**TABELA NR 5 – KRZESŁO STACJONARNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach, kubełek tworzywowy |  |
|  | Krzesło powinno posiadać:  - wysokość całkowita: 825 mm,  - wysokość siedziska: 430 mm,  - szerokość całkowita: 490 mm,  - głębokość całkowita: 515 mm,  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Stelaż wykonany z rury stalowej o wymiarach 19x1,5 mm, malowany proszkowo na jeden z 8 dostępnych kolorów, nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z ślizgiem filcowym zabezpieczające podłoże przed rysowaniem |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa z polipropylenu w jednym z 7 dostępnych kolorów, z owalnym otworem na styku siedziska i oparcia krzesła |  |
|  | Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych |  |
|  | Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 12 szt. |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2013, EN 1729-1:2008, EN 1729-2:2012 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Wymagany certyfikat GREENGUARD potwierdzający spełnienie restrykcyjnych limitów emisji substancji chemicznych oraz deklaracja środowiskowa produktu EPD. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.