**TABELA NR 44 – STOLIK POD APARATURĘ MEDYCZNĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Stolik pod aparaturę medyczną wyposażony w: 2x półka, 1x szuflada |  |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia półek oraz rozbudowę stolika w przyszłości o wyposażenie dodatkowe np. szyny instrumentalne, koszyki na akcesoria itd. wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu min. 8 kolorów do wyboru |  |
|  | Stolik wyposażony w: 2x półkę, 1x szufladę, 1x uchwyt do przetaczania |  |
|  | Blaty stalowe, lakierowane proszkowo na biało, blaty z pogłębieniem ze ściętymi narożnikami. |  |
|  | Szuflada stalowa, lakierowana proszkowo na biało. Front szuflady lakierowany na kolor - możliwość wyboru kolorystyki przez Użytkownika z minimum 15 kolorów |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, w kolorze białym lub szarym, wyposażona w koła podwójne w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 510x450x900 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary półki: 450x320 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej półki:  400x270 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Wymiary szuflady:  450x320x155 mm (+/- 10mm) |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:  375x280x105 mm (+/- 10 mm) |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wymagane dokumenty:  - Deklaracja zgodności CE,  - Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB,  - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485  - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)"  Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.