**TABELA NR 3– STOJAK KROPLÓWKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm |  |
|  | Podstawa ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna, na kołach. |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym trzy koła z blokadą |  |
|  | Średnica podstawy 600 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Kolumna zewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o średnicy min. 25mm |  |
|  | Kolumna wewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 16 mm |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę na 2 haczyki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Wymagane dokumenty:  -Deklaracja zgodności CE,  -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485  -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)"  Stosowne dokumenty należy przestawić na etapie składania oferty |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.