**TABELA NR 27 – TABORET LEKARSKI Z OPARCIEM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Taboret lekarski z oparciem, z podporą pod nogi |  |
|  | Taboret powinien posiadać wymiary:  - średnica podstawy: 600 mm  - średnica siedziska: 350 mm  - wysokość siedziska: 480-600 mm  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym min. dwa z blokadą |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Na etapie składania oferty należy przedstawić wymagane dokumenty:  -Deklaracja zgodności CE,  -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485  -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.