**TABELA NR 26 – Chłodziarka na leki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych z chłodzeniem powietrzem obiegowym |  |
|  | Wyświetlacz temperatury na drzwiach, cyfrowy |  |
|  | Pojemność całkowita netto min. 295l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 188 / 60 / 65 cm +/-1cm |  |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
|  | Funkcje alarmów z możliwością testowania prawidłowości działania |  |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym |  |
|  | Alarm temperatury poniżej +2st C |  |
|  | Stabilna i stała temperatura zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury |  |
|  | Sterowanie elektroniczne dotykowe |  |
|  | Możliwość kalibracji chłodziarki |  |
|  | Powiadomienie o awarii zasilania |  |
|  | Zamek w drzwiach, klamka antybakteryjna |  |
|  | Półki w komorze chłodniczej 5, ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Funkcja przypomnienia powiadamia o terminie kolejnego czyszczenia lub kolejnej kalibracji. |  |
|  | Przy kącie otwarcia mniejszym niż ok. 90° drzwi zamykają się same, dzięki czemu urządzenie nie pozostaje otwarte, nawet jeśli użytkownik zapomni je zamknąć |  |
|  | Wszystkie ustawienia wpływające na działanie urządzenia lub sterowanie mogą zostać zabezpieczone hasłem |  |
|  | Funkcja rejestrowania min./maks. temperatury zapisuje minimalne i maksymalne wartości temperatury wewnętrznej od zdefiniowanego punktu początkowego i pokazuje je w przejrzysty sposób na wyświetlaczu |  |
|  | Materiał bocznych ścian Stal |  |
|  | Materiał pojemnika wewnętrznego Tworzywo sztuczne w kolorze białym |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.