**TABELA NR 29 – SZAFA UBRANIOWA DWUSEGMENTOWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Szafa pacjenta dwuosobowa |  |
|  | Szafa pacjenta powinna posiadać wymiary:  - szerokość: 610 mm  - głębokość: 500 mm  - wysokość: 1850 mm  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Drzwi szafki wykonane z płyty HPL o grubości ok. 13 mm wyposażone w ogranicznik otwarcia do kąta 90 stopni |  |
|  | Każda komora zamykana zamkiem cylindrycznym |  |
|  | Każda komora wyposażona w półkę oraz drążek z tworzywa sztucznego w postaci rowkowanego profilu o podwyższonej wytrzymałości. Na drążku powinny być umieszczone haczyki przesuwne wykonane z tworzywa o wytrzymałości min. 9 kg każdy. Haczyki powinny być przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych |  |
|  | Półka oraz dno szafki powinny być gładkie, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na nóżkach z tworzywa sztucznego o wysokości ok. 150 mm, z regulacją poziomowania |  |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | | |
|  | Szafka powinna posiadać Certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania lub równoważny. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Szafka powinna być produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 lub równoważnej, ISO 14001 lub równoważnej oraz ISO 50001 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.