1. Wymiary zewnętrzne 1850x600x440 [mm] /wys. x szer. x gł./ Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035.
2. Korpus zewnętrzny musi być w wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 3 mm charakteryzującej się odpowiednią sztywnością oraz zabezpieczonej przed korozją.
3. Korpus wewnętrzny powinien być wykonany z blachy stalowej o grubości ok. 1,5 mm.
4. Półki wewnętrzne muszą być wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm.
5. Szafa musi być wyposażona w zamek mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B wg normy PN-EN 1300 oraz zamek mechaniczny kluczowy typ 2 kl. A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.
6. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy do zmiany szyfru oraz 2 komplety kluczy do pozostałych zamków.
7. Wyposażona w uchwyt do plombowania.
8. Drzwi szafy muszą być jednoskrzydłowe, wyposażone w mechanizm ryglowy, blokujący je co najmniej na trzech krawędziach oraz ryglem przyzawiasowym.
9. Posiadająca minimum 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 kg. Umożliwiające przechowywanie akt formatu A-4 w pozycji stojącej grzbietem do otworu drzwi.
10. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowana w krajowym systemie akredytacji, potwierdzającym zgodność wyrobu z wymaganiami klasy S2.
11. Musi posiadać indywidualnie zamykaną skrytkę umiejscowioną na górnej półce szafy zamykaną na zamek cylindryczny kluczowy o wysokości umożliwiającej przechowanie segregatora w pozycji stojącej. Konstrukcja mocowania skrytki powinna zakończyć się na wysokości dna skarbca nie ograniczając powierzchni montowanych poniżej półek, na których muszą się zmieścić segregatory w pozycji pionowej grzbietem do otworu drzwi.
12. Szafa musi posiadać tabliczkę wydaną przez jednostkę certyfikującą zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
	1. Nazwę wyrobu
	2. Nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu
	3. Numer fabryczny
	4. Rok produkcji
	5. Klasę wyrobu
	6. Numer certyfikatu
	7. Masę
13. Szafa musi być dostarczona do siedziby Zamawiającego wraz z ustawienie w miejscu do tego wyznaczonym.
14. Usługa przyjazdu na miejsce w celu konsultacji i potwierdzenia wymiarów oraz wyglądu szafy z osobami zainteresowanymi (tj. Łódź ul. Lutomierska 108/112).