Wrocław 25.08.2020 r.

**Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej**

1. Zamówienie dotyczy usługi wykonania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z EN 671-3:2009E (Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – część 3:konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym).
2. Usługa winna być przeprowadzona przez osoby kompetentne w rozumieniu normy EN 671-3:2009E
3. Hydranty zlokalizowane są na terenach trzech kompleksów Akademii Wojsk Lądowych.
4. Oferta powinna zawierać całkowity koszt wykonania usługi wraz z dojazdem.
5. Rodzaj i miejsce lokalizacji hydrantów podano w tabelach.

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów wewnętrznych Ø25 i Ø52** |
| 1 | Kompleks 2845 ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 135 szt. Ø25; 4 szt. Ø 52 |
| 2 | Kompleks 3856 Raków | 10szt. Ø25 |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 15 szt. Ø 52 |
|  | Razem | **164 szt.** |

**ILOŚĆ I LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nr i adres kompleksu** | **Ilość hydrantów zewnętrznych** |
| 1 | Kompleks 2845 ul. Czajkowskiego 109, Wrocław | 17 szt. |
| 2 | Kompleks 3856 Raków k. Wrocławia | 2 szt. |
| 3 | Kompleks Wysoki Kamień, ul. Oficerska 4, Szklarska Poręba | 6 szt. |
|  | Razem | **25 szt.** |

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | JM. | Ilość | Cena jedn.  (netto) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1 | Wykonanie przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych Ø 52 i Ø25 | szt. | 164 szt. |  |  | 23 |  |
| 2 | Wykonanie przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych | szt. | 25 szt. |  |  | 23 |  |
| 3 | Razem | | | |  | 23 |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania protokołu z wynikami oraz opisem stanu technicznego i zakresu niezbędnych prac konserwacyjnych umożliwiających pełne ich usprawnienie.

Termin przeprowadzenia prac ustalony zostanie po wyborze Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego.