[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.12.100.14
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	4	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa przyłącza wodociągowego dla zadania inwestycyjnego pt.: Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych,1310przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą”
ab=ul. Uszczyka 22 w Gliwicach, Dz. nr 728, obręb Kłodnica, jednostka ewidencyjna Gliwice
ni=ZBM II TBS SP. Z O.O.
ai=Ul. Warszawska 35B131044-100 GLIWICE
br=SANITARNA
dt=maj 2021 r.	0
pcn=I kw. 2021 r.

[POZYCJA]
id=1
pd=BCRKT		 BCI 10.3.1.013		BCI 10.3.1.013		2
na=Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 o średnicy 50 mm1310Zakres robót:1310-Wykop o ścianach pionowych, szerokość 0,80m wykonany mechanicznie 80% i ręcznie 20%, ze złożeniem urobku na odkład.1310-Umocnienie pionowych ścian wykopu ażurowo wypraskami stalowymi.1310-Podłoże pod rurociągi – z ubitego piasku o grubości warstwy 0,10 m1310-Ułożenie rurociągów z rur PE 100 (bez armatury)1310-Płukanie rurociągu, przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcja rurociągu1310-Obsypanie i zasypanie ręczne rury piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem1310-Oznaczenie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą1310-Zasypanie wykopów warstwami 0,20-0,30 m ziemią z odkładu z zagęszczaniem kolejnych warstw i plantowanie terenu.1310- Obsługa geodezyjna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=0	39,93		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39,93	1	39,93						

[POZYCJA]
id=3
pd=BCRKT		 BCI 11.3.2.013		BCI 11.3.2.013		2
na=Studnia wodomierzowa z prefabrykowanych elementów, z betonu. Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm,  studnia o śr. 1200 mm, H=2,50m, przejścia szczelne fi 50
uw=analogia
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-01	4	1014-01		1
mpn=1211
na=Łącznik rurowy DN25/PEO50
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawór odcinający DN40
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-04	4	0140-04		1
mpn=1211
na=Wodomierze o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Filtr siatkowy DN40
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-05	4	0130-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN40
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=38
pd=		 				0
na=Montaż pozostałych elementów rurociągu w studzience wodomierzowej (podpora armatury, prostki, kształtki, łączniki, ...)
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
D88F34C52D93C70BEDDC0340DA577AED
