[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	4	0	10	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą -INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
ab=ul. Uszczyka 22 w Gliwicach,
ni=ZBM II TBS SP. Z O.O.
ai=Ul. Warszawska 35B 44-100 GLIWICE
nk=A.Skrobol	Elektryczna.
dt=08.2020	0
kln=KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ1310WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,1310PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ1310TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.1310ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI1310I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD1310ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII1310WYKONANIA ROBÓT.1310PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY1310KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE1310KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
pcn=III kw 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=72	1
jm=r-g	149
ce=14.24
cw=14.24	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=14.24
cw=14.24	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=74	1
jm=r-g	149
ce=14.24
cw=14.24	PLN
il=0

[RMS ZEST 10032]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10047]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10061]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10077]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10118]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10132]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10170]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10195]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10205]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10033]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10053]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10058]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10065]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10078]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10113]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10121]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10134]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10141]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10148]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10162]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10178]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10196]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10206]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10220]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.88	1587554562
cw=19.88	PLN
il=0

[RMS ZEST 10200]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.43	1598870588
cw=20.43	PLN
il=0

[RMS ZEST 10212]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.88	1587712262
cw=19.88	PLN
il=0

[RMS ZEST 10008]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10016]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10037]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10096]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10115]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10191]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10203]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10216]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10241]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza	0
id=000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1035
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=2893
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-07	5	0404-07		1
mpn=_1211
na=Szafka licznikowa: rozdzielnica natynkowa - licznikowa IP31,1310metalowa, z zamkiem i szybką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1768
pd=		KNR 514-0515-05		KNR 514-0515-05		0
na=Montaż rozłącznika bezpiecznikowego  1-fazowy, montaż na szynie TH-35,z wkładką bezpiecznikową topikową In-20A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2896
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy, 63A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1040
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3200
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YKYzo 3x4mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-04	5	0205-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YKYzo 3x4mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=3211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli YKYzo 3x4mm2 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2905
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2907
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne  DVR 50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=3230
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0301	2-01	0701-0301		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3243
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0302	2-01	0704-0302		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3246
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=3264
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3262
pd=						0
na=Przejście przez ścianę gazo- i wodoszczelne
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnica 230V - RW – węzeł cieplny
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNR 508-0401-06		KNR 508-0401-06		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnicy "RW"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNR 508-0403-06		KNR 508-0403-06		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy "RW"- kpl.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNP 1813-1301-0101		KNP 1813-1301-0101		0
na=Pomiar rozdzielnicy "RW"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Oprawy, osprzęt
wa=0
kn=0	0	0
id=37
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2455
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0514-03	5-08	0514-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa natynkowa - świetlówkowa, źródło światła 2x36W T8,1310IP65, klosz przeźroczysty, temp. barwowa 3000K
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3268
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0514-03	5-08	0514-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa natynkowa - świetlówkowa, źródło światła 2x36W T8,1310IP65, klosz przeźroczysty, temp. barwowa 3000K, z modułem1310awaryjnym z czasem podtrzymania min. 1h, certyfikat CNBOP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 508-0301-03		KNR 508-0301-03		0
na=Przygotowanie podłoża betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=15
pd=		KNR 508-0308-04		KNR 508-0308-04		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa sztucznego,mocowanych przez przykręcanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2327
pd=		KNR 508-0309-06		KNR 508-0309-06		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd pojedyncze, hermetyczne IP44, z uziemieniem 16A, 250V:AC, n/t,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0201-03	5-08	0201-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1961
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1952
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3274
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu- YDYżo4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27
pd=		KNR 508-0813-01		KNR 508-0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1783
pd=		KNR 514-0517-0403		KNR 514-0517-0403		0
na=Układanie przewodów miedzianych typu LYżo o przekroju 6,0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95		0.95
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-08	5-08	0302-08		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek n/t ze złączką 5-torową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
mpn=_1211
na=Rury elektroinstalacyjne RL22 układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNP 1813-1346-0104		KNP 1813-1346-0104		0
na=Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNP 1813-1306-0103		KNP 1813-1306-0103		0
na=Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja uziemiająca.
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNR 508-0603-09		KNR 508-0603-09		0
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wspornikach na betonie, kucie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-02	5-08	0619-02		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1086
pd=		KNR 508-0619-06		KNR 508-0619-06		0
na=Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1095
pd=		KNR 510-0315-10		KNR 510-0315-10		0
na=Montaż przepustów w stropach lub ścianach z uszczelnieniem masą uszczelniającą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2461
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-05	5-08	0617-05		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=34
pd=		KNP 1813-1346-0101		KNP 1813-1346-0101		0
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Demontaże 
wa=0
kn=0	0	0
id=3278
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=3279
pd=						0
na=Demontaż istniejących instalacji elektrycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
a880951579 f48f619 6 9f3428c 52a