[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.12.100.14
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	4	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nb=wykonanie remontu wraz z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wykonanie remontu budynku gospodarczego, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części dla potrzeb stacji wymiennika ciepła
ab=Działka nr 728 przy ul. Uszczyka 22 w Gliwicach
ni=ZBM II TBS Sp. z o.o.
ai=44-102 Gliwice
br=OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE
dt=październik 2020 r.	0
pcn=III kw. 2020 r.

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK MIESZKALNY
wa=0
kn=0	0	0
id=1030
nu=1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=2324
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Podbicie fundamentów
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0201-01	3	0201-01		1
mpn=1211
na=Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km - wykonanie betonu podkładowego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=0	0,208		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,208	1	(1,60*2+3,64)*0,38*0,08						

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-02	2-02	0602-02	 + KNR 2-02 0602-01	1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji anionowej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=0	2,599		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,599	1	(1,60*2+3,64)*0,38						

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0201-01	3	0201-01		1
mpn=1211
na=Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=0	0,78		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,78	1	(1,60*2+3,64)*0,38*0,30						

[ELEMENT 3]
na=Izolacja ścian fundamentowych
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-01	4-01	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=0	54,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,24	1	((13,88+0,60)*2+(12,04+0,60)*2)*1,00						

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		1
mpn=1211
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=0	56,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.02.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=56,64	1	((13,88+0,60*2)*2+(12,04+0,60*2)*2)*1,00						

[POZYCJA]
id=119
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0104-01	AT-40	0104-01		1
mpn=1211
na=Skucie zmurszałego tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	poniżej terenu			
wo=51,84	0	(13,88*2+12,04*2)*1,00						
scn=51,84	1						
ko=	ściana cokołowa			
wo=19,75	0	19,75						
scn=19,75	1						

[POZYCJA]
id=121
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0104-02	AT-40	0104-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,59	1	#p6						

[POZYCJA]
id=123
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0104-04	AT-40	0104-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Reprofilacja spoin w murach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,59	1	#p6						

[POZYCJA]
id=98
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-03	AT-40	0408-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,59	1	#p6						

[POZYCJA]
id=94
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-04	AT-40	0408-04		1
mpn=1211
na=Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - wtopienie siatki zbrojącej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,59	1	#p6						

[POZYCJA]
id=107
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych (XPS gr. 10cm) izolacji pionowej klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=0	71,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=71,59	1	#p6						

[POZYCJA]
id=115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-01	AT-40	0421-01		1
mpn=1211
na=Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii kubełkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=0	52,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	poniżej terenu			
wo=52,64	1	((13,88+0,10*2)*2+(12,04+0,10*2)*2)*1,00						

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-01	4-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=0	54,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=B.02.00.00.   

[PRZEDMIAR]
wo=54,24	1	#p4						

[ELEMENT 3]
na=Posadzki na gruncie
wa=0
kn=0	0	0
id=245
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=252
pd=		 				0
na=Rozbiórka posadzek na gruncie wraz z wykopem do poziomu nowoprojektowanych warstw posadzkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=0	27,592		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	KL.0			
wo=11,58	0	11,58						
ko=	pom. 0.2.01			
wo=14,4	0	14,40						
ko=	pom. 0.2.02			
wo=6,81	0	6,81						
ko=	pom. 0.2.03			
wo=20,38	0	20,38						
ko=	pom. 0.2.04			
wo=14,29	0	14,29						
ko=	pom. 0.2.05			
wo=1,52	0	1,52						
scn=68,98	0			m2			
ko=				
wo=27,592	1	#pA*0,40						
ko=				

[POZYCJA]
id=253
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=0	6,898		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,898	1	#p14A*0,10						

[POZYCJA]
id=258
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=1211
na=Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=0	68,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,98	1	#p14A						

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=0	6,898		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,898	1	#p14A*0,10						

[POZYCJA]
id=274
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego poziome - jedna warstwa gr. 12cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=0	68,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,98	1	#p14A						

[POZYCJA]
id=282
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=1211
na=Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=0	68,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,98	1	#p14A						

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-02	2-02	1102-02	 1102-03 	1
mpn=135:0:5509101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50-60 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=0	68,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,98	1	#p14A						

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=21
ob=0	68,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68,98	1	#p14A						

[POZYCJA]
id=368
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=22
ob=0	19,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,91	1	#p24						

[POZYCJA]
id=433
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=23
ob=0	16,76		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 0.02.02			
wo=12,08	1	12,08						
ko=	pom. 0.02.05			
wo=4,68	1	1,12*2+1,22*2						

[POZYCJA]
id=373
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=24
ob=0	19,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 0.02.02			
wo=6,81	1	6,81						
ko=	pom. 0.02.05			
wo=1,52	1	1,52						
ko=	KL.0			
wo=11,58	1	11,58						

[POZYCJA]
id=381
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=25
ob=0	49,07		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 0.2.01			
wo=14,4	1	14,40						
ko=	pom. 0.2.03			
wo=20,38	1	20,38						
ko=	pom. 0.2.04			
wo=14,29	1	14,29						

[ELEMENT 3]
na=Posadzki na stropach
wa=0
kn=0	0	0
id=307
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie wykładzin posadzkowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=26
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p36+#p37						

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=27
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p26						

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0429-02	4-01	0429-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=28
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p26						

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho pomiędzy belkami stropu - jedna warstwa gr. 15cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=29
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p26						

[POZYCJA]
id=326
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
mpn=1211
na=Izolacje z folii pozioma - jedna warstwa
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=30
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p26						

[POZYCJA]
id=332
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ślepa podłoga z płyt OSB
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=31
ob=0	107,607		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=107,607	1	#p26						

[POZYCJA]
id=415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0103-04	AT-23	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spód płytek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=32
ob=0	21,507		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,507	1	#p36						

[POZYCJA]
id=420
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0207-02	W-01	0207-02		1
mpn=1211
na=Siatka podłogowa z włókna szklanego
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=33
ob=0	21,507		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,507	1	#p36						

[POZYCJA]
id=340
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=34
ob=0	21,507		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,507	1	#p36						

[POZYCJA]
id=424
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=35
ob=0	36,42		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 1.3.02			
wo=10,1	1	10,10						
ko=	pom. 1.4.05			
wo=10,44	1	10,44						
ko=				
ko=	pom. 2.5.06			
wo=15,88	1	4,62*2+3,32*2						

[POZYCJA]
id=346
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=36
ob=0	21,507		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 1.3.02			
wo=3,42	1	3,42						
ko=	pom. 1.4.05			
wo=4,3	1	4,30						
ko=				
ko=	pom. 2.5.06			
wo=13,787	1	4,76*2,42+2,52*0,90						

[POZYCJA]
id=358
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=37
ob=0	86,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pom. 1.3.01			
wo=4,11	1	4,11						
ko=	pom. 1.3.03			
wo=6,87	1	6,87						
ko=	pom. 1.4.01			
wo=5,46	1	5,46						
ko=	pom. 1.4.02			
wo=3,1	1	3,1						
ko=	pom. 1.4.04			
wo=9,52	1	9,52						
ko=				
ko=	pom. 2.5.01			
wo=6,68	1	6,68						
ko=	pom. 2.5.05			
wo=18,43	1	18,43						
ko=				
ko=	pom. II.01			
wo=1,34	1	1,34						
ko=	pom. II.02			
wo=30,59	1	13,30*2,30						

[ELEMENT 3]
na=Roboty murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=543
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=2180
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (bruzdy dla instalacji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=38
ob=0	217,72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	instalacja wodociągowa			
wo=80,5	0	(#p136+#p137+#p138+#p139+#p140+#p141)/2						
ko=	kanalizacja			
wo=39,15	0	30,0+9,15						
ko=	CO			
wo=152,5	0	(#p205+#p206+#p207+#p208+#p209+#p210)/2						
scn=272,15	0						
ko=				
wo=217,72	1	#p38A*80%						

[POZYCJA]
id=2182
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=39
ob=0	217,72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=217,72	1	#p38						

[POZYCJA]
id=2219
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-03	4-01	0339-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (bruzdy dla instalacji)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=40
ob=0	54,43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,43	1	#p38A*20%						

[POZYCJA]
id=2225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-03	4-01	0326-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=41
ob=0	54,43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,43	1	#p40						

[POZYCJA]
id=2246
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-11	4-01	0333-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=42
ob=0	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=609
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=43
ob=0	1,685		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,214	1	2,20*2,76*0,20<pom. 1.4.04>						
wo=0,471	1	1,07*0,20*2,20<pom. II.01>						

[POZYCJA]
id=616
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0330-07	4-01	0330-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=44
ob=0	8,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	wnęki pod nowoprojektowane przewody wentylacyjne			
wo=3,2	1	0,25*6,40*2						
wo=5,1	1	0,75*3,40*2						

[POZYCJA]
id=619
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=45
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	podejście do nowych przewodów wentylacyjnych			
wo=2	1	2<parter>						
wo=3	1	3<piętro>						

[POZYCJA]
id=623
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=46
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	podejście do nowych przewodów wentylacyjnych			
wo=1	1	1<2 piętro>						

[POZYCJA]
id=613
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=47
ob=0	16,989		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,914	1	1,92*2,20+0,60*2,20+3,35*2,20<pom. 1.3.xx>						
wo=4,075	1	2,27*2,50-0,80*2,00<pom. 2.5.06>						

[POZYCJA]
id=547
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-02	4-01	0313-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=48
ob=0	0,308		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,117	1	0,54*1,20*0,18<drzwi DW3>						
wo=0,052	1	0,24*1,20*0,18<drzwi 0.02.01/0.02.02>						
wo=0,139	1	0,43*0,90*0,18*2<okna OW1>						

[POZYCJA]
id=564
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=49
ob=0	14,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	1,20*4<drzwi DW3>						
wo=2,4	1	1,20*2<drzwi 0.02.01/0.02.02>						
wo=7,2	1	0,90*4*2<okna OW1>						

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=50
ob=0	1,093		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,001	1	0,90*2,06*0,54<drzwi DW3>						
wo=0,092	1	0,26*0,41*0,43*2<okna>						

[POZYCJA]
id=577
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-02	4-01	0329-02		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=51
ob=0	0,762		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,762	1	0,37*2,06<drzwi 0.1.01/0.1.04>						

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=52
ob=0	1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,935	1	0,90*2,06*0,48+0,05*0,22*2,06*2<KL.0/0.2.04>						
wo=0,065	1	0,27*0,12*2,00<0.2.01/0.2.02>						

[POZYCJA]
id=593
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=53
ob=0	0,35		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,35	1	0,17*2,06<0.1.01/0.1.04>						

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-03	4-01	0211-03		1
mpn=1211
na=Skucie progu w drzwiach wejściowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=54
ob=0	0,248		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,248	1	1,08*0,23						

[POZYCJA]
id=658
pd=		 				0
na=Zszycie spękań i zarysowań ścian murowanych za pomocą systemu wzmocnień murów np. HELIFIX prętami f 4,5 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=55
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie ścian i sufitów w łazienkach
wa=0
kn=0	0	0
id=2442
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=2443
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=56
ob=0	28,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	hudroizolacja przy natryskach			
wo=7,74	1	(1,5*2+0,87)*2,00<0.1.05>						
wo=6	1	1,50*2*2,00<0.2.02>						
wo=5,48	1	(0,91*2+0,92)*2,00<1.4.05>						
wo=5,48	1	(0,91*2+0,92)*2,00<1.3.02>						
wo=3,96	1	(1,08+0,90)*2,00<2.5.06>						

[POZYCJA]
id=2449
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-03	0-12	0829-03		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=57
ob=0	97,802		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,28	1	(0,87*2+2,65*2-0,90)*2,00<0.1.05>						
wo=22,36	1	(1,48*2+4,56*2-0,90)*2,00<0.2.02>						
wo=19,08	1	(1,98*2+3,24*2-0,90)*2,00<1.4.05>						
wo=18,52	1	(1,81*2+3,27*2-0,90)*2,00<1.3.02>						
wo=25,562	1	(2,52+0,76*2+2,34+0,67*2)*2,00+(2,06*(2,00+0,88)/2)*2+4,76*0,88<2.5.06>						

[POZYCJA]
id=2460
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=58
ob=0	25,448		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,562	1	(0,87*2+2,65*2)*(2,79-2,00)<0.1.05>						
wo=9,543	1	(1,48*2+4,56*2)*(2,79-2,00)<0.2.02>						
wo=3,276	1	(1,07+3,24)*(2,76-2,00)<1.4.05>						
wo=3,207	1	(0,98+3,24)*(2,76-2,00)<1.3.02>						
wo=3,86	1	(2,52+0,76*2+2,34+0,67*2)*(2,50-2,00)<2.5.06>						

[POZYCJA]
id=2471
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=59
ob=0	34,621		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,562	1	(0,87*2+2,65*2)*(2,79-2,00)<0.1.05>						
wo=9,543	1	(1,48*2+4,56*2)*(2,79-2,00)<0.2.02>						
wo=7,934	1	(1,98*2+3,24*2)*(2,76-2,00)<1.4.05>						
wo=7,722	1	(1,81*2+3,27*2)*(2,76-2,00)<1.3.02>						
wo=3,86	1	(2,52+0,76*2+2,34+0,67*2)*(2,50-2,00)<2.5.06>						

[POZYCJA]
id=2481
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=60
ob=0	17,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,51	1	2,51<0.1.05>						
wo=6,81	1	6,81<0.2.02>						
wo=4,3	1	4,30<1.4.05>						
wo=3,42	1	3,42<1.3.02>						

[POZYCJA]
id=2476
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=61
ob=0	32,922		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,04	1	#p60						
wo=15,882	1	(2,52*0,90+4,76*2,86)<2.5.06>						

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=760
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=761
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-02	2-17	0101-02	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:0910121,0:0,092,0:0,093,0:1,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=62
ob=0	19,604		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,932	1	(0,09*2+0,20*2)*7,70*2						
wo=10,672	1	(0,09*2+0,20*2)*4,60*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0,955*1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=785
pd=WACETOB 1994		 KNZ-15 33-02		KNZ-15 33-02		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych gr. izolacji 25 mm na przewodach wentylacyjnych 90x200mm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=63
ob=0	24,32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,32	1	6,12*2+3,02*4						

[POZYCJA]
id=810
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
mpn=1211
na=Nakrywy kominów
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=64
ob=0	1,114		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,452	1	0,26*0,87*2						
wo=0,662	1	0,36*0,92*2						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki G-K
wa=0
kn=0	0	0
id=2326
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=627
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2003-05	2-02	2003-05		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=65
ob=0	26,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,064	1	(1,44+1,98+1,16+0,91+2,20)*2,20-0,90*2,06<1.4.xx>						
wo=11,346	1	(1,93+1,04+0,83+2,20)*2,20-0,90*2,06<1.3.xx>						

[POZYCJA]
id=642
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2003-11	2-02	2003-11		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 75-02
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=66
ob=0	4,029		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,029	1	2,42*(0,89+2,44)/2						

[ELEMENT 3]
na=Obudowa i izolacja termiczna poddasza
wa=0
kn=0	0	0
id=991
nu=1.1.9

[POZYCJA]
id=976
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0102-01	9-09	0102-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obudowa poddasza EI30 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych Fermacell na konstrukcji metalowej mocowanej do drewnianej konstrukcji dachu, paroizolacją i z wypełnieniem pianką PUR otwartokomorową gr. 22cm,
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=67
ob=0	139,384		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=139,384	1	(2,87*2+4,74)*13,30						

[POZYCJA]
id=992
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12cm do ścian
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=68
ob=0	34,447		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,447	1	13,30*2,59<pom. II.02>						

[POZYCJA]
id=1002
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=69
ob=0	34,447		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,447	1	#p68						

[POZYCJA]
id=1012
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=70
ob=0	34,447		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,447	1	#p69						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka otworowa
wa=0
kn=0	0	0
id=494
nu=1.1.10

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=71
ob=0	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	parter			
wo=1	1	1<okno>						
ko=	piętro			
wo=1	1	1<okno>						
ko=	2 piętro			
wo=9	1	9<okno>						

[POZYCJA]
id=491
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=72
ob=0	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	parter			
wo=7	1	7<drzwi>						
ko=	piętro			
wo=3	1	3<drzwi>						
ko=	2 piętro			
wo=4	1	4<drzwi>						

[POZYCJA]
id=498
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1001-01	2-02	1001-01		1
mpn=1211
na=Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=73
ob=0	3,605		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,905	1	<OW1>0,52*0,87*2						
wo=2,7	1	<OW3>0,50*0,60*9						

[POZYCJA]
id=2250
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-01	4-01	0321-01		1
mpn=1211
na=Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=74
ob=0	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<OW1>2						
wo=9	1	<OW3>9						

[POZYCJA]
id=506
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1025-01	2-02	1025-01		1
mpn=1211
na=Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=75
ob=0	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<DW1>1						
wo=6	1	<DW2>3+2+1						
wo=1	1	<DW3>1						
wo=4	1	<DW4>2+2						

[POZYCJA]
id=515
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1026-03	2-02	1026-03		1
mpn=121,0:0,092,0:,0911
na=Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=76
ob=0	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	<DW1>0,90*2,00						

[POZYCJA]
id=525
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=77
ob=0	16,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,6	1	<DW2>(3+2+1)*0,80*2,00						
wo=1,6	1	<DW3>1*0,80*2,00						
wo=5,6	1	<DW4>(2+2)*0,70*2,00						

[POZYCJA]
id=531
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi zewnętrzne drewniane wyposażone w samozamykacz, przystosowane do założenia instalacji domofonowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=78
ob=0	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	<DZ1>0,90*2,00						

[ELEMENT 3]
na=Remont schodów
wa=0
kn=0	0	0
id=438
nu=1.1.11

[POZYCJA]
id=439
pd=		 				0
na=Naprawa schodów betonowych prowadzących na poziom pierwszego poziomu wejścia do mieszkań
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=79
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=440
pd=		 				0
na=Remont schodów - uzupełnienie i wymiana elementów uszkodzonych, odczyszczenie elementów drewnianych ze starych farb, pokrycie nowymi farbami (biegi, spoczniki, balustrady)
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=80
ob=0	20,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,36	1	20,36						

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=81
ob=0	15,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	klatka schodowa			
wo=15,75	1	15,75<spoczniki>						
ko=				

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1114-03	2-02	1114-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=82
ob=0	9,099		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,02	1	1,02*(0,48+0,52)						
wo=4,162	1	1,02*(2,16+1,92)						
wo=3,917	1	1,02*(1,92+1,92)						
ko=				

[POZYCJA]
id=481
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1114-09	2-02	1114-09		1
mpn=1211
na=Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - profil kątowy antypoślizgowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=83
ob=0	37,74		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37,74	1	1,02*(10+9+9+9)						

[ELEMENT 3]
na=Tynki i malowanie klatki schodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=660
nu=1.1.12

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - odbicie głuchych tynków
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=84
ob=0	24,214		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	przyjęto szacunkowo 20% powierzchni ścian			
wo=24,214	1	(2,26*2+4,69*2)*8,71*20%						

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=85
ob=0	24,214		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,214	1	#p84						

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=86
ob=0	96,855		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,855	1	(2,26*2+4,69*2)*8,71*80%						

[POZYCJA]
id=727
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=87
ob=0	10,961		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,961	1	4,85*2,26						

[POZYCJA]
id=697
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=88
ob=0	132,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=132,03	1	#p85+#p86+#p87						

[POZYCJA]
id=950
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie tynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=89
ob=0	121,069		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121,069	1	#p85+#p86						

[POZYCJA]
id=687
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=90
ob=0	121,069		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121,069	1	#p85+#p86						

[POZYCJA]
id=744
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
mpn=1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=91
ob=0	10,961		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,961	1	#p87						

[POZYCJA]
id=704
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-09	2-02	1505-09	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:0910121,0:0,0911
na=Zagruntowanie powierzchni przed malowaniem - klatki schodowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=92
ob=0	132,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=132,03	1	#p90+#p91						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:0910121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=93
ob=0	132,03		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=132,03	1	#p90+#p91						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=134
nu=1.1.13

[POZYCJA]
id=2517
pd=		 				0
na=Demontaż i montaż zadaszenia po zakończeniu prac elewacyjnych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=94
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=95
ob=0	29,48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	0,90*8						
wo=8	1	1,00*8						
wo=2,08	1	0,52*4						
wo=5,28	1	0,88*(2+3+1)						
wo=1,92	1	0,32*6						
wo=3,4	1	0,85*4						
wo=1,6	1	0,40*4						

[POZYCJA]
id=135
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-02	C-1	0101-02		1
mpn=1211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=96
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=96,849	1	14,18*6,83						
wo=64,68	1	(14,18-4,71)*6,83						
wo=35,419	1	4,71*7,52						
wo=185,163	1	(10,86*(6,77+10,28)/2)*2						
wo=24,98	1	1,62*7,71*2						
ko=				
wo=-10,8	1	-0,90*1,50*8						
wo=-12	1	-1,00*1,50*8						
wo=-1,685	1	-0,52*0,81*4						
wo=-2,57	1	-0,88*1,46*2						
wo=-4,118	1	-0,88*1,56*3						
wo=-0,998	1	-0,32*0,52*6						
wo=-0,898	1	-0,88*1,02						
wo=-4,93	1	-0,85*1,45*4						
wo=-0,752	1	-0,40*0,47*4						
wo=-1,984	1	-0,87*2,28						
wo=-1,911	1	-0,98*1,95						

[POZYCJA]
id=137
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-05	C-1	0101-05		1
mpn=1211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10% w stosunku do powierzchni ściany
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=97
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p96						

[POZYCJA]
id=144
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-07	C-1	0101-07		1
mpn=121,0:,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=98
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p96						

[POZYCJA]
id=150
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0101-09	C-1	0101-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=99
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p96						

[POZYCJA]
id=157
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-05	C-1	0102-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=100
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p96						

[POZYCJA]
id=186
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-02	C-1	0103-02		1
mpn=1211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=101
ob=0	364,445		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p96						

[POZYCJA]
id=165
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0102-06	C-1	0102-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=102
ob=0	36,867		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,68	1	(0,90+1,50*2)*0,15*8						
wo=4,8	1	(1,00+1,50*2)*0,15*8						
wo=1,284	1	(0,52+0,81*2)*0,15*4						
wo=7,6	1	(0,88+1,46*2)*2						
wo=12	1	(0,88+1,56*2)*3						
wo=1,224	1	(0,32+0,52*2)*0,15*6						
wo=0,438	1	(0,88+1,02*2)*0,15						
wo=2,25	1	(0,85+1,45*2)*0,15*4						
wo=1,044	1	(0,40*2+0,47*2)*0,15*4						
wo=0,815	1	(0,87+2,28*2)*0,15						
wo=0,732	1	(0,98+1,95*2)*0,15						

[POZYCJA]
id=173
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0104-02	C-1	0104-02		1
mpn=1211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=103
ob=0	50,16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,16	1	14,18+4,42+5,04+14,18+12,34						

[POZYCJA]
id=179
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0104-05	C-1	0104-05		1
mpn=121,0:,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=104
ob=0	263,78		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	ościeża			
wo=245,78	1	#p102/0,15						
ko=	narożniki budynku			
wo=18	1	3,00*6						

[POZYCJA]
id=796
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0201-02	C-1	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 6 cm na kominach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=105
ob=0	10,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	kominy nowoprojektowane			
wo=5,198	1	(0,26*2+0,87*2)*1,15*2						
ko=	kominy nad przybudówką			
wo=4,992	1	(0,32*2+0,88*2)*1,04*2						
ko=				

[POZYCJA]
id=192
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-07	C-1	0103-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=106
ob=0	374,635		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=364,445	1	#p100						
wo=10,19	1	#p105						

[POZYCJA]
id=199
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0103-09	C-1	0103-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=107
ob=0	73,734		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=73,734	1	#p102/0,15*0,30						

[POZYCJA]
id=2422
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0735-09	4-01	0735-09		1
mpn=121,0:1,0911
na=Uzupełnienie/przetarcie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=108
ob=0	3,255		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,255	1	(1,38*2+0,48*2)*(0,95+0,80)/2						

[POZYCJA]
id=212
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0112-03	C-1	0112-03	 0112-01 	1
mpn=23:0:09101211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowegona gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=109
ob=0	377,89		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=377,89	1	#p106+#p108						

[POZYCJA]
id=218
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0112-07	C-1	0112-07	 0112-01 	1
mpn=23:0:09101211
na=Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ościeżach o szerokości do 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=110
ob=0	73,734		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=73,734	1	#p107						

[POZYCJA]
id=234
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-01	4-01	0321-01		1
mpn=1211
na=Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł (wraz z kosztem parapetów)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=111
ob=0	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	0	0,90*8						
wo=8	0	1,00*8						
wo=2,08	0	0,52*4						
wo=5,28	0	0,88*(2+3+1)						
wo=1,92	0	0,32*6						
wo=3,4	0	0,85*4						
wo=1,6	0	0,40*4						
scn=29,48	0			m			
wo=8	1	<0,90*>8						
wo=8	1	<1,00*>8						
wo=4	1	<0,52*>4						
wo=6	1	<0,88*>(2+3+1)						
wo=6	1	<0,32*>6						
wo=4	1	<0,85*>4						
wo=4	1	<0,40*>4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=29,48	0
wo=#p234A
jm=m	040
pm=-1
oon=

[POZYCJA]
id=960
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-07	K-04	0103-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach cokołowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=112
ob=0	19,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,75	1	#p6B						

[POZYCJA]
id=968
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0109-02	K-04	0109-02		1
mpn=121,0:,0911
na=Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu, uziarnienie 1,5m
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=113
ob=0	19,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,75	1	#p112						

[POZYCJA]
id=2513
pd=		 				0
na=Rusztowania systemowe zewnętrzne, elewacyjne, ramowe wysokości do 20 m - zestaw 400 m2 rzutu pionowego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=114
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Dach
wa=0
kn=0	0	0
id=821
nu=1.1.14

[POZYCJA]
id=1019
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0412-07	4-01	0412-07		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=115
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=2516
pd=		 				0
na=Konstrukcja drewniana istniejąca: konieczne wymiany i naprawy
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=116
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2431
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0413-02	4-01	0413-02		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie płatwi obustronnie ceownikami C140
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=117
ob=0	5,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,6	1	2,80*2						

[POZYCJA]
id=867
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0414-09	4-01	0414-09		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie łacenia dachu pod pokrycie dachówką
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=118
ob=0	13,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,76	1	6,88*0,50*2*2						

[POZYCJA]
id=2379
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0414-09	4-01	0414-09		1
mpn=1211
na=Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm - okapy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=119
ob=0	9,464		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,464	1	(14,28*2-4,90)*0,40						

[POZYCJA]
id=2388
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0414-02	4-01	0414-02		1
mpn=1211
na=Wymiana/uzupełnienie deskowania dachu z desek na styk - okapy i szczyty
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=120
ob=0	14,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	okapy			
wo=9,464	1	(14,28*2-4,90)*0,40						
ko=	szczyty			
wo=5,504	1	#p123						

[POZYCJA]
id=2400
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0103-02	K-05	0103-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=121
ob=0	14,968		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,968	1	#p120						

[POZYCJA]
id=830
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0504-02	4-01	0504-02	 z.sz. 2.3. 9909-01  z.sz. 2.4. 9910-03 	1
mpn=9:0:091012:0:09101211
na=Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=122
ob=0	38,916		1
jm=m2 przel.pokr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	dopasowanie pokrycia w rejonie nowoprojektowanych kominów			
wo=4	1	2,00*2						
ko=	demontaż i montaż pokrycia dachu w szczytach			
wo=8,256	1	6,88*0,30*2*2						
ko=	naprawa sklawiszowanych dachówek w środkowej części dachu pomiędzy kominami 			
wo=3	1	3,00						
ko=	demontaż i montaż pokrycia dachu przy okapach			
wo=23,66	1	(14,28*2-4,90)*1,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,84		1,6*1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=822
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0502-02	4-01	0502-02	 z.sz. 2.3. 9909-01  z.sz. 2.4. 9910-03 	1
mpn=9:0:091012:0:09101211
na=Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=123
ob=0	5,504		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,504	1	6,88*0,20*2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,84		1,6*1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=847
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0503-07	4-01	0503-07	 z.sz. 2.3. 9909-01  z.sz. 2.4. 9910-03 	1
mpn=9:0:091012:0:0910121,0:0,0911
na=Uzupełnienie gąsiorów cementowych - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=124
ob=0	0,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,6	1	0,30*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,84		1,6*1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2372
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0414-11	4-01	0414-11		1
mpn=1211
na=Wymiana desek szczytowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=125
ob=0	27,52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,52	1	#p126						

[POZYCJA]
id=2366
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0203-01	K-05	0203-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=126
ob=0	27,52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,52	1	6,88*2*2						

[POZYCJA]
id=838
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0402-03	K-05	0402-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbka kominów
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=127
ob=0	5,24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,24	1	(0,26*2+1,05*2)*2						

[POZYCJA]
id=874
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-07	4-01	0535-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=128
ob=0	27,432		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	obróbka szczytów			
wo=16,512	1	6,88*0,60*2*2						
wo=2,352	1	1,96*0,60*2						
ko=	pas nadrynnowy			
wo=8,568	1	#p129*0,30						

[POZYCJA]
id=2327
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=129
ob=0	28,56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,56	1	14,28*2						

[POZYCJA]
id=890
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=130
ob=0	36,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	7,25*4						
wo=7,6	1	7,60						

[POZYCJA]
id=911
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-03	4-01	0519-03	 z.sz.2.3. 9909-01/3 	1
mpn=28:0:09101211
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=131
ob=0	9,702		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	dach nad przybudówką			
wo=9,702	1	1,96*4,95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,4		1,4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2352
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0515-02	2-02	0515-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=132
ob=0	10,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pas nadrynnowy			
wo=10,98	1	#p133*0,30						

[POZYCJA]
id=2337
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0520-04	2-02	0520-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=133
ob=0	36,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,6	1	36,6						

[POZYCJA]
id=893
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0527-03	2-02	0527-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=134
ob=0	36,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,6	1	#p130						

[POZYCJA]
id=2395
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1036-09	2-02	1036-09		1
mpn=1211
na=Malowanie podbitki, krokwii, desek szczytowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=135
ob=0	29,332		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,452	1	#p120*1,5						
wo=6,88	1	#p125*0,25						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2325
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1670
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=1525
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=136
ob=0	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62,0						

[POZYCJA]
id=1533
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=137
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[POZYCJA]
id=1540
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=138
ob=0	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46,0						

[POZYCJA]
id=1553
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=139
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						

[POZYCJA]
id=1561
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=140
ob=0	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,0						

[POZYCJA]
id=1569
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=141
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[POZYCJA]
id=1577
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.001		BCI 4.10.1.001		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 16 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=142
ob=0	62		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62,0						

[POZYCJA]
id=1578
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.004		BCI 4.10.1.004		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 20 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=143
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,0						

[POZYCJA]
id=1579
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.008		BCI 4.10.1.008		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 25 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=144
ob=0	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46,0						

[POZYCJA]
id=1580
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.014		BCI 4.10.1.014		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 30 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=145
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						

[POZYCJA]
id=1581
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.018		BCI 4.10.1.018		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 40 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=146
ob=0	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,0						

[POZYCJA]
id=1582
pd=BCRKT		 BCI 4.10.1.022		BCI 4.10.1.022		2
na=Montaż otulin termoizolacyjnych o śr. 50 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=147
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[POZYCJA]
id=1583
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=148
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1590
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (wraz z nakładką radiową (woda zimna))
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=149
ob=0	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1598
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=150
ob=0	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=1605
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=151
ob=0	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1612
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=152
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1654
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=153
ob=0	44		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	natrysk			
wo=10	1	5*2						
ko=	WC			
wo=6	1	6						
ko=	Umywalka			
wo=12	1	6*2						
ko=	Zlewozmywak			
wo=10	1	5*2						
ko=	pralka			
wo=5	1	5						
ko=	zawór czerpalny			
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1619
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe - zakończenie podejść pod umywalki, zlewozmywaki, WC
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=154
ob=0	33		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=1625
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczne urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=155
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczne urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=156
ob=0	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1641
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0105-01	0-31	0105-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przepływowy pod-umywalkowy ogrzewacz wody jednofazowy 3,5kW/230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=157
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1782
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=158
ob=0	22		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	Umywalka			
wo=12	1	6*2						
ko=	Zlewozmywak			
wo=10	1	5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1790
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0117-07	2-15	0117-07		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z wyposażeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=159
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	natrysk			
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1797
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=160
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1680
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=161
ob=0	161		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	#p136+#p137+#p138+#p139+#p140+#p141						

[POZYCJA]
id=1683
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=162
ob=0	161	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	#p136+#p137+#p138+#p139+#p140+#p141						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności

[ELEMENT 3]
na=Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1692
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=1693
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=163
ob=0	0,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1704
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=164
ob=0	41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1715
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=165
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1726
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=166
ob=0	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1737
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=167
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1747
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=168
ob=0	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1755
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy niski poziomy z zasyfonowaniem DN40
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=169
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1761
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=170
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1768
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=171
ob=0	6		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	WC			
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1775
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=172
ob=0	17		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	natrysk			
wo=5	1	5						
ko=	Umywalka			
wo=6	1	6						
ko=	Zlewozmywak			
wo=5	1	5						
ko=	wpust podłogowy 			
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1812
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-04	2-15	0220-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=173
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1803
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=174
ob=0	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1823
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=175
ob=0	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1831
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
mpn=1211
na=Montaż brodzików natryskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=176
ob=0	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=1839
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=1840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT11/450/450
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=177
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1846
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT11/600/450
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=178
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1852
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/500/450
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=179
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+3						

[POZYCJA]
id=1858
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/400/600
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=180
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1863
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/500/750
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=181
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1868
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/500/900
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=182
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1873
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/500/1050
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=183
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1878
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/600/450
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=184
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1883
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/600/600
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=185
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1888
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/600/750
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=186
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1893
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/600/900
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=187
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1898
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki dolnozasilane zintegrowane z zaworem termostatycznym INT22/600/1350
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=188
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1903
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy SA 1130 600
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=189
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1910
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy SA 1470 600
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=190
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1921
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy SA 1760 600
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=191
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1927
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik łazienkowy drabinkowy SA 1760 750
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=192
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1933
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny prosty o niskim kv DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=193
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1939
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający grzejnikowy prosty (zawór powrotny) DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=194
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1944
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0430-01	2-15	0430-01		1
mpn=1211
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia, prosty
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=195
ob=0	23		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=1951
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:,0911
na=Filtr siatkowy gwintowany 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=196
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2539
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=197
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1957
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór odcinający kulowy 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=198
ob=0	15		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1963
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór odcinający kulowy 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=199
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1969
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=1211
na=Głowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem temp (Tmin 16), przyłącze zgodne z zaworem termostatycznym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=200
ob=0	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=1975
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór równoważący gwintowany z króćcami pomiarowymi oraz funkcją odcięcia DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=201
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1980
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zestaw regulatora różnicy ciśnień:1310- regulator pracujący w zakresie 5-25 kPa DN151310- zawór równoważący z odwodnieniem DN15
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=202
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1985
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0115-01	0-35	0115-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ciepłomierz kompaktowy ultradźwiekowy z przetwornikiem przepływu oraz modułem zdalnego odczytu Qnom: 0,6 m3/h DN15
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=203
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2547
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=1211
na=Szafki na liczniki ciepła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=204
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1993
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-02	2-15	0402-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15mm łączonych zaciskowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=205
ob=0	286		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=286	1	286						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2002
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-02	2-15	0402-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 18 mm łączonych zaciskowobudynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=206
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2009
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0402-03	2-15	0402-03		1
mpn=121,0:,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 22 mm łączonych zaciskowobudynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=207
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2018
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm - Rury tworzywowe PEX łączone zaciskowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=208
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 18 mm - Rury tworzywowe PEX łączone zaciskowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=209
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2033
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm - Rury tworzywowe PEX łączone zaciskowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=210
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2081
pd=BCRKT		 BCI 4.10.2.002		BCI 4.10.2.002		2
na=Izolacja rurociągów śr. 16mm mm otulinami gr. 6mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=211
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2082
pd=BCRKT		 BCI 4.10.2.003		BCI 4.10.2.003		2
na=Izolacja rurociągów śr. 18mm mm otulinami gr. 6mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=212
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2083
pd=BCRKT		 BCI 4.10.2.005		BCI 4.10.2.005		2
na=Izolacja rurociągów śr. 25mm mm otulinami gr. 6mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=213
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2537
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=214
ob=0	305		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=305	1	#p205+#p206+#p207+#p208+#p209+#p210						

[POZYCJA]
id=2075
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=215
ob=0	28		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	#p177+#p178+#p179+#p180+#p181+#p182+#p183+#p184+#p185+#p186+#p187+#p188+#p189+#p190+#p191+#p192						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2041
pd=BCRKT		 BCI 12.1.2.001		BCI 12.1.2.001		2
na=Sieć cieplna z rur preizolowanych o średnicy 25/125 mm1310Zakres robót:1310Wykop szrokoprzestrzenny, nieumocniony, wykonany mechanicznie ze złożeniem urobku na odkład. 1310Sieć cieplna z rur preizolowanych. 1310Podłoże pod rurociągi – z ubitego piasku o grubości warstwy 0,20 m1310Ułożenie rurociągów z rur preizolowanych wraz z armaturą.1310Obsypanie ręczne rur piaskiem do wysokości 0,20 m ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem1310Zasypanie wykopów warstwami  0,20-0,30 m ziemią z odkładu, z zagęszczaniem kolejnych warstw.  1310Przeprowadzenie próby szczelności rurociągu.1310Oznaczenie trasy ciepłociągu taśmą ostrzegawczą, umieszczoną ok.  0,20-0,50 m ponad wierzchem każdego z rurociągów.1310Obsługa geodezyjna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=216
ob=0	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=2062
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0216-08	2-19	0216-08		1
mpn=1211
na=Przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. w tulejach z rur stalowych o śr. 150 mm (rury ochronne dł. 1,0m)
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=217
ob=0	2		1
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
wa=0
kn=0	0	0
id=2509
nu=1.3

[POZYCJA]
id=2510
pd=BCOKT		 				2
na=Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=218
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK GOSPODARCZY
wa=0
kn=0	0	0
id=1031
nu=2

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=2323
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1127
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=1033
pd=BCOKT		 BCOR 12.001		BCOR 12.001		2
na=Rozbiórka budynku gospodarczego, wywóz na wysypisko, opłaty za skladowanie
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=219
ob=0	135,072		1
jm=m3 k.b.	962
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	wykopy fundamentowe			
wo=131,793	1	13,97*3,56*(2,83+2,47)/2						
ko=	wykop pod posadzkę			
wo=2,33	1	(8,14-2*0,60)*(2,66-2*0,60)*(0,30-(0,25-0,18))						
wo=0,716	1	(4,47-2*0,60)*(2,66-2*0,60)*(0,15+0,10+0,15-0,25)						
wo=0,233	1	0,80*1,62*0,18						

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=1128
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=1035
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-02	2-01	0216-02		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=220
ob=0	63,017		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63,017	1	(13,52*2+3,11*2+(2,66-2*0,60))*(0,45+2*0,60)*(1,00+0,10)						
ko=				

[POZYCJA]
id=1504
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=221
ob=0	50,604		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=63,017	1	#p220						
wo=-2,322	1	-#p223						
wo=-4,849	1	-#p225						
wo=-5,242	1	-#p227						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1507
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07	 0214-04 	1
mpn=49:3:100910121,0:0,092,0:0,0911
na=Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko, wraz z kosztami składowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=222
ob=0	12,413		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,413	1	#p220-#p221						

[ELEMENT 3]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=1129
nu=2.1.3

[POZYCJA]
id=1039
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=223
ob=0	2,322		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,322	1	(13,52*2+3,11*2+(2,66-2*0,10))*(0,45+2*0,10)*0,10						

[POZYCJA]
id=1074
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=224
ob=0	23,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,22	1	#p223/0,10						

[POZYCJA]
id=1045
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=225
ob=0	4,849		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,849	1	(13,52*2+3,11*2+2,66)*0,45*0,30						

[POZYCJA]
id=1057
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=226
ob=0	0,291		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,291	1	#p225*0,060						

[POZYCJA]
id=1067
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=227
ob=0	5,242		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,29	1	(4,88*2+3,07*2)*0,24*0,60						
wo=2,952	1	(8,59*2+3,32)*0,24*0,60						

[POZYCJA]
id=1082
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-09	2-02	0602-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=228
ob=0	16,163		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,163	1	#p225/0,30						

[POZYCJA]
id=1091
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-10	2-02	0602-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=229
ob=0	16,163		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,163	1	#p228						

[POZYCJA]
id=1099
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=230
ob=0	65,235		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	ławy fundamentowe			
wo=21,552	1	(13,52*2+3,11*2+2,66)*0,30*2						
ko=	ściany fundamentowe			
wo=43,683	1	#p227/0,24*2						

[POZYCJA]
id=1107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=231
ob=0	65,235		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=65,235	1	#p230						

[POZYCJA]
id=1114
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych (XPS gr. 4,5cm) izolacji pionowej klejonych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=232
ob=0	12,873		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,873	1	(5,12*2+3,31)*0,95						

[POZYCJA]
id=1119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-02	2-02	0123-02		1
mpn=1211
na=Warstwa dociskowa ścian fundamentowych z bloczków gr. 8cm
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=233
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=1130
nu=2.1.4

[POZYCJA]
id=1131
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=234
ob=0	5,867		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,949	1	4,64*2,8*0,15						
wo=3,918	1	8,48*3,08*0,15						

[POZYCJA]
id=1136
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0206-01	W-01	0206-01		1
mpn=1211
na=Warstwa rozdzielająca folia gr. 0,6mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=235
ob=0	44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,992	1	4,64*2,8						
wo=31,008	1	8,71*3,56						

[POZYCJA]
id=1140
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 10cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=236
ob=0	14,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,12	1	4,64*2,80+(0,80+0,40)*0,40+1,62*0,40						
ko=				

[POZYCJA]
id=1148
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-02	2-02	1106-02	 + KNR 2-02 1106-03	1
mpn=1211
na=Posadzka betonowa zatarta na gładko zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 15 kg/m3
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=237
ob=0	47,955		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,947	1	5,12*3,31						
wo=31,008	1	8,71*3,56						

[ELEMENT 3]
na=Roboty murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1177
nu=2.1.5

[POZYCJA]
id=1171
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0142-06	2-02	0142-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG Ytong Energo+PP2/0.3 gr.365mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=238
ob=0	32,207		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,407	1	(5,01*2+3,20*2)*(2,06+1,86)/2+(1,98+0,80)*0,80						
wo=-0,4	1	-1,00*0,40						
wo=-1,8	1	-0,90*2,00						

[POZYCJA]
id=1184
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0103-04	K-02	0103-04		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków wapienno-piaskowych gr. 18cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=239
ob=0	34,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,87	1	(8,59*2+3,32)*(2,24+2,04)/2						
wo=-9,18	1	-0,90*2,04*5						

[POZYCJA]
id=1190
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-01	K-02	0105-01		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe z bloków wapienno-piaskowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=240
ob=0	36,262		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	ścianki działowe			
wo=27,478	1	3,21*(2,24+2,04)/2*4						
ko=	murek ogniowy			
wo=3,974	1	5,37*0,74						
wo=4,81	1	8,59*0,56						

[POZYCJA]
id=1197
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-04	2-02	0211-04		1
mpn=1211
na=Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=241
ob=0	1,196		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,532	1	(5,01*2+3,20*2)*0,18*0,18						
wo=0,664	1	(8,59*2+3,32)*0,18*0,18						

[POZYCJA]
id=1210
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=242
ob=0	0,12		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,12	1	#p241*0,100						

[POZYCJA]
id=2263
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=1211
na=Wentylację typu Z 14x21cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=243
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2281
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=244
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 3]
na=Dach
wa=0
kn=0	0	0
id=1231
nu=2.1.6

[POZYCJA]
id=1219
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
mpn=1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=245
ob=0	0,287		1
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,287	1	0,10*0,10*14,37*2						

[POZYCJA]
id=1232
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=246
ob=0	0,529		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,529	1	0,06*0,12*3,87*19						

[POZYCJA]
id=1244
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=247
ob=0	55,612		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,612	1	3,87*14,37						

[POZYCJA]
id=1253
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=248
ob=0	59,923		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59,923	1	(3,87+0,30)*14,37						

[POZYCJA]
id=1272
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=249
ob=0	6,633		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	pas nadrynnowy i obróbka szczytów			
wo=6,633	1	(3,87*2+14,37)*0,30						

[POZYCJA]
id=1281
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-01	2-02	0509-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=250
ob=0	14,37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,37	1	14,37						

[POZYCJA]
id=1292
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-01	2-02	0511-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=251
ob=0	2,55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,55	1	2,55						

[POZYCJA]
id=1351
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0102-02	9-09	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowo na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm i folią paroszczelną
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=252
ob=0	13,456		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,456	1	2,90*4,64						

[POZYCJA]
id=1366
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-04	2-02	0613-04		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=253
ob=0	13,456		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,456	1	#p252						

[POZYCJA]
id=1374
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0602-02	2-22	0602-02		1
mpn=1211
na=Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=254
ob=0	6,578		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,578	1	14,37*0,35+3,87*0,20*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1380
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0102-04	K-05	0102-04		1
mpn=1211
na=Montaż deski okapowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=255
ob=0	14,37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,37	1	14,37						

[POZYCJA]
id=1388
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0102-05	K-05	0102-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=256
ob=0	7,74		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,74	1	3,87*2						

[POZYCJA]
id=1396
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1036-09	2-02	1036-09		1
mpn=1211
na=Malowanie podbitki i deski okapowej i czołowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=257
ob=0	11,056		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,578	1	#p254						
wo=2,156	1	#p255*0,15						
wo=2,322	1	#p256*0,30						

[ELEMENT 3]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=1457
nu=2.1.7

[POZYCJA]
id=1402
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-02	0-23	2613-02		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -przyklejenie płyt z wełny mineralnej do wieńców
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=258
ob=0	2,203		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,203	1	(5,37+3,44)*0,25						

[POZYCJA]
id=1420
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-07	0-23	2613-07		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=259
ob=0	2,203		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,203	1	#p258						

[POZYCJA]
id=1451
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=260
ob=0	86,199		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=86,199	1	#p261						

[POZYCJA]
id=1430
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01	2-02	0902-01		1
mpn=1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=261
ob=0	86,199		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,969	1	13,97*2,36						
wo=42,609	1	13,97*3,05						
wo=4,191	1	13,97*0,30						
wo=18,12	1	3,56*(2,36+2,73)/2*2						
wo=-0,4	1	-1,00*0,40						
wo=-2,11	1	-1,00*2,11						
wo=-9,18	1	-0,90*2,04*5						

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-09	2-02	1505-09	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:0910121,0:0,0911
na=Zagruntowanie powierzchni przed malowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=262
ob=0	86,199		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=86,199	1	#p263						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-10	2-02	1505-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=263
ob=0	86,199		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=86,199	1	#p261						

[POZYCJA]
id=1458
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-01	4-01	0321-01		1
mpn=1211
na=Obsadzenie podokienników stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł (wraz z kosztem parapetów)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=264
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	0	1,00						
scn=1	0			m			
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=#p1458A
jm=m	040
pm=-1
oon=

[ELEMENT 3]
na=Roboty tynkarskie i malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=2299
nu=2.1.8

[POZYCJA]
id=2307
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie podłoży
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=265
ob=0	146,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=146,763	1	#p266						

[POZYCJA]
id=2292
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003	KNR	9-03 0105-01	9-03	0105-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=266
ob=0	146,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112,056	1	(1,62*2+3,21*2)*(2,42+2,22)/2*5						
wo=34,707	1	(2,83*2+4,65*2)*(2,42+2,22)/2						

[POZYCJA]
id=2313
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-09	2-02	1505-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zagruntowanie powierzchni przed malowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=267
ob=0	146,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=146,763	1	#p266						

[POZYCJA]
id=2300
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=268
ob=0	146,763		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=146,763	1	#p266						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka otworowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1477
nu=2.1.9

[POZYCJA]
id=1478
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1001-01	2-02	1001-01		1
mpn=1211
na=Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=269
ob=0	0,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,14	1	1,00*0,140						

[POZYCJA]
id=1485
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi w pomieszczeniu wymiennikowni stalowe ciepłe typowe wyposażone w zamek patentowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=270
ob=0	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	0,90*2,00						

[POZYCJA]
id=1495
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi w pomieszczeniach komórek lokatorskich stalowe zimne z kratką nawiewową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=271
ob=0	8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0,80*2,00*5						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1524
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2498
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=2499
pd=WACETOB wyd.I 1998		 				1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż istniejących elementów instalacji sanitarnych i pieców kaflowych
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=272
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Wewnętrzna instalacja wod-kan budynku wymiennikowni
wa=0
kn=0	0	0
id=2110
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=2111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=273
ob=0	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2118
pd=BCRKT		 BCI 4.10.2.005		BCI 4.10.2.005		2
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr.13 mm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=274
ob=0	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2119
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=1211
na=Wpust żeliwny z zasyfonowaniem z odpływem poziomym, wyjmowanym syfonem oraz stalową kratką DN100
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=275
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2129
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0201-03	2-15	0201-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=276
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=277
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2147
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=278
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2156
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=279
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=280
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
mpn=1211
na=Zasuwa burzowa typ1 ZB110 PP DN 110
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=281
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Zewnętrzna instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=2085
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=2084
pd=BCRKT		 BCI 10.3.1.002		BCI 10.3.1.002		2
na=Przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 25 mm1310Zakres robót:1310-Wykop o ścianach pionowych ze złożeniem urobku na odkład.1310-Umocnienie pionowych ścian wykopu ażurowo wypraskami stalowymi.1310-Podłoże pod rurociągi z ubitego piasku o grubości warstwy 0,10 m1310-Ułożenie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych (bez armatury)1310-Płukanie rurociągu, przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcja rurociągu1310-Obsypanie i zasypanie ręczne rury piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wraz z zagęszczeniem1310-Oznaczenie trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą1310-Zasypanie wykopów warstwami 0,20-0,30 m ziemią z odkładu z zagęszczaniem kolejnych warstw i plantowanie terenu.1310- Obsługa geodezyjna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=282
ob=0	12,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,5	1	12,5						

[POZYCJA]
id=2527
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0305-01	5-10	0305-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych stalowych o średnicy do 80 mm w wykopie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=283
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=2086
nu=2.2.4

[POZYCJA]
id=2087
pd=BCRKT		 BCI 11.5.1.007		BCI 11.5.1.007		2
na=Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ułożonych na podłożu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie . Wykonanie próby szczelności kanału. Zasypka wykopu ręczna warstwą pisku grub. 30 cm, a następnie ziemią z wykopu. Ręczne rozplantowanie nadmiaru ziemi. Przyłącze  o średnicy 110 mm. Obsługa geodezyjna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=284
ob=0	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						

[POZYCJA]
id=2088
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0216-04	2-19	0216-04		1
mpn=1211
na=Przejścia rurociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. w tulejach z rur stalowych o śr. do 150 mm (rura ochronna dł. 1,0m)
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=285
ob=0	1		1
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2108
pd=		 				0
na=Przejście szczelne z uszczelką do studni betonowej dla rur PVC-U
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=286
ob=0	1		1
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=1513
nu=3

[POZYCJA]
id=1517
pd=BCOKT		 BCOID 1.029		BCOID 1.029		2
na=Droga osiedlowa z kostki drogowej betonowej
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=287
ob=0	205		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205						

[POZYCJA]
id=1518
pd=BCOKT		 BCOID 1.029		BCOID 1.029		2
na=Nawierzchnie utwardzone z płyt ażurowych
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=288
ob=0	68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[POZYCJA]
id=1519
pd=BCOKT		 BCOID 1.029		BCOID 1.029		2
na=Nawierzchnie utwardzone (wg odrębnego opracowania)
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=289
ob=0	60		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=1521
pd=		 				0
na=Rozbudowa osłony śmietnika o 1,5m (2,75m2)
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=290
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1522
pd=		 				0
na=ZIeleń przydomowa
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=291
ob=0	9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[POZYCJA]
id=1523
pd=BCRKT		 BCR 1.2.9.001		BCR 1.2.9.001		2
na=Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm
op=1	1	0	0	1	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=292
ob=0	18,84		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,84	1	178,83-159,99						

[SUMA KONTROLNA]
CA909901EE7757F4A714468D405F7AF7
