[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą -INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ab=ul. Uszczyka 22 w Gliwicach
ni=Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
ai=44-102 Gliwice,ul. Warszawska 35b
dt=08.2020	0
kln=KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ1310WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,1310PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ1310TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.1310ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI1310I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD1310ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII1310WYKONANIA ROBÓT.1310PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY1310KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE1310KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=III kw 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 321]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 424]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 226]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 355]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.75	1558685581
cw=18.75	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.43	1599031821
cw=20.43	PLN
il=-0

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.75	1558685581
cw=18.75	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 183]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 298]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 327]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 342]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 420]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 441]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Orurowanie- instalacje niskoprądowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=89
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=4010
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-04	5	0101-04		1
mpn=_1211
na=Rura elektroinstalacyjna sztywna, gładka PVC 50 + uchwyty p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-04	5-08	0109-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy 35mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-15	4-03	1001-15		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0303-18	5-08	0303-18		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 150x150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		1
mpn=_1211
na=Tablica natynkowa, dla instalacji teletechnicznych, z drzwiami1310pełnymi, zamykanymi na klucz, i płytą montażową (wymiar1310600x500x210mm – szer. x wys. x gł.) – montaż natynkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6990
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-03	5-08	0405-03		1
mpn=_1211
na=Tablica natynkowa, dla instalacji teletechnicznych, z drzwiami1310pełnymi, zamykanymi na klucz, i płytą montażową (wymiar1310300x300x150mm – szer. x wys. x gł.) – montaż natynkowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja telewizji zbiorczej
wa=0
kn=0	0	0
id=6996
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=6997
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż anteny  kierunkowej DVB-T, Full HD, zysk energetyczny131010,5…15,5dBi, wbudowany filtr LTE, odporna na warunki1310atmosferyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7001
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż anteny kierunkowej VHF, Zysk energetyczny 7-8 dBi, możliwość1310pracy w polaryzacji pionowej i poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7005
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż anteny Antena radiowa dookólna FM, zysk energetyczny 1,0dBi, odporna na zmienne warunki atmosferyczne,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7009
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czaszy SAT, 120cm, 6-punktowe połączenie czaszy z uchwytem, stal galwanizowana 0,8 mm, malowana
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7013
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów- Zez do czaszy SAT 120cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7017
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów- Konwerter satelitarny QUATRO
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7021
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe -TT113 PE GEL CU 77% KABEL KONCENTR.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7025
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe -TT 113 Cu -TRISHIELD,  77%, ECA, KABEL
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7029
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów-Multiswitch kaskadowy 9x16 (dwie pozycje satelitarne, szesnaście wyjść abonenckich) i wzmacniacz kanałowy w jednej obudowie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7032
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów- Zewnętrzny manipulator do programowania urządzeń telewizji zbiorczej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7036
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rezystora zakończeniowego F-75
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7039
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1202-02	5-06	1202-02		1
mpn=_1211
na=Montaż obejmy murowej do masztu antenowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7043
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0901-01	5-06	0901-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rury masztowej, dł. 2,0m, stal cynkowana, średnica 50mm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=maszt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7047
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-02	5-08	0405-02		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynki zabezpieczeń p.przepięciowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7050
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż  złącza F/RG6 ŻYŁA 1,13 PCT kompresyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7053
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7055
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7059
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd RTV-SAT
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7063
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowe 230V, podwójne, natynkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7067
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja domofonowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=7071
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=7072
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - PANEL Z DASZKIEM I CZYTNIKIEM RFID
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7076
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów- RAMKA PODTYNKOWA DO PANELU - DUŻA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7080
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza  MASTER/SLAVE, RS485,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7083
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza dodatkowego,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7086
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - UNIFON
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7090
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - KLUCZ ZBLIŻENIOWY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7107
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7110
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na gotowym podłożu UTP 4x2x0,5 kat. 5e
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=7114
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym OMY 2x1mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7118
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7120
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7122
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0303-18	5-08	0303-18		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 100x100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne – mieszkanie nr 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1391
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=1911
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1914
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 2x12 modułowa z drzwiami białymi, pełnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1392
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1920
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1925
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1930
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=1984
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2668
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2693
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz1310matowy, źródło światła LED 3000K, 970 lm, 10W, II klasa1310ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7126
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2704
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg1310doboru inwestora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1412
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1937
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2709
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, , mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6630
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2245
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4023
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., swiecznikowy- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4027
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., zwierny wersji "dzwonek"- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2231
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne IP44, z „klapką”, mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2238
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4031
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., podwójne z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6647
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=4035
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2255
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=1949
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=1951
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=4043
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne – mieszkanie nr 2
wa=0
kn=0	0	0
id=2716
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=2717
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2720
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 2x12 modułowa z drzwiami białymi, pełnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2724
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A,13101-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2727
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2730
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2733
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2736
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2738
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7131
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz1310matowy, źródło światła LED 3000K, 970 lm, 10W, II klasa1310ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6196
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2752
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg1310doboru inwestora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2757
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2759
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2767
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4049
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy podwójny- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4053
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., swiecznikowy- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4057
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., zwierny wersji "dzwonek"- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2779
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne IP44, z „klapką”, mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2775
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4061
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., podwójne z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2783
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=4065
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2791
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=2795
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=2797
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=5064
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne – mieszkanie nr 3
wa=0
kn=0	0	0
id=7136
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=7137
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7140
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 2x12 modułowa z drzwiami białymi, pełnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7144
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A,13101-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7147
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7150
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7153
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7156
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7158
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7162
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz1310matowy, źródło światła LED 3000K, 970 lm, 10W, II klasa1310ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7167
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7172
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg1310doboru inwestora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7177
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7179
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7231
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, , mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7183
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7187
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7191
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., swiecznikowy- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7195
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., zwierny wersji "dzwonek"- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7199
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne IP44, z „klapką”, mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7203
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7207
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., podwójne z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7211
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=7215
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7219
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=7223
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=7225
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[POZYCJA]
id=7227
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne – mieszkanie nr 4
wa=0
kn=0	0	0
id=7235
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=7236
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7239
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 2x12 modułowa z drzwiami białymi, pełnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7243
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A,13101-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7246
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7249
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7252
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7255
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7257
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7261
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz1310matowy, źródło światła LED 3000K, 970 lm, 10W, II klasa1310ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7266
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7271
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg1310doboru inwestora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7276
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7278
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7282
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, , mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7286
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7290
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy podwójny- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7334
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Łącznik klawiszowy 1bieg., krzyżowy, - 10A:250V p/t, mechanizm +1310klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7294
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., swiecznikowy- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7298
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., zwierny wersji "dzwonek"- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7302
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne IP44, z „klapką”, mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7306
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7310
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., podwójne z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7314
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=7318
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=7322
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=7326
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[POZYCJA]
id=7328
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[POZYCJA]
id=7330
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne – mieszkanie nr 5
wa=0
kn=0	0	0
id=7338
nu=8
wn=	

[POZYCJA]
id=7339
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7342
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-02	5-08	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa 2x12 modułowa z drzwiami białymi, pełnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7346
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A,13101-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7349
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik różnicowoprądowy, 2-biegunowy, 40A, 30mA, AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7352
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7355
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7358
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary tablicy mieszkaniowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7360
pd=		KNR 508-0502-10		KNR 508-0502-10		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=7364
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego, klosz1310matowy, źródło światła LED 3000K, 970 lm, 10W, II klasa1310ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7369
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Oprawa naścienna, montaż nad lustrem, ze źródłem światła LED,131011W, 1300 lm, 3000K, szczelna IP44, II klasa ochronności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7374
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Plafon nastropowy lub żyrandol, ze źródłem światła LED 3000K (wg1310doboru inwestora)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7379
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-24	5-08	0301-24		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7381
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=37
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7385
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, , mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7389
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-07	5-08	0308-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników  klawiszowych 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44, mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7393
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7441
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., schodowy podwójny- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7397
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Łącznik klawiszowy 1bieg., krzyżowy, - 10A:250V p/t, mechanizm +1310klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7401
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., swiecznikowy- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7405
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników klawiszowych 1bieg., zwierny wersji "dzwonek"- 10A:250V p/t, mechanizm +klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7409
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t, bryzgoszczelne IP44, z „klapką”, mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7413
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7417
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2 bieg., podwójne z uziemieniem, 16A:250V p/t,mechanizm + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7421
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=7425
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=7429
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=7433
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=7435
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						

[POZYCJA]
id=7437
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu dzwonka 230V AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=1032
nu=9
wn=	

[POZYCJA]
id=1033
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=0.03
jm=km przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03						

[POZYCJA]
id=8044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
mpn=1211
na=Uchwyt odciągowy dla linii NLK
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-01	5	1101-01		1
mpn=1211
na=Zaciski samporzebijające izolację
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=8058
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-03	5	1101-03		1
mpn=1211
na=Hak płytowy, długość ramienia 225mm – montaż na budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8065
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-06	5-08	0210-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym YKY4x25mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=8072
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-04	5-08	0109-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 50 mm podłoże betonowe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=8079
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-13	4-03	1001-13		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=8081
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[ELEMENT 1]
na=Tablica administracyjna – wymiana aparatury
wa=0
kn=0	0	0
id=7981
nu=10
wn=	

[POZYCJA]
id=8138
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z wkładkami bezpiecznikowymi1310gG – 3x50A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8152
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Ochronnik przeciwprzepięciowy do sieci TN-S, 3-fazowej, T1+T2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8155
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0408-02	5-08	0408-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych -Listwa rozdzielcza LZ 5x25/16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8160
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Rozłącznik izolacyjny, modułowy, prąd znamionowy 63A, 1-biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8144
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8147
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8163
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy, jednobiegunowy, B4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8166
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Ogranicznik mocy 16A, max. 2 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8169
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowonadprądowy, 2-biegunowy, 30mA, AC, B16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8176
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Wyłącznik różnicowonadprądowy, 2-biegunowy, 30mA, AC, B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8179
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Gniazdo wtyczkowe 230V, montaż na szynie TH35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8185
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Transformator 230/24V:AC, 100VA, montaż na szynie TH35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8031
pd=						0
na=Okablowanie tablicy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie klatki schodowej
wa=0
kn=0	0	0
id=8085
nu=11
wn=	

[POZYCJA]
id=8086
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8094
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochronności, klosz matowy, ze źródłem św. LED 25W, 4000K, 230V, z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8188
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa ochronnościze źródłem światła LED, IP44, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K, 230V.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8090
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, ze źródłem światła LED,IP54, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K, 230V, z automatem zmierzchowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8192
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, ze źródłem światła LED,IP54, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K, 230V, z automatem zmierzchowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8131
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8199
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łącznik klawiszowy 1bieg. uniwersalny- 10A:250V p/t, szczelny IP44,1310mechanizm + klawisze + ramka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8106
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=8206
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8110
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[POZYCJA]
id=8112
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie – budynek gospodarczy
wa=0
kn=0	0	0
id=8210
nu=12
wn=	

[POZYCJA]
id=8211
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8215
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, klosz mleczny - biały, ze źródłem św. LED 13W, 4000K, 1400lm, IP65, IK10, odporana na UV, ze zintegrowanym radarowym czujnikiem ruchu i zmierzchu, zasilanie 24V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8219
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych,-Oprawa naścienna, klosz mleczny - biały, ze źródłem św. LED 5W, IP44, zasilanie 24V:AC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8235
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
mpn=_1211
na=Łącznik uniwersalny, jednobiegunowy, hermetyczny IP44, 10A,1310250V:AC, n/t,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8243
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8254
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu  YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8262
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- YKYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=8274
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YKYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8266
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-0301	2-01	0701-0301		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8271
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-0302	2-01	0704-0302		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8247
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=8249
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=8294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=_1211
na=Rura elektroinstalacyjna, sztywna typu RL 22 + złączki, kolanka,1310uchwyty montażowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=_1211
na=Rura ochronna średnic fi 50mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=8311
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0303-18	5-08	0303-18		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek  n/t, rozgałęźna ze złączka 5-torową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=4520
nu=13
wn=	

[POZYCJA]
id=4521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		1
mpn=_1211
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - drut  fi 8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=4525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0609-03	5	0609-03		1
mpn=1211
na=Uchwyty na drut fi8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=4529
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=1211
na=Montaż Iglicy kominowej, dł. 3 m, montaż za pomocą dwóch kołków1310rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4533
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0622-05	5-08	0622-05		1
mpn=1211
na=Montaż Iglicy kominowej, dł. 1,5 m, montaż za pomocą dwóch kołków1310rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4537
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-02	5-08	0619-02		1
mpn=1211
na=Montaż złączy do rynny  w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4541
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8315
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-32	4-03	1001-32		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=8317
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8321
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-07	5-08	0204-07		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur - p/t drut ocynkowany FeZn fi 8mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8325
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=4557
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8327
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynki pobierczej na elewacje 150x150x100mm + twarda pokrywa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4565
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-03	5-08	0611-03		1
mpn=1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4570
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=4573
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
wa=0
kn=0	0	0
id=8331
nu=14
wn=	

[POZYCJA]
id=8332
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0405-02	5-08	0405-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa natynkowa, wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o1310wymiarach 400x450x250mm, z wyłącznikiem p.poż (rozłącznik 160A13103p + styk pomocniczy, z cewką wzrostową 230V, automatycznym1310przełącznikiem faz, wyłącznikiem nadprądowym 3-biegunowym B6,1310stycznikiem z cewką 230V, 16A, styki NO+NC ) - wyposażenie oraz1310obudowa zgodna ze schematem w części rysunkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8341
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-04	5-08	0401-04		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8350
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-02	5-08	0402-02		1
mpn=_1211
na=Przycisk sterujący wyłącznikiem p.poż., z dwoma diodami1310sygnalizacyjnymi - czerwony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8356
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0210-04	5-08	0210-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- HDGs 5x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=8360
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-07	4-03	1001-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=8362
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01	4-03	1012-01		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[ELEMENT 1]
na=Inne 
wa=0
kn=0	0	0
id=1448
nu=15
wn=	

[POZYCJA]
id=1449
pd=						0
na=Przeniesienie istniejących instalacji teletechnicznych do nowych pionów kablowych IT.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1450
pd=						0
na=Demontaż zbędnych rur i korytek elektroinstalacyjnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8368
pd=						0
na=Demontaż starych instalacji elektrycznych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
4d 037a8602e1043ad1f2b46 316c354