|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR 5**Meble biurowe, krzesła i lustro dla Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 1 |  **Biurko 160 x 80 cm z panelem dolnym**:* Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie.
* Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
* Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
* Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo
* Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
* Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
* Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
* Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
* Kolorystyka:

- płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów, w tym kolor typu cashmere) - metalowe mosty i belki – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).**Panel dolny** budowa:* Panel wykonany z płyty obustronnie laminowane, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty.
* Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm
* Wysokość panelu: 370 mm
* Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych do ramy biurka.
* Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie.
* Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka
* Kolorystyka:

- płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów) - metalowe uchwyty – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).- panel dolny w tym samym kolorze co blat biurkaZdjęcie poglądoweObraz zawierający meble, stół, Stolik, stolik składany  Opis wygenerowany automatyczniePrzedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą EN 527-1 i EN 527-2 lub równoważnymi. | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 2 | **Dostawka prostokątna szer .80 cm, gł. 60 cm, wys. 74 cm** Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo. Nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników.Kolorystyka: - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów) - stelaż – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).- kolor blatu dostawki w tym samym kolorze co blat biurka z poz. 1Zdjęcie poglądoweObraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 3 | **Kontener mobilny** o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.Kolorystyka: - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów) Zdjęcie poglądowe | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 4 | **Stół 200 x 80 cm:*** Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu.
* Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych.
* Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo.
* Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo
* Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż
* Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm
* Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm
* Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie
* Kolorystyka:

- płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów, w tym kolor typu cashmere) - metalowe mosty i belki – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).Zdjęcie poglądoweObraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatyczniePrzedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą EN 527-1 i EN 527-2 lub równoważnymi. | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 5 |  **Szafa aktowa** z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183.9cm.* Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone.
* Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi.
* Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
* Szafa posiada 4 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
* Możliwość ustawienie 5 rzędów segregatorów
* Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm.
* Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny/aluminium. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
* Kolorystyka - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)

Zdjęcie poglądoweObraz zawierający drewno, szafa, sklejka, liściaste  Opis wygenerowany automatyczniePrzedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej oraz Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 6 |  **Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi,** **na stelażu metalowym** o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm,* Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
* Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.
* Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa (dzielona) wyposażona w 2x3 półki.
* Pionowy podział szafy
* Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów.
* Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych.
* Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo.
* Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm.
* Dodatkowe funkcje użytkowe:
	+ System klucza matki,
	+ Możliwość wymiany samej wkładki zamka,
* Kolorystyka:

- płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów) - podstawa malowana proszkowo - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 3 kolory).Zdjęcie poglądoweObraz zawierający sklejka, liściaste, szafka, w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatyczniePrzedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2 lub równoważną oraz Atest higieniczny na cały mebel. |  **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 7 | **Odbojnica** 160 x 40 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Kolorystyka - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów).Zdjęcie poglądoweObraz zawierający drewno, Prostokąt, sklejka, liściaste  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 8 | Lustro o wymiarach 60cm x 120cm naklejone na czarną płytę meblową.Zdjęcie poglądoweObraz zawierający Prostokąt, tablica suchościeralna biała, tekst  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT(%) | Wartość brutto w PLN |
| 9 | **Krzesło**Wymiary : Wysokość 102 cm, Głębokość 57 cm, Szerokość 43 cm Wysokość do siedziska 48 cm Konstrukcja: wykonana ze stelaża metalowegoWykonanie siedziska: sklejka, pianka Tapicerka siedziska i oparcia: tkanina - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 7 kolorów)Wykonanie oparcia: pianka Konstrukcja podstawy: płoza Wykonanie nogi: metal Obciążenie: minimum 120 kg Zdjęcie poglądowe | **szt. 9** |  |  | ….% |  |
| **SUMA** |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje i wykona meble zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.Wymagane dokumenty przedmiotowe (składane razem z ofertą):Poz. 1* Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważnymi
* Atest higieniczności E1 na płytę, blat lub daną linię meblową

Poz. 4* Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważnymi
* Atest higieniczności E1 na płytę, blat lub daną linię meblową

Poz. 5* Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2 lub równoważną
* Atest higieniczności E1 na płytę, cały mebel lub daną linię meblową

Poz. 6* Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2 lub równoważną
* Atest higieniczności E1 na płytę, cały mebel lub daną linię meblową
 |