|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ NR 5**  Meble biurowe, krzesła i lustro dla Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 1 | **Biurko 160 x 80 cm z panelem dolnym**:   * Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. W blacie otwór fi 80 mm pod tworzywową przelotkę kablową - w komplecie. * Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. * Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. * Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo * Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż * Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm * Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm * Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie * Kolorystyka:   - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów, w tym kolor typu cashmere)  - metalowe mosty i belki – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).  **Panel dolny** budowa:   * Panel wykonany z płyty obustronnie laminowane, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze płyty. * Szerokość dopasowana do szerokości biurka 1600 mm * Wysokość panelu: 370 mm * Panel montowany za pomocą dwóch metalowych uchwytów bazowych  do ramy biurka. * Każdy uchwyt posiada możliwość regulacji w kilku płaszczyznach: regulacja wysokości oraz odchylenia w pionie. * Panel licuje się z ramą oraz z blatem biurka * Kolorystyka:   - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)  - metalowe uchwyty – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).  - panel dolny w tym samym kolorze co blat biurka  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający meble, stół, Stolik, stolik składany  Opis wygenerowany automatycznie  Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą EN 527-1 i EN 527-2 lub równoważnymi. | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 2 | **Dostawka prostokątna szer .80 cm, gł. 60 cm, wys. 74 cm**  Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo. Nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm. Noga zakończona czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm. Łączenie z blatem biurka za pomocą metalowych łączników.  Kolorystyka:  - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)  - stelaż – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).  - kolor blatu dostawki w tym samym kolorze co blat biurka z poz. 1  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 3 | **Kontener mobilny** o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS 2 mm, dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla). Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty.  Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka bez hamulca.  Kolorystyka:  - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)  Zdjęcie poglądowe | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 4 | **Stół 200 x 80 cm:**   * Blat stały, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm w kolorze blatu. * Stelaż stolika składający się z czterech nóg (dwóch mostów) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. * Mosty wykonane z profilu prostokątnego o przekroju 50x40 mm, malowane proszkowo. * Dwie belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju 30x40 mm, malowane proszkowo * Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż * Między blatem, a podstawą estetyczny dystans (prześwit) o wysokości około 8 mm * Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie +10 mm * Możliwość zamontowania do biurka paneli dolnych i górnych, kanałów kablowych pionowych i poziomych, portów i przelotek na okablowanie * Kolorystyka:   - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów, w tym kolor typu cashmere)  - metalowe mosty i belki – kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 4 kolory typu: czarny, biały, szary oraz aluminium).  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatycznie  Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy zgodny z normą EN 527-1 i EN 527-2 lub równoważnymi. | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 5 | **Szafa aktowa** z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość: 80 cm, głębokość: 44,5 cm, wysokość: 183.9cm.   * Top, korpus, front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem 2 mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Top i korpus są ze sobą skręcone. * Szafa wyposażona w zawiasy posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi zamykają się cicho. Szafa posiada 4 zawiasy na skrzydło drzwi. * Szafa wyposażona w zamek dwupunktowy, baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki). Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. * Szafa posiada 4 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. * Możliwość ustawienie 5 rzędów segregatorów * Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt montowany poziomo o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm. * Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny/aluminium. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy. * Kolorystyka - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)   Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający drewno, szafa, sklejka, liściaste  Opis wygenerowany automatycznie  Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważnej oraz Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 6 | **Szafa z drzwiami płytowymi, przesuwnymi,** **na stelażu metalowym** o wymiarach: szerokość 1600 mm, głębokość 445 mm, wysokość 1117 mm,   * Budowa: Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. * Korpus, front i top wykonane z płyty grubości 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców płyta grubości 12mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. * Półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 350 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa (dzielona) wyposażona w 2x3 półki. * Pionowy podział szafy * Możliwość ustawienia 4 rzędów segregatorów. * Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z   zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. * Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, długość uchwytu 232mm, mocowany na 2 śrubach. Uchwyt mocowany pionowo. * Szafa na stelażu spawanym: stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamkniętego o przekroju 40x20 mm. Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie 15 mm. * Dodatkowe funkcje użytkowe:   + System klucza matki,   + Możliwość wymiany samej wkładki zamka, * Kolorystyka:   - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów)  - podstawa malowana proszkowo - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 3 kolory).  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający sklejka, liściaste, szafka, w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatycznie  Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat zgodności z normą EN 14073-2 lub równoważną oraz Atest higieniczny na cały mebel. | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 7 | **Odbojnica** 160 x 40 cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Kolorystyka - płyta meblowa - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 12 kolorów).  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający drewno, Prostokąt, sklejka, liściaste  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  | ….% |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 8 | Lustro o wymiarach 60cm x 120cm naklejone na czarną płytę meblową.  Zdjęcie poglądowe  Obraz zawierający Prostokąt, tablica suchościeralna biała, tekst  Opis wygenerowany automatycznie | **szt. 1** |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT  (%) | Wartość brutto w PLN |
| 9 | **Krzesło**  Wymiary : Wysokość 102 cm, Głębokość 57 cm, Szerokość 43 cm  Wysokość do siedziska 48 cm  Konstrukcja: wykonana ze stelaża metalowego  Wykonanie siedziska: sklejka, pianka  Tapicerka siedziska i oparcia: tkanina - kolor do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów oferowanej przez Wykonawcę (do wyboru przynajmniej 7 kolorów)  Wykonanie oparcia: pianka  Konstrukcja podstawy: płoza  Wykonanie nogi: metal  Obciążenie: minimum 120 kg  Zdjęcie poglądowe | **szt. 9** |  |  | ….% |  |
| **SUMA** | | | | | |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje i wykona meble zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  Wymagane dokumenty przedmiotowe (składane razem z ofertą):  Poz. 1   * Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważnymi * Atest higieniczności E1 na płytę, blat lub daną linię meblową   Poz. 4   * Certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 lub równoważnymi * Atest higieniczności E1 na płytę, blat lub daną linię meblową   Poz. 5   * Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2 lub równoważną * Atest higieniczności E1 na płytę, cały mebel lub daną linię meblową   Poz. 6   * Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2 lub równoważną * Atest higieniczności E1 na płytę, cały mebel lub daną linię meblową | | | | | | |