{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":251,"n_cols":11,"rows_kept":251,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,7,5,9],[8,2,8,9],[12,2,12,9],[15,3,15,4],[15,8,15,9],[18,2,18,9],[21,7,21,9],[27,8,27,9],[31,2,31,6],[33,2,33,7],[37,7,37,9],[50,8,50,9],[61,7,61,9],[67,3,70,3],[67,4,70,4],[67,5,70,5],[67,6,70,6],[67,7,70,7],[67,8,70,8],[67,9,70,9],[72,8,72,9],[80,7,80,9],[93,8,93,9],[105,7,105,9],[114,8,114,9],[126,1,126,4],[126,7,126,9],[141,7,141,9],[149,8,149,9],[161,7,161,9],[172,8,172,9],[184,7,184,9],[193,8,193,9],[208,7,208,9],[211,1,211,3],[221,7,221,9],[234,7,234,9]]}
[]
["Załącznik nr 2 do SWZ"]
["31/24/ZP/PN"]
["Dostawa endoprotez na potrzeby Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu"]
[]
["PAKIET  1  Proteza śródstopno - paliczkowa  ",{"$nulls":6},"Gwarantowana realizacja umowy - 60%"]
[]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne  protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum  4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej.  W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. Ceny poszczególnych elementów kompletu:"]
[null,"1a","Implant silikonowy do MTP I",10]
[null,"1b","Jednorazowe sterylne instrumentarium",10]
[null,"1c","Jednorazowy sterylny przymiar- miarka",10]
[null,2,"Silikonowa, jednoczęściowa proteza do mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne  instrumentarium dedykowane do implantacji protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych,  składające się z: wiertła oraz przymiarów."]
[null,"2a","Implant silikonowy do MTP II-V",1]
[null,"2b","Jednorazowe sterylne instrumentarium",1]
[null,"                                         OGÓŁEM                                                                                                                                                  185 500,00","OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,null,"1. W przypadku zamówienia endoprotezy Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych"]
[]
[null,"PAKIET  2 Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa  "]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 40%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zabobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr).",100]
[null,2,"Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr).",100]
[null,3,"Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach.  Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie.",100]
[null,4,"Ostrze do piły",100]
[null,"                                         OGÓŁEM                                                                                                                                                  185 500,00","OGÓŁEM"]
[]
[null,null,"UWAGA"]
[null,null,"1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce"]
[null,null,"2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy"]
[null,null,"3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null,null,"4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką"]
[null,null,"5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[null,"PAKIET 3 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CAŁKOWITA REWIZYJNA – ANATOMICZNA"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Endoproteza półzwiązana/związana stawu kolanowego. Część udowa anatomiczna – prawa/lewa półzwiązana rewizyjna z możliwością zastosowania podkładek; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.",5]
[null,2,"Część udowa anatomiczna – prawa/lewa półzwiązana rewizyjna z możliwością zastosowania podkładek; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w min. 7 rozmiarach dla każdej ze stron.",5]
[null,3,"Część piszczelowa anatomiczna – lewa/prawa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.",5]
[null,4,"Wkładka polietylenowa uniwersalna CC (rewizyjna, półzwiązana) o grubościach: 9,11,13,15,18,21,25 i 30 mm sterylizowana w EtO",5]
[null,5,"Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm, 6 mm) tytanowy.",5]
[null,6,"Podkładki udowe – tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby.",5]
[null,7,"Podkładki piszczelowe połowicze – tytanowe proste, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub.",5]
[null,8,"Podkładki piszczelowe całkowite – tytanowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub.",5]
[null,9,"Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy i kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniajace stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm, 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte tytanem o trójwymiarowej strukturze. Technika operacyjna przy użyciu rozwieraków i raszpli.",10]
[null,10,"Komponent rzepki cementowany, wykonany z polietylenu, z znacznikiem rtg. Rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm oraz w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm.",10]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. W przypadku endoprotezy rewizyjnej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych"]
[null,null," od zgłoszenia"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null,"    oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"3. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką"]
[null,"4. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[null,"PAKIET 4 CEMENT  KOSTNY  Z  MIESZALNIKIEM  PRÓŹNIOWYM, SPACER KOLANA"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 50%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji  aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g ",220,{"$nulls":6}," "]
[null,2,"Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie 40 g.",20]
[null,3,"Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g.",250]
[null,4,"Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy: moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l/min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna",250]
[null,5,"Zestaw zawierający sterylne formy jednorazowe, 4 cementy kostne z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna), mieszalnik próżniowy podwójny. Sterylne formy jednorazowe do wytwarzania tzw. spacerów przeznaczonych do tymczasowego zastąpienia protezy stawu kolanowego w ramach dwuczasowej septycznej wymiany endoprotezy. Składają się z komponentu piszczelowego i udowego, które tworzą artykulację i są ruchome względem siebie. Istnieje mozliwość ich stosowania zarówno w prawym stawie kolanowym, jak i w lewym. Formy te występują w rozmiarach S - komponent udowy 60 mm, ;komponent piszczelowy 65 mm; M - komponent udowy 70 mm, komponent piszczelowy 75 mm; L - komponent udowy 80 mm, komponent piszczelowy 85mm. ",10]
[null,"5a","Sterylna forma jednorazowa- 1 szt"]
[null,"5b","Cement kostny z dwoma antybiotykami (gentamycyna+klindamycyna)- 4szt"]
[null,"5c","Mieszalnik próżniowy podwójny- 1szt"]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"Sprzęt do mieszania cementu i płukania: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza ,pistolet, i wąż łączący z odpowiednim dla danego Bloku"]
[null," Operacyjnego konektorem Wykonawca zapewnia i serwisuje przez cały czas trwania Umowy bez dodatkowych opłat."]
[]
[]
[null,"PAKIET 5 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131º i 134º), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131º oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134º.",200]
[null,2,"Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach  i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil klina, w części krętarzowej A/P o kształcie \"V\" z kątem rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14.  Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej.",200]
[null,3,"Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna z zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm",200]
[null,4,"Głowa ceramiczna Biolox Delta, o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w trzech długościach każda.",200]
[null,5,"Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w pięciu długościach szyjki każda.",200]
[null,6,"Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce.",200]
[null,7,"Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkładka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm.",200]
[null,8,"Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Dostępna również z dodatkiem Vit. E. ",200]
[null,9,"Śruba wykonana ze stopu tytanu ośrednicy 6,5 mm dostępna w długościach od 15 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm",400]
[null,10,"Ostrze jednorazowe do stosowanego napędu",200]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce – 2 komplety panewek, wkładek, trzpieni i głów"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu 1 kompletu instrumentarium na cały okres trwania Umowy"]
[null,"3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null," oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu 1 kompletu wiertarko-frezarki oraz 1 pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi"]
[null,"akumulatorami i ładowarką"]
[null,"5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[null,"PAKIET 6  BEZCEMENTOWA ANATOMICZNA ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO Z PANEWKĄ W TECHNOLOGII 3D "]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się  dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior).",200]
[null,2,"Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm.  Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne :  dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni.",200]
[null,3,"Głowa - ceramiczna o średnicach 28, 32 i 36 mm lub metalowa CoCr o średnicy 36, 40 i 44 mm -  w co najmniej 3 długościach szyjki.",150]
[null,4,"Głowa - metalowa CoCr o średnicy 28 i 32 mm, w co najmniej 3 długościach szyjki",50]
[null,5,"Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 48 mm. ",200]
[null,6,"Śruby/ zaślepki (opcjonalnie)",30]
[null,7,"Ostrze do piły oscylacyjnej",200]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce – 2 komplety panewek, wkładek, trzpieni i głów"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu 2 instrumentarium na cały okres trwania Umowy"]
[null,"3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[]
[null,"4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu 2 kompletów wiertarko-frezarki oraz 2 pilarek z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi"]
[null,"akumulatorami i ładowarką"]
[null,"5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[null,"PAKIET 7  - SYSTEM KABLI, PŁYTEK I PŁYTEK NAKRĘTARZOWYCH DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Płyty krętarzowe w rozmiarach: 100, 110, 150, 160, 200 i 210 mm",12]
[null,2,"Płyty proste do złamań okołoprotezowych minimum 4 długości",20]
[null,3,"Zaślepka do płyty prostej",20]
[null,4,"Kable stalowe, Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki \"49 drutów\" ze stali w komplecie z zaciskiem.",80]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce "]
[null,"2.  Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed"]
[null," pierwszym jego użyciem oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"3. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu  instrumentarium na cały okres trwania Umowy"]
[]
[null,"PAKIET  8 -  ENDOPROTEZA CEMENTOWANA  I BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO,  ANATOMICZNA, KŁYKCIOWA"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 60%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,{"$f":"'[1]1'!$C$6","v":"Element udowy cementowany o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron."},200]
[null,2,"Element piszczelowy modularna, uniwersalny (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach.  ",200]
[null,3,"Wkładka polietylenowa z polietylenu 3 generacji, poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometerii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu u",250]
[null,4,"Element udowy bezcementowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.",100]
[null,5,"Element piszczelowy wydrukowany w technologii 3D. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.  ",100]
[null,6,"Ostrze do piły oscylacyjnej",300]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy"]
[null,"3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null,"    oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu 1 kompletu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką"]
[null,"5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[]
[null,"PAKIET 9 -  ENDOPROTEZA CAŁKOWITA  STAWU KOLANOWEGO, ANATOMICZNA, CEMENTOWA -  REWIZYJNA"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Część udowa anatomiczna – prawa, lewa , o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). Możliwość zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne oraz przedłużek umożliwiających przesunięcie osi za pomocą mimośrodu, element udowy w min. 8 rozmiarach lub element udowy pierwotny bezcementowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.",15]
[null,2,"Część piszczelowa uniwersalna jednakowa dla strony prawej i lewej, z możliwością zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych) oraz trzpienia. Wykonana ze stopu kobalt/chrom. Element piszczelowy w min. 8 rozmiarach lub element piszczelowy wydrukowany w technologii 3D. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.   ",15]
[null,3,"Wkładka polietylenowa, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.",15]
[null,4,"Podkładka uzupełniająca - dystalna, tylna i dystalno - tylna do  komponentu udowego.",40]
[null,5,"Podkładka uzupełniająca -   pod tacę piszczelową",40]
[null,6,"Trzpień udowy i piszczelowy o długości od 100 mm ze skokiem co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów.",40]
[null,7,"Mimośród/offset uniwersalny udowy i piszczelowy –  w rozmiarach 2, 4, 6 i 8 mm",40]
[null,8,"Rzepka",30]
[null,9,"Ostrze do piły oscylacyjnej",40]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. W przypadku endoprotezy rewizyjnej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni roboczych"]
[null,"od zgłoszenia"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null,"    oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"3. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką"]
[null,"4. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[null," "]
[null,"PAKIET 10  ENDOPROTEZA REWIZYJNA, MODULARNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO."]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Trzpień rewizyjny - bezcementowy, tytanowy, w kształcie konikalnym oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. \nDługość trzpienia 155, 195 i 235 mm.",20]
[null,2,"Panewka bezcementowa typu press-fit, pkryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykajacym, dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego. Panewka w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 - 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Możliwość zastosowania panewki hemisferycznej w technologii 3D w rozmiarach 44 - 66 mm z możliwością zastosowania głów 36, 40 i 44 mm.",20]
[null,3,"Głowa - metalowa CoCr o średnicach 22, 28 i 32 mm, w co najmniej 3 długości szyjki.",20]
[null,4,"Wkładka polietylenowa z 0 i 10° okapem, o średnicy wewnętrznej 28 lub 32 mm,  z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dajacego co majmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.",15]
[null,5,"Wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej - system wkładek chromokobaltowych w rozmiarach od 36 mm ID do 58 mm ID, implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Możliwe zastosowanie z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm. ",20]
[null,6,"Śruba/plug",40]
[null,7,"Element krętarzowy",30]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. W przypadku endoprotezy rewizyjnej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni"]
[null," roboczych od zgłoszenia"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null," oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[null,"3. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarko-frezarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami"]
[null,"i ładowarką"]
[null,"4. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez."]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET 11 - ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ   "]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 30%"]
[null,"L.p.","Nazwa wyrobu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka VAT %","Wartość brutto","Nazwa producenta","Numer katalogowy"]
[null,1,"Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm.\nGłowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30°). \n",10]
[null,"RAZEM"]
[]
[]
[null,"UWAGA"]
[null,"1. W przypadku endoprotezy głowy kości promieniowej Zamawiający wymaga dostępu do instrumentarium oraz implantów w pełnej wymaganej rozmiarówce w ciągu 2 dni"]
[null," roboczych od zgłoszenia"]
[null,"2. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem"]
[null," oraz do systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych."]
[]
[null,"PAKIET NR 12 "]
[null,"USTALACZ ODŁAMKÓW KOŚCI",{"$nulls":5},"Gwarantowana realizacja umowy - 100%"]
[null,"Lp","Nazwa/ opis asortymentu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka Vat %","Wartość brutto","Nazwa producenta","nr katalogowy"]
[null,1,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion,  dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary 9,5x20x250mm",1]
[null,2,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion,  dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary 11x24x268mm",1]
[null,3,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion,  dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary 14x2x285mm",1]
[null,4,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Jest ona odgięta pod kątem 35° w stosunku do osi narzędzia. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion, dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary: 9,5x20x252mm",2]
[null,5,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Jest ona odgięta pod kątem 35° w stosunku do osi narzędzia. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion, dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary: 11x24x272mm",2]
[null,6,"Narzędzie stosowane do pozycjonowania odłamów kostnych podczas przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.  Konstrukcja  części chwytowej ramion umożliwia pewne i precyzyjne ustawienie łączonych kości względem siebie. Jest ona odgięta pod kątem 35° w stosunku do osi narzędzia. Dwuramienna sprężyna zapewnia sprawne i bezpieczne posługiwanie się  podczas przeprowadzania zabiegu. Narzędzie wyposażone jest  w regulowaną blokadę ramion, dzięki której istnieje możliwość stabilnego i precyzyjnego ustawienia odłamów kostnych względem siebie. Ustalacz jest narzędziem wielokrotnego użytku, wykonanym z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Wymiary: 14x28x287mm",2]
[null,null,"OGÓŁEM"]
[]
[]
[null,"PAKIET NR 13 "]
[null,"Narzędzia ortopedyczne"]
[{"$nulls":7},"Gwarantowana realizacja umowy - 100%"]
[null,"Lp","Nazwa/ opis asortymentu","Ilość w szt.","Cena jednostkowa netto","Wartość netto","Stawka Vat %","Wartość brutto","Nazwa Producenta","nr katalogowy"]
[null,1,"Suwmiarka- skala do 100mm",1]
[null,2,"Trzonek roz 3, długość 125mm",5]
[null,3,"Trzonek roz. 4 długość 135mm",5]
[null,4,"Nożyczki do nici długość 175cm, zaokrąglone końce",5]
[null,5,"Nożyczki preparacyjne odgięte TYP METZENBAUM, długość 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE ",10]
[null,6,"Imadło Hegara dlugość 190mm",10]
[null,7,"Hak jednozębny tępy typu Volkmann, długość 220mm",10]
[null,8,"Podważka kostna typu Hohmann, tępa, długość 260mm",5]
[null,9,"Raspator typu Cottle, długość 195mm",5]
[null,10,"Młotek, długość 240mm, waga 520g",5]
[null,11,"Luer typu Ruskin, długość 190mm",5]
[null,12,"Uchwyt łąkotkowy typu Bircher- Ganske, długość 200mm",5]
[null,13,"Korkociąg",5]
[null,14,"Pean preparacyjny długość 185mm",10]
[null,null,"OGÓŁEM"]