**Załącznik nr 2 do SWZ**

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na dostawę samochodu osobowego (minibusa/mikrobusa) 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

1. **PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**
2. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, nie używany, przystosowany
do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy), kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu;
3. Homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy);
4. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 DMC;
5. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 125 KM
z turbodoładowaniem;
6. Pojemność silnika nie mniej niż 1990 cm3;
7. Rodzaj paliwa – ON;
8. Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów;
9. Długość - nie mniejsza niż 5100 mm;
10. Rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 mm;
11. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6;
12. Wspomaganie układu kierowniczego;
13. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach;
14. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (przednie);
15. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa;
16. Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane, elektrycznie sterowane szyby- przód;
17. Lampy ksenonowe lub na diodach LED;
18. Radio z ekranem dotykowym i systemem nawigacji;
19. Obrotomierz;
20. Oświetlenie w podsufitce;
21. Oświetlenie przedziału pasażerskiego;
22. Hak holowniczy;
23. Przednie światła p/mgielne;
24. Centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm;
25. Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w 3 płaszczyznach;
26. Przesuwane prawe drzwi boczne;
27. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone;
28. Drzwi tylne — ogrzewane z wycieraczką;
29. Nadwozie przeszklone (z obu stron);
30. Pełne przeszklenie samochodu;
31. W oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane;
32. Klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu);
33. Czujnik zmierzchu i deszczu;
34. Czujniki parkowania — minimum z tyłu + kamera parkowania;
35. Immobiliser;
36. Pełnowymiarowe koło zapasowe;
37. Uchwyt na koło zapasowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym;
38. Lakier metalizowany - kolor szary, siwy, srebrny lub grafitowy;
39. Hamulce tarczowe przód i tył;
40. Dywaniki gumowe przód oraz w przestrzeni pasażerskiej;
41. Felgi aluminiowe z oponami letnimi;
42. Felgi stalowe z oponami zimowymi + kołpaki;
43. Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze) wraz
z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku ( zgodnie z normą ISO 10542-2);
44. Wózek montowany zamiennie z siedzeniami III rzędu; niezbędne wzmocnienia powierzchni podłogi w miejscu mocowania wózka;
45. Dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu;
46. Dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu);
47. Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do pojazdu z bieżnią antypoślizgową;
48. Podsufitka tapicerowana;
49. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze;
50. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu;
51. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami o ruchu drogowym ( oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych);
52. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny);
53. System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny);
54. System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny,);
55. System wspomagania hamowania (BAS lub równoważny);
56. System podziału siły hamowania (EBD lub równoważny);
57. System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny);
58. Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia, tylne słupki w kolorze nadwozia, obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia;
59. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy;
60. Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi.

# **II. GWARANCJA**

1. Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie)

 - minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;

1. Gwarancja na perforację blach — minimum 10 lat;
2. Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy;
3. Gwarancja na perforację elementów nadwozia - minimum 120 miesięcy;
4. Assistance — minimum 12 miesięcy.

# **III. SERWIS**

Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy (samochód osobowy min. 5-osobowy). Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

# **IV. WARUNKI DOSTAWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego,
w terminie do **15.11.2023r.**

Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jest współfinasowany ze środków PFRON Zamawiający związany jest datą zakończenia finansowego realizacji zadania.
W przypadku uchybienia temu terminowi, Zamawiający może utracić pozyskane środki
z dofinansowania. W takim przypadku Zamawiający dochodzić będzie od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmujące utratę tego właśnie dofinansowania.

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
	1. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
	2. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
	3. książkę przeglądów serwisowych,
	4. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
	5. fakturę VAT,
	6. świadectwo zgodności WE,
	7. dokument potwierdzający posiadanie akcyzy, dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,
	8. inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.