[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.31
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=PRADMA DARIUSZ NARUSZEWICZ
nb=Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - Pediatria - dzieci młodsze
ab=ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg, dz. Nr 54/2 obręb 286101_1.0017, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ai=ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
br=Elektryczna
nk=mgr inż. Dariusz Naruszewicz

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=8	1	0	
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Centrala	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Centrala oddziałowa	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=czujka multisensorowa IQ8O2T	0
id=CzIQ8	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=czujka optyczna O	0
id=CzIQ8	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=37

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=Dodatkowa elektronika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr.	0
id=73	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 556]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 395]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 424]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 488]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Elektrozaczep rewersyjny	0
id=7090303	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=elektryka KGL200 H60	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=69.68

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Głośnik sufitowy DSO ABTW6	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S1	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S2	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=gniazdo czujek	0
id=G	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=41

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=gniazdo DATA	0
id=7530099	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=gniazdo gn. 2P+Z IP44	0
id=7530099	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=28.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=gniazdo IP20	0
id=7530099	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=gniazdo podwójne 2P+Z IP44	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=34

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Kabel audio 2x2,5mm2	0
id=7999999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=67.6

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=561.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=Kamera kopułowa	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Kontaktron MC 440	0
id=BAZ04	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach miedzianych	0
id=7620999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=80.34

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=lacznik_krzyżowy	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=lacznik_pojedynczy	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=lacznik_pojedynczy_hermetyczny	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=lacznik_schodowy	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=lacznik_świecznikowy	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=lacznik_świecznikowy IP44	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Lampa	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Manipulator + uchwyt	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=22

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=Materiały dodatkowe p.poż	0
id=7580499	2
jm=kpl.	000
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=Moduł czytnika kart	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=moduł ebk 4g2r kpl	0
id=WZ	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Moduł FCT	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=Moduł główny bez kamery	0
id=BAZ04	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=Moduł klawiatury numerycznej	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Montaż gniazda RJ45	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=39

[RMS ZEST 562]
ty=M
na=Montaż gniazda RTV	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=Montaż gniazda słuchawkowego	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=39

[RMS ZEST 141]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych	0
id=314	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=228.576

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych	0
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjnych	0
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=Monter urządzeń radiostacyjnych III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 157]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Obudowa modułu EBK	0
id=WZ	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=obudowa ROP IQ8	0
id=G	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 467]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW1, 3,7W CB, typ. iTech M2	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=23

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C M1	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW4, 3,9W CB, typ. Ontec C C1	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 470]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW4, CB, typ. Ontec C M2	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW1, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW2, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Ambiella LED2000-840 01	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=15

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M73 M19 4000-840	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M84 M19 4000-840	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED6800-940	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED8500-940	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Siella G3 M84 OTA22 LED3400-840 ETDD	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa typ Siella LED3400-840 OTA19	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=Plafon oświetleniowy	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=19

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Podstawa FCT	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=Przełącznica L2 o mocy 370W	0
id=8330700	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=436.8

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=przewody typu HTKSH PH90 25x1x1	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=223.6

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=270.4

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=166.4

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=przewody YTDY 2x0,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=23.92

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Przewód HDGs PH90 2x1,5mm	0
id=7956102	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V	0
id=7951013	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=655.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951099

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x10 mm2, 750 V	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=135.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951099

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x16 mm2, 750 V	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=109.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951099

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x35 mm2, 750 V	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951099

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Przewód miedziany, typu DY  4 mm2, 500 V	0
id=7920006	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=322.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920099 

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=Przewód NKGs-300/500V 3x16mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=470.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Przewód NKGs-300/500V 3x25mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Przewód OWY 2x2,5mm2	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=187.2

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=208
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2	0
id=7950801	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=228.8

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3078.4

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=3390.4

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2	0
id=7951022	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=197.6

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=291.2

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=Przycisk przywoławczy sznurkowy	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=Puszka montażowa do kamer	0
id=1343599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=Puszka montażowa podtynkowa dla 3 modułów	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=puszka przyłączeniowa	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=Ramka montażowa	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl	0
id=ROPesser	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 260]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=kpl.	000
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 417]
ty=R
na=robocizna (konfiguracja systemu)	0
id=999	1
jm=kpl.	000
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 268]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1439.6768

[RMS ZEST 263]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 264]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 266]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Rura karbowana typu Peszel  z pilotem	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=239.2

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=rury winidurowe z pilotem	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Skrętka komputerowa 4x2x0,5	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=468

[RMS ZEST 626]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.3532
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40'	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.2

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=switch	0
id=7099999	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza Cu	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 559]
ty=M
na=Śruba mocująca M 8	0
id=1340499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RE0	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RE2	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RIT E1	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RIT E2	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RIT E3	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RIT E4	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RrE0	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=Tablica rozdzielcza RrE2	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 512]
ty=M
na=Telefon IP z kolorowym wyświetlaczem	0
id=BAZ04	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=teletechnika KGL200 H60	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=69.68

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=Terminal pacjęta TP3	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=Terminal wezwania lekarza	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Uchwyt ścienny do kamer kopułowych	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=315
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Wskaźnik zadziałania czujki	0
id=WZ	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=33

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=wył p/poż w obudowie FT22	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Zaprogramowanie i konfiguracja kamer	0
id=8220405	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Zasilacz 1	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Zestaw do wpuszczania opraw Ontec G	0
id=7304799	1
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=48

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45'	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xEKW	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt.	002
ce=0
cw=0	PLN
il=61.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 366]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=255
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-04	5-08	0401-04		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - szaf
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3794

[RMS 311]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[POZYCJA]
id=1209
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowalna RrE0    KPL
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1406
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwowalna RE0    KPL
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1421
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowalna RrE2    KPL
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwowalna RE2    KPL
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1292
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnic IT
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.292

[POZYCJA]
id=1212
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT E1
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1423
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT E2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 596]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1415
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT E3
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 597]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1424
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-07	5-08	0403-07		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT E4
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 598]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=421
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-03	5-08	0213-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu - NKGs 3x25 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7819

[RMS 403]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=468

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1425
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-03	5-08	0213-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu - NKGs 3x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=452
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=452	1	452					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9143

[RMS 599]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=470.08

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		0
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 55]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=1444
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-05	5-08	0608-05		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - szyna wyrównawcza Cu
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1767	0	0.1767
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 627]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 626]
nz=0.0883	0	0.0883
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3532

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-03	5-08	0814-03		0
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=78
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1309	0	0.1309
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7508

[RMS 116]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=80.34

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0581	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2132

[RMS 409]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=135.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1426
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0581	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=5.826

[RMS 600]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1427
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0581	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3292

[RMS 635]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1362
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 układany w tynku - YDYp 5x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=190
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5765

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=197.6

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3260	1	3260					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=198.6285

[RMS 602]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3390.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2960
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2960	1	2960					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=180.3498

[RMS 224]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3078.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1368
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 układany w tynku - YDYp 4x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=630
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=630	1	630					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=38.3853

[RMS 416]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=655.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		0
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 układany w tynku - YDY 2x1 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4044

[RMS 408]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1367
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-03	5-08	0204-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur - DY 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=310
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4902

[RMS 415]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=322.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-08	5-08	0301-08		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=52
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.4422	0	0.4422
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9597

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=180
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5928

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-03	5-08	0813-03		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=72
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-12	4-03	1006-12		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 268]
nz=1.6538	0	1.6538
np=1
wa=0
wb=0
il=39.6912

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1007-06	4-03	1007-06		1
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=48
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[RMS 268]
nz=1.1813	0	1.1813
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7024

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - gniazda i koryta 
wa=0
kn=0	0	0
id=257
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67					

[RMS 268]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=12.663

[RMS 603]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=69.68

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67					

[RMS 268]
nz=0.189	0	0.189
np=1
wa=0
wb=0
il=12.663

[RMS 604]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=69.68

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1016
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem IP44 - gn. 2P+Z IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=34
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9292

[RMS 621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gn. 2P+Z IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=28
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0594

[RMS 622]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1442
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7648

[RMS 623]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1443
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - gn.DATA
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[RMS 624]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1350
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż punktów elektryczno logicznych PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3131

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1428
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż punktów elektryczno logicznych PEL 2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1429
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż punktów elektryczno logicznych PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1430
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż punktów elektryczno logicznych PEL 2P+Z, 2xEKW
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 610]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1431
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż punktów elektryczno logicznych PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2626

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 611]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1354
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Montaż puszki przyłączeniowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=40
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=10.505

[RMS 242]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[POZYCJA]
id=536
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=280
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5312

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne
wa=0
kn=0	0	0
id=815
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=817
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - lacznik_pojedynczy_hermetyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=10
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5758

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=859
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -lacznik_pojedynczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1355
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -lacznik_świecznikowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=16
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1432
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -lacznik_świecznikowy_IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 612]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1433
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -lacznik_schodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5758

[RMS 613]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1434
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -lacznik_krzyżowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 614]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1383
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=57
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2274

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=832
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw nr 1 typ Ambiella LED2000-840 01
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=15
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7272

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=844
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw nr 2 typ Fidesca LED8500-940
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=845
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw nr 3 typ Fidesca LED6800-940
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=11
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4667

[RMS 615]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1375
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw nr 7 typ Siella LED3400-840 OTA19
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9454

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=848
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw nr 8 typ Siella G3 M84 OTA22 LED3400-840 ETDD
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw typ Fidesca-SD G2 M84 M19 4000-840
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9454

[RMS 618]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1436
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw typ Fidesca-SD G2 M73 M19 4000-840
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1374
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż plafonów
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=19
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9878

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1437
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Demontaż i ponowny montaż oprawa A
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=29
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=1.6

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=14.623

[POZYCJA]
id=1438
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Demontaż i ponowny montaż oprawa B
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=11
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=1.6

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5466

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Demontaż i ponowny montaż oprawa D
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=1.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5127

[POZYCJA]
id=1440
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Demontaż i ponowny montaż oprawa F
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=9
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=1.6

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5382

[POZYCJA]
id=679
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=310
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1876

[POZYCJA]
id=680
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-03	5-08	0813-03		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=160
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2021

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-12	4-03	1006-12		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 268]
nz=1.6538	0	1.6538
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8842

[POZYCJA]
id=682
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1007-06	4-03	1007-06		1
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=13
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 268]
nz=1.1813	0	1.1813
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3569

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne  - OK  
wa=0
kn=0	0	0
id=607
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1289
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-08	5-08	0301-08		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw oświetlenia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=48
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.4422	0	0.4422
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2704

[POZYCJA]
id=1376
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego EW1, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3151

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1441
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego EW2, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=11
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4667

[RMS 620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1191
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AW1, 3,7W CB, typ. iTech M2
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=23
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2485

[RMS 467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C M1
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=8
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1187
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia awaryjnego  AW4, CB, typ. Ontec C M2
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6303

[RMS 470]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1377
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Montaż opraw oświetlenia awaryjnego  AW5, 3,9W CB, typ. Ontec C C1
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9454

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1357
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-03	5-08	0504-03		1
na=Zestaw montażowy typ Ontec w sufitach podwieszanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=48
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1272

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1290
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=320
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3872

[POZYCJA]
id=1291
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-12	4-03	1006-12		0
na=Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=9
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 268]
nz=1.6538	0	1.6538
np=1
wa=0
wb=0
il=14.8842

[ELEMENT 1]
na=Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK              
wa=0
kn=0	0	0
id=1301
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=1304
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-02	5-08	0212-02		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0479	0	0.0479
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0521

[RMS 372]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1306
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=4.223

[RMS 373]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1387
pd=		KNR 506-1601-10		KNR 506-1601-10		0
na=Montaż kontrolera głównego bez  kamery
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96		0.96
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 141]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 508]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1445
pd=		KNR 506-1601-10		KNR 506-1601-10		0
na=Montaż klawiatury numerycznej z cztrnikiem kart
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96		0.96
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 141]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 507]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 509]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 628]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1316
pd=		KNR 506-1601-10		KNR 506-1601-10		0
na=Podłączenie telefonu IP
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96		0.96
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 141]
nz=31.35	0	31.3500
np=0
wa=0
wb=0
il=60.192

[RMS 512]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1388
pd=		KNR 506-1601-10		KNR 506-1601-10		0
na=Zainstalowanie Kontaktron MC 440
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.96		0.96
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 141]
nz=31.35	0	31.3500
np=0
wa=0
wb=0
il=120.384

[RMS 112]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1309
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0609-02	5-06	0609-02		0
na=Zainstalowanie Elektrozaczep rewersyjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1311
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0103-05	5-06	0103-05		0
na=Montaż przełącznicy L2 wspierającej PoE o mocy 370W
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=stanowisk.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=17.57	0	17.57
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7794

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP                       
wa=0
kn=0	0	0
id=289
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=512
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4877

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 161]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=513
pd=	KNR	5-06 1610-02	5-06	1610-02		1
na=Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4877

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 247]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1038
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Instalowanie puszek gniazd czujek
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=41
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7485

[RMS 60]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=41

[POZYCJA]
id=515
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Instalowanie -czujka multisensorowa IQ8O2T
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4877

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 33]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=562
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Instalowanie -czujka optyczna dymu O
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4877

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 34]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Instalowanie -czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=33
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7732

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 34]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=33

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Montaż moduł ebk 4g2r kpl
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3596

[RMS 571]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 130]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 160]
nz=1	0	1.0000
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1328
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1605-02	5-06	1605-02		1
na=Montaż Moduł FCT + Podstawa FCT
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.913	0	0.913
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3596

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=1330
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-02	5	0101-02		1
na=Dodatkowe materiały instalacji p.poż
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 268]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe - YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=10.114

[RMS 192]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=270.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1046
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe - YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=6.224

[RMS 193]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe -  HDGs PH90 2x1,5mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=2.334

[RMS 205]
nz=1.04	0	1.0400
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1231
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		1
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=6.1	0	6.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8255

[POZYCJA]
id=522
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1604-05	5-06	1604-05		1
na=Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=wariant.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1078

[RMS 291]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 1]
na=Instalacja RTV                                                                                                 
wa=0
kn=0	0	0
id=1085
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=1117
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-01	5-08	0401-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5444

[RMS 559]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1409
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) / switch
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1719

[RMS 561]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1118
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Wyposażenie punktów przyłączeniowych w pokojach - gn. RTV, 3 x gn. słuchawkowe, 3 x gn. RJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=13
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4141

[RMS 562]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 563]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 564]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1410
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1176

[RMS 581]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1411
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp-750V 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0581	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0972

[RMS 567]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 268]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=4.728

[POZYCJA]
id=1414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0105-04	5	0105-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150					

[RMS 268]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9

[RMS 573]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 569]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=61.5

[RMS 571]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=156

[RMS 572]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=315

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu przyzywowego                                  
wa=0
kn=0	0	0
id=1120
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=1126
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /     Centrala
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1719

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1128
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Centrala oddziałowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1719

[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 589]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1146
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /Lampa
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=10
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.719

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=1127
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-01	5-08	0401-01		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=23
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=12.52

[RMS 311]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[POZYCJA]
id=1129
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-Terminal pacjęta TP3
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=11
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 630]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=1133
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1708-01	5-06	1708-01		1
na=Zainstalowanie Przycisk przywoławczy sznurkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.573

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1708-01	5-06	1708-01		1
na=Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=22
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.101

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=22

[POZYCJA]
id=1135
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		0
na=Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) /zasilacz 1 i 2/
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1719

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe /Skrętka komputerowa 4x2x0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=17.505

[RMS 288]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=468

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=10.892

[RMS 233]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=291.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe Przewód Przewód OWY 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=7.002

[RMS 221]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1141
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-01	5-08	0108-01		0
na=Rury karbowana typu peshel  o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.1166	0	0.1166
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6112

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=239.2

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy                   
wa=0
kn=0	0	0
id=588
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=1029
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=420
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=420	1	420					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=16.338

[RMS 189]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=436.8

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-05	5	0203-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=215
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=215	1	215					

[RMS 268]
nz=0.0389	0	0.0389
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3635

[RMS 190]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=223.6

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=471
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-01	5-08	0401-01		1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=19
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3427

[RMS 311]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-Głośnik sufitowy DSO ABTW6
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0628

[RMS 632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S2
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=14
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4066

[RMS 633]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=1447
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
na=Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S1
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 634]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=482
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2534

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 70]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja telewizji przemysłowej CCTV                          
wa=0
kn=0	0	0
id=304
nu=10
wn=			

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-01	5-08	0401-01		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5444

[RMS 311]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1155
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-01	5-08	0401-01		0
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer - uchwyt i puszka
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1774

[RMS 636]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1157
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-06	5-08	0403-06		1
na=Mocowanie kamer kopułkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7572

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=555
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat gwarancji
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=340
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7999

[RMS 581]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=353.6

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=556
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania /Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[RMS 95]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 366]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1710-01	5-06	1710-01		1
na=Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - Oprogramowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Badania i pomiary elektryczne                                             
wa=0
kn=0	0	0
id=263
nu=11
wn=			

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=85
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[RMS 268]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=110.5

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=16
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 268]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=28.16

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1204-01	4-03	1204-01		0
na=Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 268]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1206-03	4-03	1206-03		0
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników pomocniczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 268]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=134
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 268]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=135
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 268]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=136
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 268]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=137
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=56
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[RMS 268]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

