 

Klatka schodowa - Ocieplenie – tynk ciepłochronny

Szczyt - Ocieplenie – styropian

**Elewacja północno – zachodnia (boczna od ulicy Czwartaków):**

- ocieplenie ściany szczytowej styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,

- wymiana tynków na ciepłochronne na klatce schodowej,

- malowanie elewacji,

- wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową,

- zamurowanie otworu okiennego – klatka schodowa powyżej gzymsu,

- wymiana podokienników na klatce schodowej,

 

Elewacja od ul. Czwartaków

Elewacja od ul. Rycerskiej

**Elewacja południowo – wschodnia (od strony placu wewnętrznego):**

– wymiana tynków na ciepłochronne,

- malowanie elewacji,

- remont balkonu na części od strony ul. Rycerskiej,

- wymiana drzwi wejściowych przy wrotach,

- zamurowanie otworu drzwiowego oraz wrót,

- malowanie krat,

- wymiana rur spustowych wraz z przebudową ich wpięcia do instalacji kanalizacji deszczowej,

- wymiana pionowych zwodów instalacji odgromowej,

- wymiana podokienników,



**Elewacja północno – wschodnia (wejściowa):**

- remont (częściowa wymiana) tynków

- oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie elementów wystroju architektonicznego,

- malowanie elewacji farbą silikatową,

- remont balkonu nad wejściem głównym,

- remont i malowanie drzwi wejściowych i wrót do pomieszczenia gospodarczego,

- montaż lamp solarnych,

- wymiana rur spustowych,

- wymiana pionowych zwodów instalacji odgromowej,

- malowanie krat i elementów metalowych w elewacji budynku,



**Elewacja południowo – zachodnia (boczna od ulicy Rycerskiej):**

- remont (częściowa wymiana) tynków,

- ocieplenie nadproży po zdemontowanych żaluzjach,

- oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie elementów wystroju architektonicznego,

- malowanie elewacji,

- montaż lampy solarnej,

- malowanie krat i elementów metalowych w elewacji budynku



Połać nie objęta II etapem zadania



1. **Remont dachu nad częścią frontową:**

- wymiana orynnowania wraz z naprawą, regulacją i malowaniem rynhaków,

- uzupełnienie gąsiorów,

- uzupełnienie brakujących (uszkodzonych) dachówek

- przełożenie części pokrycia dachowego,

- naprawa tynków i malowanie komina,

- uszczelnienie pokrycia dachowego od wewnątrz,

- impregnacja więźby dachowej,

1. **Ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową:**

- ułożenie wełny mineralnej na istniejącej posadzce strychu,

- wykonanie pomostów komunikacyjnych z płyt OSB

**SZCZEGÓŁY**



Wymiana drzwi

Wymiana drzwi

Wymiana podokienników

Wymiana orynnowania

- naprawa i malowanie płotków śniegowych

Komin – wymiana tynków + malowanie

Zamurowanie

Zamurowanie



Ocieplenie wnęk nadproży po demontażu żaluzji



Wymiana inst. odgromowej

e

Demontaż i ponowny montaż szyldów

Wymiana lamp na solarne



Oczyszczenie, gruntowanie, naprawa tynków, malowanie; wymiana opierzenia na balustradzie; wymiana izolacji, wylewka, ułożenie glazury na balkonie

 

Oczyszczenie, naprawa, gruntowanie, malowanie