**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Specyfikacja techniczna/formularz do wypełnienia przez Wykonawcę**

**Dostawa koparki kołowej z osprzętem**

**na potrzeby Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.**

**w formie leasingu operacyjnego**

kod CPV:

**66114000-2 – usługi leasingu finansowego**

[**43261000-0**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/koparki-mechaniczne-5727) **– koparki mechaniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Wymagania Zamawiającego*** | ***Potwierdzenie spełnienia wymagań***  ***(Należy wpisać SPEŁNIA oraz podać istotne parametry faktyczne)\**** |
| Stan: maszyna fabrycznie nowa |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2022 r. |  |
| **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOPARKI KOŁOWEJ/PRZEDMIOTU LEASINGU:** | |
| Silnik wysokoprężny, turbodoładowany o normie emisji spalin min. STAGE V czterocylindrowy o mocy nie mniejszej niż 80 kW |  |
| Masa maszyny od 10 do 12 ton |  |
| Napęd na obie osie 4x4 |  |
| Tryb 4 kół skrętnych, 2 kół skrętnych, tryb kraba |  |
| Opony bliźniacze |  |
| Napęd hydrostatyczny, prędkość przejazdowa min. 35 km/h |  |
| Pompa wielotłoczkowa o wydajności nie mniejszej niż 150 l/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 270 bar do zasilania układu roboczego |  |
| Pompa wielotłoczkowa o wydajności nie mniejszej niż 180 l/min i maksymalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 500 bar do zasilania układu napędowego |  |
| Silnik, zbiorniki oraz główne komponenty maszyny umieszczone w podwoziu |  |
| Zamki hydrauliczne na ramieniu roboczym | |
| Element roboczy (ramię) trójdzielny |  |
| Zasięg na poziomie gruntu min.: 7000 mm |  |
| Głębokość kopania min.: 4000 mm |  |
| Szerokość maszyny do: 2500 mm |  |
| Promień zataczania przeciwwagi nie większy niż 1,4 m |  |
| Kabina, spełniająca wymogi bezpieczeństwa oraz standardy ROPS, wyposażona w klimatyzację, regulowany fotel operatora, osłonę przeciwsłoneczną przednią |  |
| System pozwalający na ustawianie oraz monitorowanie parametrów pracy maszyny z wyświetlaczem LCD |  |
| **WYPOSAŻENIE MASZYNY/KOPARKI KOŁOWEJ/PRZEDMIOTU LEASINGU:** | |
| Przednie stabilizatory |  |
| Tylny lemiesz |  |
| Błotniki |  |
| Szekla na ramieniu |  |
| System amortyzacji ruchów ramienia roboczego |  |
| Światła robocze LED |  |
| Instalacja hydrauliczna wysokiego przepływu |  |
| Instalacja hydrauliczna niskiego przepływu |  |
| Instalacja szybkozłącza hydraulicznego |  |
| Instalacja hydrauliczna narzędzi ręcznych |  |
| Głowica obrotowa 360 stopni z wychyłem prawo/lewo, montowana na szybkozłącze do ramienia i z szybkozłączem hydraulicznym do wymiany osprzętów |  |
| Łyżka kopiąca o szerokości: 400 mm +/- 5% |  |
| Łyżka kopiąca o szerokości: 600mm +/- 5% |  |
| Łyżka skarpowa o szerokości: 1200mm +/- 5% |  |
| Karetka z widłami |  |
| Pakiet przeglądów do 2000 mth |  |
| Immobilizer |  |
| **INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY KOPARKI KOŁOWEJ/PRZEDMIOTU LEASINGU:** | |
| gwarancja na oferowaną koparkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy |  |
| autoryzowany, stacjonarny i mobilny serwis techniczny maszyny w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego |  |
| obsługa serwisowa w okresie gwarancji (materiały, robocizna) po stronie dostawcy koparki |  |
| dostawa koparki w ciągu 30 dni od podpisania umowy |  |
| termin płatności za dostawę 21 dni po protokolarnym odbiorze koparki oraz otrzymaniu faktury VAT (nie przewiduje się zaliczek) |  |
| dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparki; |  |
| dostawca przy dostawie musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparkę |  |
| immobiliser |  |
| pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim |  |

*…………..………………………………………..…*

*(miejscowość i data, podpis)*

**UWAGA:**

**Wypełnioną i podpisaną tabelę należy złożyć wraz z ofertą.**

**\*Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości. W przypadku, gdy Wykonawca, w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona.**