|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Rodzaj ubioru** | **Opis ubioru** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena netto** | **Wartość netto PLN** |
| 1. | **Bluza robocza z elementami odblaskowymi,** kolor podstawowy chabrowy/niebieski,  - kolor dla elementów o widzialności: żółty,  - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ | **Tkanina**:  - poliester/bawełna – 65/35,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - bluza typu szwedzkiego,  - zapinana na zamek kostkowy,  - dwukolorowa z karczkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm,  - po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki,  - kołnierz wykładany,  - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy,  - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,  - rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep,  - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 80 | szt. | ……. | ……. |
| 2. | **Spodnie robocze z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,**  kolor podstawowy chabrowy/niebieski,  typu ogrodniczki z elementami odblaskowymi,  - znakowanie (logo) – termotransfer, zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ. | **Tkanina:**  - poliester/bawełna – 65/35,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - spodnie typu szwedzkiego,  - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek,  - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie),  - nogawki proste,  - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki,  - rozporek zapinany na zamek metalowy,  - dwie kieszenie przednie wsuwane,  - jedna kieszeń tylna,  - kieszeń na calówkę,  - kieszeń boczna z patką zapinana napą,  - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,  - szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 164 | szt. | ……. | ……. |
| 3. | **Bluza robocza trudnopalna**  **(dla spawaczy)**  **z elementami odblaskowymi,** kolor podstawowy chabrowy/niebieski;  - kolor dla elementów o widzialności: żółty, - znakowanie (logo) – termotransfer , zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ. | **Tkanina**:  - trudnopalna, II klasy spawalniczej  - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - bluza typu szwedzkiego,  - zapinana na zamek metalowy,  - dwukolorowa z karczkiem koloru żółtego o dł. ok. 25 cm,  - po bokach w pasie ściągacze gumowe w tunelu dla lepszego dopasowania do sylwetki,  - kołnierz wykładany,  - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy,  - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,  - rękaw prosty dwukolorowy, od góry do wysokości karczka w kolorze żółtym, zakończony mankietem z wszytą w 1/3 obwodu gumą oraz regulacją rzep,  - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 Kat. II. | 8 | szt. | ……. | ……. |
| 4. | **Spodnie robocze**  **trudnopalne (dla spawaczy) z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,**  kolor podstawowy: chabrowy/niebieski,  - znakowane/logo– termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ. | **Tkanina**:  - trudnopalna, II klasy spawalniczej  - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - spodnie typu szwedzkiego,  - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek,  - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie),  - nogawki proste,  - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki,  - rozporek zapinany na zamek metalowy,  - dwie kieszenie przednie wsuwane,  - jedna kieszeń tylna,  - kieszeń na calówkę,  - kieszeń boczna z patką zapinana napą,  - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,  - szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 , Kat. II. | 8 | szt. | ……. | ……. |
| 5. | **Spodnie robocze ocieplane z elementami odblaskowymi, typu ogrodniczki,**  kolor podstawowy: chabrowy/niebieski, typu ogrodniczki,  - znakowane/logo– termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 2) do SWZ. | **Tkanina:**  - poliester/bawełna – 65/35,  - ocieplina pikowana lub polar,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - spodnie typu szwedzkiego,  - podszyte ocieplaczem,  - na bawecie pojemna kieszeń zamykana na zamek,  - szelki od spodni regulowane z amortyzatorem i ściągaczem na wysokości pasa (regulowane w pasie),  - nogawki proste,  - w pasie po bokach ściągacz gumowy obszyty materiałem właściwym, dodatkowo z tyłu możliwość regulacji patką zapinaną na guziki,  - rozporek zapinany na zamek metalowy,  - dwie kieszenie przednie wsuwane,  - jedna kieszeń tylna,  - kieszeń na calówkę,  - kieszeń boczna z patką zapinana napą,  - wzmocnienia kolan i kroku podwójnym materiałem,  - szwy spodni szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na spodniach wokół nogawki na wysokości łydki,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 15 | szt. | ……. | ……. |
| 6. | **Kamizelka ocieplana (tzw. ocieplacz, bezrękawnik) z elementami odblaskowymi,** kolor chabrowy/niebieski,  Znakowanie/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 3) do SWZ. | **Tkanina:**  - poliester/bawełna – 65/35,  - ocieplina pikowana lub polar,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - podszyty ocieplaczem,  - ze stójką,  - zapinany na zamek kostkowy,  - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na napy,  - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,  - dół zakończony tunelem z gumą do regulacji obwodu,  - miejsca narażone na rozerwanie wzmocnione ryglem,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty wokół pasa,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 8 | szt. | ……. | ……. |
| 7. | **Kurtka ocieplana robocza** **3 w 1**  Znakowanie/logo – termotransfer, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 1) do SWZ. Kolor żółty z elementami chabrowo/niebieskimi. | **Tkanina:**  - wierzch poliester 100 % 300D pokryty PU,  - ocieplina poliester 100 %,  - podszewka poliester 100 %,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie.  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - odpinane rękawy,  - wypinana podpinka polarowa,  - odpinany kołnierz polarowy,  - zapinana na zamek kostkowy,  - kaptur odpinany chowany w stójce,  - dwie kieszenie górne zapinane na zamek kostkowy,  - dwie kieszenie dolne cięte z workiem kieszeniowym ułożone skośnie,  - kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek,  - rękaw prosty z wewnętrznym ściągaczem,  - szwy główne bluzy szyte szwem krytym dwu-trzyigłowym,  - miejsca narażone na rozdarcie wzmocnione ryglami,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 21 | szt. | ……. | ……. |
| 8. | **Kombinezon pyłochronny ,** kolor podstawowy chabrowy/niebieski,  z elementami odblaskowymi. | **Tkanina:**  - poliester/bawełna – 50/50,  - gramatura 280-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - tkanina o zwiększonej odporności na wycieranie,  - tkanina o zwiększonej odporności pyłoszczelnej,  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  **-** jednoczęściowy,  - zapinany na guziki,  - ściągany w pasie paskiem,  - dwie kieszenie górne naszywane, kryte patką zapinaną na guzik,  - mankiety ściągane,  - kaptur ściągany na głowę,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa.  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm, naszyty na nogawkach wokół obwodu na wysokości łydki,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 17 | szt. | ……. | ……. |
| 9. | **Bluza polarowa,**  kolor chabrowy/niebieski.  Znakowanie/logo – haft, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 4) do SWZ. | **Tkanina:**  - poliester 100%  - gramatura 300-350 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  - taśma odblaskowa o wysokiej odblaskowości, zgodna z PN-EN ISO 20471 kat. 2.  **Konstrukcja (cechy):**  - zapinana na zamek kostkowy,  - kieszeń górna z lewej strony, zapinana na zamek kostkowy,  - dwie kieszenie boczne, zapinane na zamek kostkowy,  - pas taśmy odblaskowej szerokości 5 cm naszyte na rękawach wokół obwodu na wysokości bicepsa,  **Rozmiary:** S, M, L, XL, XXL, XXXL.  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 97 | szt. | ……. | ……. |
| 10. | **Czapka robocza (typu letniego),** bejsbolówka – z daszkiem. Kolor chabrowy/niebieski. Znakowanie/logo – termotransfer, zgodne z Załącznikiem nr 3 (poz. 5) do SWZ. | **Tkanina:**  - bawełna 100%  - gramatura 260-290 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  **Konstrukcja (cechy):**  - sześciopanelowa,  - półokrągły daszek,  - panele czołowe usztywnione,  - regulacja obwodu za pomocą metalowej klamry,  - haftowane wywietrzniki  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 88 | szt. | ……. | ……. |
| 11. | **Czapka zimowa** **dzianinowa** w kolorze chabrowym lub czarnym, typu narciarka. Znakowanie/ logo – haft, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 6) do SWZ. | **Tkanina:**  - przędza akrylowa 100%  - gramatura 126-250 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  **Konstrukcja (cechy):**  **-** wywijana,  - dobrze dopasowująca się do kształtu głowy.  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 15 | szt. | ……. | ……. |
| 12. | **Koszula bawełniana** **(robocza**). | **Tkanina:**  - bawełna 100%  - gramatura 170-190 g/m2 +/- 5 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  **Konstrukcja (cechy):**  **-** długi rękaw,  - kołnierzyk klasyczny,  - rękaw zakończony mankietem,  - jedna kieszeń górna,  - dół podwinięty,  Rozmiar: S, M, L, XL, XXL, XXXL.  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 168 | szt. | ……. | ……. |
| 13. | **Kurtka p/deszczowa** – znakowanie/logo - nadruk zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 7) do SWZ. | **Tkanina:**  - kurtka wykonana z tkaniny plavltex poliester PCV,  - wodochronna,  - wiatrochronna.  **Konstrukcja (cechy):**  **- ¾** długości z kapturem,  - otwory wentylacyjne zapobiegające poceniu się ciała,  - zapinana z przodu na napy,  - dwie kieszenie na wysokości pasa,  Rozmiar: S,M,L, XL, XXL, XXXL.  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 41 | szt. | ……. | ……. |
| 14. | **Bielizna termoaktywna z długim rękawem** | **Tkanina:**  **-** poliester 100 %,  - kurczliwość < 3 %, nawet po wielokrotnym praniu,  **Konstrukcja (cechy):**  - rękawy i dół podkoszulka oraz kalesonów zakończony paskiem wzmocnionej dzianiny,  - zapewniające wysoki poziom higieny, komfortu i trwałej świeżości,  - bielizna zapewniająca optymalną temperaturę ciała, i komfort noszenia,  - nie powodująca podrażnień skóry.  Rozmiar:: S, M ,L, XL, XXL, XXXL.  Wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 13688 | 28 | kpl. | ……. | ……. |

Razem wartość netto (poz. 1-14) …………………………………….. PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………

podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany lub osobisty)

osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy