**Załącznik 1**

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA



Stół betonowy do gry w ping-ponga, stół przeznaczony do umieszczania na zewnątrz.  
– zrobiony z wibrowanego betonu zbrojonego  
– blat do gry szlifowany i pokryty lakierem ochronnym,  
– dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom brzegi blatu zaokrąglone profilem aluminiowym,  
– siatka do gry wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,  
– wolnostojący, należy go umieszczać na płaskim i twardym podłożu,

Orientacyjne parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| 274 cm | 152 cm | 78 cm | ± 800 kg |

**ZGODNOŚĆ WYROBU Z NORMAMI**  
Wyrób posiada certyfikat na zgodność z normami:  
• PN-EN 1510:2006,  
• PN-EN 1176-1:2009 + Ap1:2013,  
• PN-EN 1176-7:2009 + Ap1:2013,  
• PN-EN 13198:2005.