**Opis techniczny przedmiotu zamówienia**

Spalinowy traktor do koszenia i odśnieżania

**Silnik:**

- moc silnika nie mniejsza niż 5,8 kW

- pojemość silnika min. 350 cm3

- system chłodzenia: powietrze

- pojemność zbiornika paliwa min. 6l

- pojemność akumulatora min. 18 Ah

- napięcie akumulatora: 12V

- napęd na tylne koła

- manualna przekładnia biegów min. 5 przód i 1 tył

**System tnący:**

- system załączania noży – sprzęgło elektromagnetyczne

- ilość noży min. 2

- szerokość koszenia min. 80 cm max 100 cm

- regulacja wysokości koszenia min. 6 poziomów

- zakres wysokości koszenia: 25-80 mm

- pojemność kosza 200 cm

- koszenie na biegu wstecznym

**Pług:**

- pług śnieżny min. 120 cm szerokości min. wysokość 40 cm z gumową listwą zbierająca i adapterem

- regulacja pozycji roboczej – jedna dźwignia z siedziska operatora

- sprężynowy system zabezpieczenia przed uderzeniem

- płowy ślizgowe

**Wyposażenie dodatkowe:**

- światła halogenowe z przodu – min. 2

- ładowarka do akumulatora służącego do rozruchu urządzenia (jeśli jest wymagana)

- łańcuch na koła min. 2 szt.

- fotel kierowcy z regulacją

- siedzenie z wyłącznikiem bezpieczeństwa

- zaczep