[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.44
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	1	0	0	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=Przedmiar robót	PRZEDMIAR
nfn=DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z o.o., Sp. K.
afn=ul.Strumykowa 30,   63-400 Ostrów Wlkp.
nb=MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PODDĘBICACH  
ab=99-200 Poddębice
ni=POWIAT PODDĘBICKI
ai=ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
nw=.................................................
aw=.................................................
nk=arch.mgr inż. Marcin Rześniowiecki	
dt=20.07.2023
pcn=II kw. 2023r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Usunięcie luźnych fragmentów nawierzchni	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Uzupełnienie nawierzchni	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry w pilę  ręczna	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do siatkówkę	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry w tenisa	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry koszykówkę	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Uzupełnienie podbudowy z kruszywa w miejscu ubytku	0
id=	3
jm=kpl.	000
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Nakładka z EPDM + gruntowanie - wg. opisu z dokumentacji	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Nawierzchnia z poliuretanowa - natrysk - wg. opisu z dokumentacji	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=1056

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Wykonanie podbudowy ET gr. 30 mm w miejscu wycięcia nawierzchni	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Wykonanie warstwy SBR gr. 10 mm w miejscu wycięcia nawierzchni	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Uzupełnienie warstwy ET – 30 mm w miejscu ubytku	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Wycięcie pasa szer. 30 cm nawierzchni	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=40.8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Wykonanie natrysku na krawężniku po obwodzie	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=10.88

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.53

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.0432

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1530502	1
jm=dm3	066
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.0158

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=4.2322

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.163

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=tulei do słupków od tenisa/ siatkówki wraz deklami maskującymi	0
id=2_23008	3
jm=szt	020
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 100	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.074

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.2424

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=piła do ciecia płytek	0
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1690270041
cw=0	PLN
il=398.3697

[RMS ZEST 42]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Remont nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=2
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
na=Mycie i czyszczenie nawierzchni boiska
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1015.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1015.2	1	24*44-40,80					

[RMS 41]
nz=0.272	0	0,272
np=1
wa=0
wb=0
il=276.1344

[POZYCJA]
id=9
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0309-02	2-23	0309-02		1
na=Montaż nowych tulei do słupków od tenisa/ siatkówki wraz deklami maskującymi wraz z usunięciem istniejących tulej i fundamentów (przewidzieć odtworzenie warstw biosk w miejscu prowadzenie robót)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=3.2611	0	3,2611
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2287

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 32]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 20]
nz=0.0216	0	0,0216
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[RMS 24]
nz=0.0079	0	0,0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0158

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=						0
na=Wycięcie pasa szer. 30 cm nawierzchni wraz z podbudową ET
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	(24+24+44+44)*0,3					

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[POZYCJA]
id=32
pd=						0
na=Wykonanie podbudowy ET gr. 30 mm w miejscu wycięcia nawierzchni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	40,80					

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[POZYCJA]
id=34
pd=						0
na=Wykonanie warstwy SBR gr. 10 mm w miejscu wycięcia nawierzchni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	40,80					

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
na=Usunięcie luźnych fragmentów nawierzchni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Uzupełnienie nawierzchni SBR po usunięciu lużnych fragmentów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5
pd=						0
na=Uzupełnienie podbudowy z kruszywa w miejscu ubytku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	2*2*0,15					

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=6
pd=						0
na=Uzupełnienie warstwy ET – 30 mm w miejscu ubytku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2					

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=7
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Wykonanie warstwy SBR w miejscu ubytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2					

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=33
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Nawierzchnia z poliuretanowa - natrysk - wg. opisu z dokumentacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1056	1	24*44					

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1056

[POZYCJA]
id=35
pd=						0
na=Wykonanie natrysku na krawężniku po obwodzie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.88	1	(24+24+44+44)*0,08					

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[POZYCJA]
id=11
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry w pilę  ręczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do siatkówkę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=13
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry w tenisa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=14
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Malowanie linii  boisk szerokości 5 cm - pole do gry koszykówkę
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Remont chodnika
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Przełożenie kostki - rozbiórka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5					

[RMS 41]
nz=0.7864	0	0,7864
np=1
wa=0
wb=0
il=7.864

[POZYCJA]
id=17
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0321-01	0-11	0321-01		1
na=Przełożenie kostki betonowej w celu wyrównania nawierzchni - kostka z odzysku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5					

[RMS 41]
nz=0.9077	0	0,9077
np=1
wa=0
wb=0
il=9.077

[RMS 28]
nz=0.0744	0	0,0744
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 29]
nz=0.0163	0	0,0163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.163

[RMS 37]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 14]
nz=0.053	0	0,053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 40]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=18
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
na=Mycie kostki betonowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=279.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=279.058	1	27,8*2,04+27,8*1,77+44*1,84+44*1,97+3,5*1,0+1,0*2,0					

[RMS 41]
nz=0.272	0	0,272
np=1
wa=0
wb=0
il=75.9038

[POZYCJA]
id=19
pd=IGM wyd.II 2001	KNR	0-11 0320-06	0-11	0320-06		1
na=Fugowanie kostki betonowej piaskiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=279.058
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=279.058	1	27,8*2,04+27,8*1,77+44*1,84+44*1,97+3,5*1,0+1,0*2,0					

[RMS 41]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1618

[RMS 28]
nz=0.0125	0	0,0125
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4882

[RMS 37]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1674

