Resko, dnia 27.07.2023 r.

...............................................................

 pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr CK.271.4.23.ZPOF

**na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Resko dz. nr 746/22, gm. Resko**

W związku z realizacją zasady konkurencyjności, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę.

1. **Zamawiający:** Stowarzyszenie „Resko maskuje” ul. Długa, 72-315 Resko,

e-mail: zamowienia@resko.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Resko dz. nr 746/22, Gmina Resko.

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zadanie obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw:
2. huśtawka tradycyjna podwójna z bocianim gniazdem (jedno siedzisko dla młodszych dzieci i jedno dla starszych) – 1 szt.
3. bujak sprężynowy wieloryb – 1 szt.
4. bujak sprężynowy podwójny łódź – 1 szt.
5. karuzela tarczowa – 1 szt.
6. huśtawka ważkowa – 1 szt.
7. tablica z regulaminem – 1 szt.
8. strefy bezpieczeństwa dla urządzenia wielofunkcyjnego oraz huśtawki wahadłowej.
9. Urządzenia placu zabaw muszą spełniać następujące wymagania:
10. wykonane ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo (certyfikat), malowanej proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV (certyfikat)
11. podesty antypoślizgowe i uchwyty z płyty polietylenowej odpornej na promieniowanie UV oraz na wilgoć,
12. sprężyny wykonane z pręta min. 20mm ocynkowane ogniowo (certyfikat), malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV (certyfikat),
13. zakończenia słupów wykonane z miękkiej gumy EPDM,
14. liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o min. grubości 16 mm,
15. śruby, łańcuchy, nakrętki wstrząsoodporne wykonane ze stali nierdzewnej,
16. wszystkie połączenia śrub muszą być zabezpieczone zaślepkami wandaloodpornymi,
17. ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy nierdzewnej,
18. ślizgawki usytuowane w stronę północną lub północno-wschodnią,
19. fundamenty wykonane z elementów prefabrykowanych lub z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo zalewanej betonem min. B20 na miejscu,
20. strefy bezpieczeństwa należy uzupełnić piaskiem do głębokości min. 20cm, stosować piasek o grubości ziarna 0,2mm do 8mm.
21. Organizacja prac budowlanych:
22. zapewnienia własnego dozoru na czas montowania elementów placu zabaw,
23. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
24. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
25. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
26. uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
27. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
28. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
29. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;
30. Dostawca urządzeń zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
	1. informację identyfikującą producenta (importera);
	2. dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane (informacja o konstrukcji urządzeń, wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach);
	3. instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości między urządzeniami, zasad kontroli i konserwacji;
	4. certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normą PN-EN 1176;
	5. pisemną gwarancję na dostarczone urządzenia oraz ich montaż na okres 48 miesięcy - licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

***Do oferty należy załączyć karty katalogowe wszystkich urządzeń placu zabaw.***

**Termin realizacji zamówienia:** 120 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Kryterium oceny ofert:**

**Cena 100% - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Ceny muszą być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

Ceny obejmują wszystkie koszty Wykonawcy.

1. **Sposób przygotowania oferty:**

**Ofertę należy złożyć poprzez formularz na platformazakupowa.pl pod adresem** <https://platformazakupowa.pl/transakcja/799174>

1. **Termin złożenia oferty:** ofertę złożyć należy **do dnia 08.08.2023 r., do godz. 12:00.**