Wykonanie i montaż kompletu liter blokowych o grubości min. 10 mm z materiału odpornego na dewastację (np. wgniecenia), lakierowanych farbą UV na kolor zgodny z księgą wizualizacji. Użyta czcionka zgodna z księgą wizualizacji. Montaż w Łodzi na ul. Pienistej …… wewnątrz budynku. W skład kompletu liter wchodzą następujące elementy:

Litery wielkie – wysokość 8,5cm:

- A – 4 sztuki

- S – 3 sztuki

- T – 1 sztuka

- O – 1 sztuka

- W – 1 sztuka

- R - 2 sztuki

- Z - 2 sztuki

- Y - 1 sztuka

- E - 2 sztuki

- N - 1 sztuka

- I - 2 sztuki

- P - 3 sztuki

- Ł - 2 sztuki

- K - 1 sztuka

- L - 1 sztuka

- C - 1 sztuka

- G - 1 sztuka

- M - 1 sztuka

Litery małe – wysokość 6,5cm:

- o – 8 sztuk

- d - 3 sztuki

- z - 4 sztuki

- l - 2 sztuki

- i – 9 sztuk

- n – 5 sztuk

- a – 8 sztuk

- c - 4 sztuki

- y - 1 sztuka

- j - 2 sztuki

- r - 3 sztuki

- w – 5 sztuk

- p – 1 sztuka

- h - 2 sztuki

- ł - 2 sztuki

Cyfry – wysokość 8,5cm:

- 9 - 2 sztuki

- 3 - 1 sztuka

- 1 - 1 sztuka

Znaki specjalne – wielkość zgodna z parametrami czcionki:

- . - 4 sztuki

- , - 4 sztuki