**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ W SEZONIE 2021/2022**

**Załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni – standardów\*\*) | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych \*) | | Opis warunków ruchu na chodniku - standardów | Dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk atmosferycznych \*) | |
| Kolejność  utrzymania |  | śnieg | śliskość zimowa |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **1.**  Ulice główne przelotowe oraz z ważnymi obiektami publicznymi | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Jezdnia posypana na całej szerokości piaskiem z dodatkiem środków obniżających temperaturę zamarzania. | a) luźny - 2h  b) błoto pośniegowe - na jezdniach z krawężnikami może lokalnie  występować - 3h  c) zajeżdżony  - może występować cienka warstwa o grubości nieutru-dniającej ruch  d) zaspy - nigdy | a) gołoledź - 2h  b) lodowica - 2h po ustaniu  c) szron - 2h  d) szadź - 2h  e) pośniegowa -2h | Chodniki, pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe odśnieżone na szerokość co najmniej 1,50m .  Schody i przejścia oczyszczone z lodu.  Przystanki komunikacji miejskiej w całości odśnieżone i oczyszczone z błota pośniegowego.  Wszystkie w/w odcinki posypane piaskiem. Przejścia dla pieszych na styku chodnik – jednia odśnieżone na szerokości co najmniej 2m. | a) luźny - 6h  b) błoto pośniegowe - występuje  c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje  d) zaspy - nigdy | a) gołoledź - 2h  b) lodowica - 2h po ustaniu  c) szron - 2h  d) szadź - 2h |
| **2.**  Ulice ważne dla ruchu osiedlowego i lokalnego | Jezdnia odśnieżona w 80% szerokości.  Śliskość zimowa zlikwidowana przy użyciu piasku. | a) luźny - 4h  b) błoto pośniegowe - występuje  c) zajeżdżony - występuje  d) nabój śnieżny - występuje  e) zaspy, języki śniegowe - lokalnie 4h | a) gołoledź - 4h  b) lodowica - 4h po ustaniu  c) szron - 4h  d) szadź - 4h  e) pośniegowa - występuje | - jak wyżej | a) luźny - 8h  b) błoto pośniegowe - występuje  c) tzw. kasza lodowo-śniegowa - występuje  d) zaspy - 6h | a) gołoledź - 4h  b) lodowica - 4h po ustaniu  c) szron - 4h  d) szadź – 4h |
| **3.**  Pozostałe ulice i drogi | Jezdnia odśnieżona na szerokości umożliwiającej ruch pojazdów tj. min. 5,5 m dla dwukierunkowej i 2,6 m dla jednokierunkowej.  Śliskość zimowa zlikwidowana przy użyciu piasku. | a) luźny - 8h  b) błoto pośniegowe  c) zajeżdżony  d) nabój śnieżny  e) zaspy - lokalnie 8h | a) gołoledź - 8h  b) lodowica -8h  c) wszystkie rodzaje po odśnieżeniu - wystepują | - jak wyżej | - jak wyżej | a) gołoledź - 6h  b) lodowica - 6h po ustaniu  c) szron - 6h  d) szadź - 6h |

**\*)**  W przypadku ciągłych opadów działania są podejmowane, jednak czas do uzyskania wymaganych standardów liczy się od ustania danego zjawiska atmosferycznego.

\*\*) Należy zwrócić szczególną uwagę na skrzyżowania dróg. Nadmiar śniegu ma być usunięty na całej szerokości skrzyżowania.