[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.48
nan=Przebudowa bloku operacyjnego w ośrodku szpitalnym im. M. Madurowicza Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa - instalacja CO
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT1010	PRZEDMIAR
nfn=APA Sałacińscy - Autorska Pracownia Archotektury s.c.10
afn=90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a /31010
nb=Przebudowa bloku operacyjnego w ośrodku szpitalnym im. M. Madurowicza Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa10Instalacja centralnego ogrzewania10
ab=Łódź, ul. Wileńska 371010
ni=Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa10
ai=90-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/1951010
br=roboty instalacji sanitarnych1010
nk=mgr inż. Ewa Kopeć1010	
dt=wrzesień 2022 r.	0
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:13101310Opracowanie obejmuje kosztorys inwestorski instalacji c.o.  dla inwestycji "Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi".13101310ZAMAWIAJACY:13101310Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa131090-531 Łódź, ul. Wólczańska 191/195.13101310ZAKRES OBEJMUJE:131013101. Opis instalacji centralnego ogrzewania13101310Obiekt będący przedmiotem opracowania znajduje się w trzeciej strefie klimatycznej Polski, obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego wynoszą -20°C1310Temperatury ogrzewanych pomieszczeń przyjęto wg zaleceń normy PN-EN 12831 oraz zaleceń inwestora i przedstawiono je na rzutach kondygnacji, zgodnie z rys.1.1310Instalacja centralnego ogrzewania jest instalacją trójnikową, dwururową pracującą w systemie zamkniętym.1310Wymianie podlegają jedynie grzejniki.1310Przed zakryciem wszelkich bruzd oraz otworów bezwzględnie należy przeprowadzić próbę szczelności. Podejścia do grzejników zintegrowanych z bocznym podłączeniem czynnika, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych.1310Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 1310Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego grzewczego.131013102. Grzejniki13101310Wymianie podlegają wszystkie grzejniki w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania. Grzejniki zasilane będą z istniejących pionów c.o. Gałązki (podejścia do grzejników) instalacji wykonać należy z rur stalowych łączonych zaciskowo.1310Projektuje się grzejniki stalowe, dwupłytowe, higieniczne, ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi, podłączeniem bocznym. Typy oraz wymiary grzejników zgodnie z rysunkami. 1310Podłączenie grzejników należy realizować poprzez armaturę podłączeniową z odcięciem.1310Regulacja ilości czynnika grzewczego dopływającego do każdego z grzejników dokonana zostanie poprzez ustawienie nastaw wstępnych w zaworach grzejnikowych.1310Instalacja odpowietrzana będzie przez odpowietrzniki stanowiące wyposażenie standardowego grzejnika.1310Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej, albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.1310Grzejniki zabezpiecza się przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku gdy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe.1310Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki są prowadzone.131013103. Armatura13101310Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, do której jest zamontowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a następnie sprawdzić prawidłowość działania. Po zainstalowaniu powinna być dostępna do obsługi i konserwacji. 1310Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.1310Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.1310Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego mocowania.1310Armaturę spustową montuje się w najniższych punktach instalacji.131013101310UWAGA:13101310Kosztorys sporządzono zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013101310Łódź, wrzesień 2022 r.1310

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
il=10.77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=rury ze stali węglowej o śr. 15x1,2 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.88

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kształtki (złączki) do rur ze stali weglowej o śr. 15x1,2 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.21

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Głowice termostatyczne	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne wys. 600 mm i długości 1000 mm	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne wys. 600 mm i długości 1200 mm	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne wys. 600 mm i długości 800 mm	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601902

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1663158663
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejników stalowych płytowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejść do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	19*0,50						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8
nu=2

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Montaż grzejników stalowych dwupłytowych higienicznych o wysokości 600 mm i długości 800 mm, ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi, z podłączeniem bocznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Montaż grzejników stalowych dwupłytowych higienicznych o wysokości 600 mm i długości 1000 mm, ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi, z podłączeniem bocznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Montaż grzejników stalowych dwupłytowych higienicznych o wysokości 600 mm i długości 1200 mm, ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi, z podłączeniem bocznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-01	2-15	0412-01		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 2]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
mpn=_1211
na=Gałązki przyłączeniowe do grzejników z rur ze stali węglowej o śr. 15x1,2 mm, o połączeniach zaciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	19*0,50						

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0
il=3.77

[RMS 18]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.88

[RMS 19]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.51

[RMS 14]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.65

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[ELEMENT 1]
na=Próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=3

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9,50						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 18]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 21]
nz=0.021053	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 22]
nz=0.021053	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 19]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 2]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.001053	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9,50						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=19
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=6.78

