[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	2	1
own=3	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR     CPV-45215140-0	PRZEDMIAR
nfn=Autorska Pracownia Architektury SAŁASIŃSCY
afn=ul.Radwańska 4a/3 90-453 Łódż,
nb=Przebudowa bloku operacyjnego w Ośrodku Szpitalnym im.M.Madurowicza przy ul.Wileńskiej 37 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.M.Pirogowa  Łodzi
ab=ul.Wileńska 37  94-029 Łódż nr.eewid.działek 68/6,68/9,obręb P-27
ni=Wojewódzki Specjlistyczny Szpital im.M.Pirogowa
ai=ul.Wólczańska 191/195  90-531 Łódż
br=Budowlana
nk=	
dt=WRZESIEŃ 2022 r	0
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 1711]
ty=M
na=uchwyt do wieszaka regulowanego	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=64.8165

[RMS ZEST 1584]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003 z podcięciem na wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D0* 80 x 200 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1588]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003 z podcięciem na wys. 5 cm, zamek z blokadąz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 80 x 200 cm D0b*	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1589]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 90 x 200 cm D1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1590]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, podcięcie wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 90 x 200 cm D1*	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 90 x 200 cm D1z	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, podcięcie wys. 5 cm samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 90 x 200 cm D1z*	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=7
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1594]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 100 x 200 cm D2z	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1595]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych, przesuwnych RAL 9003, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 90 x 200 cm P1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, podcięcie wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała 85 x 200 cm L1b*	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1604]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z6a 140 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1605]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę wpiętą do systemu SSP, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z6as 140 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=Dostawa i montaż okna pcv - rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, otwierane wyłączne do mycia. Wsp. przenikania ciepła  ok. 0,9 W/m2 K  125 x 170 cm, z otworem w górnym rogu 52 x 52 cm. Kolor biały. O1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1617]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych aluminiowych technicznych, wyposażone w płaski uchwyt i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. At 60 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1663]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych p.poż EI60 , wyposażone w samozamykacz i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F0x 80 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1720]
ty=M
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 122 x 168 cm Os1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1722]
ty=M
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 61 x 168 + 61 x 100 cm Os1'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1723]
ty=M
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 145 x 168 cm Os1	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1725]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z1a 90 x 200. Montaż z uruchomieniem automatyki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1732]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych aluminiowych z naświetlem górnym , szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w automatykę z regulatorem kolejności zamykania RKZ wpiętą do systemu. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor biały, ościeżnica na  kolor szary RAL 7004. A20as  195 x 240	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1733]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi dwu skrzydłowych wewnętrznych stalowych p.poż EI30, o podwyższonej  izolacyjności  akustycznej wyposażone w samozamykacz dwustopniowy zwłoczny z regulacją kolejności  zamykania RKZ  z i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F16 140 x 200 z automatyką	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1734]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi dwu skrzydłowych wewnętrznych stalowych p.poż EI30j wyposażone w samozamykacz dwustopniowy zwłoczny z regulacją kolejności  zamykania RKZ  z i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F36 140 x 200 z automatyką	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1736]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w zamek na klucz i samozamykacz, bulaj.  Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała S2 100 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1737]
ty=M
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w zamek na klucz i samozamykacz. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała S2e 100 x 200	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1210]
ty=M
na=pręt stalowy śr.8mm	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=100.8
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1643]
ty=M
na=ramy i belki stalowe S235JR zabezpieczone powłokami malarskimi antykorozyjnymi. gr. warstwy suchej 160 ym	0
id=	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=3.222
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1735]
ty=M
na=ramy i belki stalowe S235 belka BS1 z zabezpieczeniem antykorozyjnym	0
id=	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.139
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1710]
ty=M
na=uszczelka do płyt hygiene	0
id=	3
jm=m	050
ce=0
cw=0	PLN
il=104.4803

[RMS ZEST 1721]
ty=M
na=obróbka ościeża	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1724]
ty=M
na=obróbka ościeża	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 1728]
ty=M
na=automatyka do drzwi Z1a, akumulator Łokciowy,kurtynowy czujnik bezpieczeństwA po obu stronach zabezpieczający strefę przed drzwiami SAP, akumulator, osłona układu ze stali nierdzewnej	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1730]
ty=M
na=automatyka do drzwi Z6as, akumulator Łokciowy:,kurtynowy czujnik bezpieczeństwa po obu stronach zabezpieczający strefę przed drzwiami SAP, akumulator, osłona układu ze stali nierdzewnej	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1731]
ty=M
na=automatyka do drzwi Z6a, akumulator Łokciowy:,kurtynowy czujnik bezpieczeństwa po obu stronach zabezpieczający strefę przed drzwiami SAP, akumulator, osłona układu ze stali nierdzewnej	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=gaz propanowo-butanowy	0
id=1020199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020100
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=płynna folia	0
id=1040799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=201.6371
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1157]
ty=M
na=kątowniki 60x60x6mm	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=60.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1445]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - ceowniki 120	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=266.4672
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1444]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki 100	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=255.664
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1443]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=116.982
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1638]
ty=M
na=kraty pomostowe w ramie ocynkowanej  KOZ/34X38x/30 X3 L=120	0
id=1110413	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=8.196
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1110410
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1163]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2.7521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122200
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1632]
ty=M
na=narożnik aluminiowy ochronny perforowany	0
id=1220200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=117.0708
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1221900

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 50	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=27.0188
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1623]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U100	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=76.8352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 50	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=72.8795
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1624]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C100	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=221.0412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=494.2392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323310
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1239]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	0
id=1323330	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=76.0368
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323311
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1229]
ty=M
na=profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	0
id=1323341	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=523.8821
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323341
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	0
id=1323342	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=136.2699
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323342
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1240]
ty=M
na=łączniki wzdłużne Iw 60/110	0
id=1323431	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=98.8478
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323437
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1241]
ty=M
na=łączniki krzyżowe Ik 60/60	0
id=1323432	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=252.8224
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323432
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=wieszak w 60/100	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=172.9837
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323463
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1231]
ty=M
na=wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	0
id=1323460	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=101.4454
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323460
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1323480	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=172.9837
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1447]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm	0
id=1330201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=76.7852
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1172]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych	0
id=1330299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=84.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1330199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1277]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1164]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe	0
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=5.5042
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1715]
ty=M
na=siatka z prętów stalowych fi 3 10 x 10 cm	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=83.523
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=10599.7931
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1162]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=30.2731
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1350035
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=farba do pomieszczeń szpitalnych biała	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=54.9556
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1174]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2.0166
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1173]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=6.0498
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=62.5782
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=7.2138
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1299]
ty=M
na=klej przewodzący	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=85.1742
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551304
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1670]
ty=M
na=klej do wykładzin winylowych	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=74.3873
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551304
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1216]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=273.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554103
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=płyty styropianowe twarde gr.3cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=70.3815
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1652]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=10.6348
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1569099

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=taśma dekarska bitumiczna	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=14.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1666]
ty=M
na=Dostawa i montaż okładziny winylowej ściennej jednorodna barwiona w masie produkowana w płytach. przeznaczonej do wykonywania okładzin w salach operacyjnych	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=364.5316
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z PCW antypoślizgowa gr.2mm	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=27.3623
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z pcw gr.2mm	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=204.3009
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1300]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z PCW homogeniczns,antyelektrostatyczna gr.2mm	0
id=1563499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=154.7331
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1152]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=15.0226
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1170]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7491
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1439]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.344
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1727]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1332
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=parapet z konglomeratu szer.30cm i gr.35mm	0
id=1632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=19.4106
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1632171
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1151]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=721.1475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1165]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=2.1454
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1200]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=203.1708
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1271]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=2.6603
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=1587.187
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2608.575
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=0.844
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=1.0764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=33.063
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1627]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=100.8112
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 1634]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=9.955
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=gips-mieszanka tynkarska	0
id=1740300	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=2.7188
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=płyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=135.5953
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=ogniochronne płyty silikatowo-cementowe gr. 25 mm	0
id=1750810	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=4.0047
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe gr.12.5mm	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=358.6422
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1622]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe GKB	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=193.668
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1625]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=14.5282
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1656]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe  GKF	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=95.0443
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1150]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3070.6427
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1209]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego systemowe	0
id=1906599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=15.402
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1906599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1705]
ty=M
na=klips mocujący	0
id=202x017	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=2205.6948
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323482

[RMS ZEST 1706]
ty=M
na=sprężyny przyścienne	0
id=202x018	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=159.6226
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323486

[RMS ZEST 1518]
ty=M
na=zaprawa samopoziomująca	0
id=202x048	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=2584.7725
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380453
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1648]
ty=M
na=preparat gruntujący wzmacniający podłoże	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=400.0496
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 1719]
ty=M
na=preparat głęboko penetrujący pod warstwy malarskie	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
il=56.7363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0
id=2200210	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=818.3026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200210
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1470]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x6	0
id=2200899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=90.6194
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200200
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1367]
ty=M
na=lepik asfaltowy	0
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300299
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1314]
ty=M
na=masa asfaltowa	0
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=10.6302
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=90.3567
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=42.9826
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1464]
ty=M
na=papa wierzchniego pokrycia gr.5,2  mm	0
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=3.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2305560;2305570;2305580
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1621]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=56.6098
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr.4cm	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5933
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1504]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr.5cm	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=56.6475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1503]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr.8cm	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=47.5221
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej twradej gr.5cm	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=13.125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1626]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=36.6175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1712]
ty=M
na=płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 60 x 60 x 15 A	0
id=2315999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=156.3562
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2315999
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1713]
ty=M
na=płyty dekoracyjne z włókien mineralnych w wykonaniu higienicznym 15 x 60 x 60  A	0
id=2315999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=276.6793
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2315999
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=cementowa warstwa szczepnal	0
id=2350052	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=379.65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2389099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1166]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0018
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1279]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=4.7228
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1471]
ty=M
na=zaprawa cem-wap	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2361
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=płytki z gresu technicznego	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=13.3876
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1441]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=płyty pilśniowe porowate zwykłe	0
id=2650599	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=4.352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2650499
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1175]
ty=S
na=żuraw samochodowy 12 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.6971
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 1233]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=89.4035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 1541]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.2265

[RMS ZEST 1358]
ty=S
na=wyciąg szybowy	0
id=34212	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.1381
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34210

[RMS ZEST 1169]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=13.4244
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 1633]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0697
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 1370]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35211

[RMS ZEST 1542]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.3961

[RMS ZEST 1213]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=77.5432
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1223]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=190.092
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=403.0517
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1294]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.8619
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 1458]
ty=M
na=marka stalowa M1	0
id=3930000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=28.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=7.8646
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1661]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0062
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 1215]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=29.1072

[RMS ZEST 1440]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.324
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=18.2232
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950300
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=kliny z drewna	0
id=3952199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0019
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3955000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1579]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.3343
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1192]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39611

[RMS ZEST 1177]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 10 t	0
id=39621	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3859
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39621

[RMS ZEST 1155]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=22.0057
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 1571]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1807
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 1289]
ty=S
na=agregat tynkarski	0
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.135
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46210

[RMS ZEST 1178]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=97.6006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111

[RMS ZEST 1292]
ty=S
na=piaskarnia	0
id=77161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=39.9609

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=piasek suszony workowany	0
id=7w12001	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
il=9.6667
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1604000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1190]
ty=S
na=sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=39.9609
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=384.5839
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=554.799
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=6872.5593

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.350 mm	0
id=at17002	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4.0323
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1532]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=20.4136

[RMS ZEST 1453]
ty=M
na=kotwy M 12	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=28
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=kotwy M 8	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=masa akrylowa	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1450]
ty=M
na=płaskownik 100*6mm	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=248.5624
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1463]
ty=M
na=podkładki z elastomeru gr.20mm i szer.100mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1462]
ty=M
na=podkładki z elastomeru gr.20mm i szer.200mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=powłoka na ścianach system wielowarstwowy do pomieszczeń szpitalnych i sal operacyjnych	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=630.403
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1446]
ty=M
na=pręty stalowe z nagwinowanymi końcami	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1161]
ty=M
na=śruby z nakrętkami i podkładkami M12	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=50
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1211]
ty=M
na=żywica	0
id=	3
jm=ml	000
ce=0
cw=0	PLN
il=3363.64
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=Kontener na gruz i odpady budowlane	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=12
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1557]
ty=M
na=kotwy M 10/190	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=żywica	0
id=	3
jm=ml	000
ce=0
cw=0	PLN
il=3.2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=masa akrylowa	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=24.2108
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1640]
ty=M
na=Wycięcie otworu w ścianie żelbetowej klatki schodowej dla wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych o wymiarach 59 x 39 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1667]
ty=M
na=dostawa i montaż odbojów ściennych z winylowych wys. 220 mm na dwóch wysokościach	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=123.2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1714]
ty=M
na=dostawa i montaż narożników winylowych 50 x 50 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=70
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 1048]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0
ch=NieLiczKz	

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45111220-6    ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3568
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1406
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=67.638
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=77.4375	1	(3.41+1.40*2+4.69+2.16*2+2.12+2.80+0.60+2.73+1,24+0.94+0.60)*2.95						
ko=	minus			
wo=-9.8	1	-2.00*(1.00+1.40*2+1.10)						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=0
wa=0
wb=0
il=64.2561

[POZYCJA]
id=1424
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-02	4-01	0329-02		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.8	1	2.00*(1.00+1.10+1.40*2)						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=0
wa=0
wb=0
il=10.584

[POZYCJA]
id=3571
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2.00*1.00*0.45*2						
wo=1.0395	1	2.10*1.10*0.45						
wo=0.891	1	2.00*0.99*0.45						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8.63
np=0
wa=0
wb=0
il=32.1899

[POZYCJA]
id=3573
pd=		analiza własna		analiza własna		1
mpn=1211
na=Demontaż szaf wnękowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=7.337
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.76	1	2.00*(0.70+0.72+0.98*2)						
wo=0.5766	1	0.93*0.62						

[RMS 1]
nz=1	0	1.00
np=0
wa=0
wb=0
il=7.337

[POZYCJA]
id=3330
pd=		analiza wlasna		analiza wlasna		0
na=Demontaż sufitów podwieszanych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=251.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=251.95	1	13.40+28.53+14.12+14.10+13.29+30.08+37.65+4.57+4.57+5.53+13.27+13.63+13.69+45.52						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=176.365

[POZYCJA]
id=1627
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto			
wo=200	1	200.00						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=0
wa=0
wb=0
il=276

[POZYCJA]
id=1428
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=18.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.9	1	2.00*1.39*5						
wo=4.34	1	2.00*2.17						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=0
wa=0
wb=0
il=11.4912

[POZYCJA]
id=1400
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=0
wa=0
wb=0
il=22.04

[POZYCJA]
id=3582
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-12	4-01	0354-12		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=34.74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.74	1	1.20*10+1.45*14+1.22*2						

[RMS 1]
nz=0.85	0	0.85
np=0
wa=0
wb=0
il=29.529

[POZYCJA]
id=3580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-09	4-01	0354-09		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drzwiczek stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=1.31	0	1.31
np=0
wa=0
wb=0
il=9.17

[POZYCJA]
id=3578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=1426
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drobnych elementów stalowych (wsporniki.kołki,uchwyty itp)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto			
wo=90	1	90						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=0
wa=0
wb=0
il=17.1

[POZYCJA]
id=1440
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0332-05	4-01	0332-05		1
mpn=1211
na=Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=70.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	dla ścianek 			
wo=70.8	1	2.95*24						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=0
wa=0
wb=0
il=33.984

[POZYCJA]
id=2835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=12.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=3.22	1	1,61*2						
ko=	NS-2			
wo=1.48	1	0,74*2						
ko=	NS-3			
wo=1.68	1	0,84*2						
ko=	NS-4			
wo=1.04	1	0,52*2						
ko=	NS-5			
wo=0.88	1	0,44*2						
ko=	NS-10			
wo=1.28	1	0,64*2						
ko=	NS-14			
wo=0.64	1	0,32*2						
ko=	NS-15			
wo=0.84	1	0,42*2						
ko=	NS-16			
wo=1.24	1	0,62*2						

[RMS 1]
nz=2.27	0	2.27
np=0
wa=0
wb=0
il=27.921

[POZYCJA]
id=2837
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=13.84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-7			
wo=7.76	1	2*0,97*4						
ko=	NS-8			
wo=3.88	1	2*0,97*2						
ko=	NS-9			
wo=2.2	1	2*1,1						

[RMS 1]
nz=1.77	0	1.77
np=0
wa=0
wb=0
il=24.4968

[POZYCJA]
id=2839
pd=	KNR	4-01 0336-01 analogia	4-01	0336-01 analogia		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=6.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-6			
wo=2.02	1	1,01*2						
ko=	NS-11			
wo=1.18	1	0,59*2						
ko=	NS-12			
wo=1.04	1	0,52*2						
ko=	NS-13			
wo=2.68	1	2*0,67*2						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4288

[POZYCJA]
id=2841
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=52
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-7			
wo=16	1	16						
ko=	NS-8			
wo=8	1	8						
ko=	NS-9			
wo=4	1	4						
ko=	KW1			
wo=4	1	4						
ko=	KW2			
wo=2	1	2						
ko=	KWK1			
wo=8	1	8						
ko=	KWK2			
wo=8	1	8						
ko=	BS1			
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=0
wa=0
wb=0
il=45.76

[POZYCJA]
id=2843
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-04	4-01	0346-04		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	Ns1			
wo=2	1	2						
ko=	Ns2			
wo=2	1	2						
ko=	Ns5			
wo=2	1	2						
ko=	Ns3			
wo=2	1	2						
ko=	Ns4			
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=0
wa=0
wb=0
il=14.9

[POZYCJA]
id=5313
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0106-01	AT-17	0106-01		1
mpn=_1211
na=Nacięcie ściany po obwodzie otworu (wsp. 0,4 do R)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=25.202
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=2.324	1	0,2*(2,1*2+1,61)*2						
ko=	NS-2			
wo=1.128	1	0,2*(0,84+0,57)*2*2						
ko=	NS-3			
wo=0.984	1	0,2*(0,84+0,39)*2*2						
ko=	NS-4			
wo=0.832	1	0,2*(0,62+0,42)*2*2						
ko=	NS-5			
wo=0.832	1	0,2*(0,62+0,42)*2*2						
ko=	NS-6			
wo=0.636	1	0,12*(1,1+2,1*2)						
ko=	NS-7			
wo=8.32	1	4*0,2*(1,0+2,1*2)*2						
ko=	NS-8			
wo=4.136	1	2*0,2*(0,97+2,1*2)*2						
ko=	NS-9			
wo=2.12	1	0,2*(1,1+2,1*2)*2						
ko=	NS-10			
wo=0.784	1	0,2*(0,64+0,34)*2*2						
ko=	NS-11			
wo=0.516	1	0,2*(0,87+0,42)*2						
ko=	NS-12			
wo=0.2016	1	0,12*(0,52+0,32)*2						
ko=	NS-13			
wo=0.7008	1	2*0,12*(1,01+0,45)*2						
ko=	NS-14			
wo=0.336	1	0,2*(0,52+0,32)*2						
ko=	NS-15			
wo=0.672	1	0,2*(0,52+0,32)*2*2						
ko=	NS-16			
wo=0.68	1	0,2*(0,53+0,32)*2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.98	0	7.98
np=0
wa=0
wb=0
il=80.4448

[RMS 1530]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0323

[RMS 1531]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5606

[RMS 1048]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1532]
nz=0.81	0	0.81
np=0
wa=0
wb=0
il=20.4136

[POZYCJA]
id=5319
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-05	4-01	0329-05		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=9.514
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.823192	1	0,66*2,1*1,62+0,66*0,84*0,57+0,46*0,84*0,39+0,46*0,62*0,42+0,46*0,62*0,42+0,12*1,1*2,1+4*0,46*1,1*2,1+2*0,97*2,1-3,73						
wo=1.690932	1	0,46*1,1*2,1+0,46*0,64*0,34+0,46*0,87*0,42+0,12*0,52*0,32+2*0,12*1,01*0,45+0,46*0,52*0,32+0,46*0,52*0,32+0,46*0,53*0,32						

[RMS 1]
nz=9.74	0	9.74
np=0
wa=0
wb=0
il=92.6664

[POZYCJA]
id=2845
pd=	KNR	4-01 0334-07 analogia	4-01	0334-07 analogia		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=0
wa=0
wb=0
il=1.72

[POZYCJA]
id=2847
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0334-08	4-01	0334-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla ściągów stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-7			
wo=12	1	12						
ko=	NS-8			
wo=6	1	6						
ko=	NS-9			
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=0
wa=0
wb=0
il=15.75

[POZYCJA]
id=3119
pd=	KNR	4-01 0210-01 analogia	4-01	0210-01 analogia		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd w warstwach podposadzkowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=4.71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=4.71	1	4.71						

[RMS 1]
nz=3.81	0	3.81
np=0
wa=0
wb=0
il=17.9451

[POZYCJA]
id=3927
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0807-04	4-01	0807-04		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=7.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.34	1	7.34						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=0
wa=0
wb=0
il=6.1656

[POZYCJA]
id=3929
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=91.987
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=91.9868	1	5.74*2.32+14.12+37.65+13.63+13.27						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0
il=16.5577

[POZYCJA]
id=3931
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=230.323
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=230.323	1	329.65-(7.34+91.987)						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=0
wa=0
wb=0
il=211.8972

[POZYCJA]
id=1732
pd=	KNR	4-01 0211-03 analogia	4-01	0211-03 analogia		1
mpn=1211
na=Skucie warstw podposadzkowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	powierzchnia posadzek			
ko=	329.65m2			
ko=	p.13 całość			
wo=12.5	1	12.50						
ko=	pozostałe pomieszczenia			
ko=	329.65-12.50=317.15m2			
ko=	przyjęto 20%			
wo=63.43	1	317.15*20%						

[RMS 1]
nz=4.8	0	4.8
np=0
wa=0
wb=0
il=364.464

[POZYCJA]
id=1737
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0302-04	7-12	0302-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych z resztek kleju,zaprawy itp.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=253.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=253.72	1	329.65-75.93						

[RMS 1]
nz=0.399	0	0.399
np=0
wa=0
wb=0
il=101.2343

[RMS 1291]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6667

[RMS 1048]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1292]
nz=0.1575	0	0.1575
np=0
wa=0
wb=0
il=39.9609

[RMS 1190]
nz=0.1575	0	0.1575
np=0
wa=0
wb=0
il=39.9609

[RMS 1294]
nz=0.0137	0	0.0137
np=0
wa=0
wb=0
il=3.476

[RMS 1192]
nz=0.0137	0	0.0137
np=0
wa=0
wb=0
il=3.476

[POZYCJA]
id=3569
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-05	4-01	0702-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=70.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70.8	1	2.95*24						

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=0
wa=0
wb=0
il=16.992

[POZYCJA]
id=3891
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=200.946
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	powierzchnia istniejących tynków ścian			
ko=	p.23			
wo=74.7235	1	(2.61+0.44*4+4.99+6.26+1.50+4.81+3.40)*2.95						
ko=	p.1,4			
wo=119.475	1	(4.81+1.46+1.00+2.48+1.00+1.84+1.00+1.94+1.40+3.32)*2*2.95						
ko=	p.14			
wo=24.898	1	(1.55+0.97+1.70)*2*2.95						
ko=	p.12			
wo=22.066	1	(2.66*2+2.16)*2.95						
ko=	minus			
wo=-3.6	1	-2.00*0.90*2						
ko=	p.2a-2d,3			
wo=86.4055	1	(2.66+1.48+3.80+0.30+3.25+1.14*2+0.90*2+1.00+0.42+2.75+0.50+2.14+3.35+1.42+2.14)*2.95						
ko=	p.5,6,7			
wo=35.282	1	(2.46+2.330+3.64+1.63+1.90)*2.95						
ko=	p.8,9			
wo=45.9315	1	(2.80+2.85+4.96*2)*2.95						
ko=	p.10,11			
wo=97.6155	1	(2.94+2.83+1.69+2.74+0.20+0.25+6.27*2+4.95*2)*2.95						
ko=	p.12,13,14			
wo=76.6115	1	(2.16+4.22*2+2.66*2+4.69+2.68*2)*2.95						
ko=	p.15,16			
wo=84.134	1	(6.44*2+4.97+2.90*2+2.94+1.93)*2.95						
ko=	p.17,18			
wo=92.04	1	(4.97*2+2.82+2.84)*2*2.95						
ko=	p.19-22			
wo=48.203	1	(3.38+1.38*2+1.23+1.63*2+2.73+1.49*2)*2.95						
ko=	razem 803.786m2			
ko=	przyjęto do przetarcia 75%			
ko=	803.786*25%=200.947m2			
ko=	803.786-200.947=602.839m2			
ko=	minus			
wo=-602.839	1	-602.839						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=0
wa=0
wb=0
il=82.3879

[POZYCJA]
id=7689
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wycięcie otworu w ścianie żelbetowej klatki schodowej dla wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych o wymiarach 59 x 39 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1640]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6073
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0116-04	19-01	0116-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku gruzu
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=71.562
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71.562306	1	67,638*0,16+9,80*0,16+3,731+7,337*0,25+251,95*0,05+200,00*0,03+18,24*0,05+2,00*0,10*19+0,35*0,04*34,74+0,25*0,25*10,28+0,12*0,25*14,08+0,07*0,07*8,24+0,25*0,25*0,25*52+0,51*0,25*0,25*10+7,34*0,035+91,987*0,005+230,323*0,03+75,93*0,08+70,80*0,20*0,02+200,947*0,02+9,514+0,59*0,39*0,25						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=0
wa=0
wb=0
il=429.372

[POZYCJA]
id=1917
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Kontenery na gruz i odpady budowlane
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.0002	1	71,56*1,2/10+3,413						

[RMS 1554]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45262400-5    WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ - NADPROŻA STALOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=2834
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=2849
pd=	KNR	4-01 0206-02 analogia	4-01	0206-02 analogia		1
mpn=1211
na=Poduszki betonowe C15/20 pod belki stalowe
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=2	1	2						
ko=	NS-2			
wo=2	1	2						
ko=	NS-5			
wo=2	1	2						
ko=	NS-3			
wo=2	1	2						
ko=	NS-4			
wo=2	1	2						
ko=	NS-7			
wo=16	1	16						
ko=	NS-8			
wo=8	1	8						
ko=	NS-9			
wo=4	1	4						
ko=	NS-10			
wo=2	1	2						
ko=	NS-14			
wo=2	1	2						
ko=	NS-14			
wo=2	1	2						
ko=	NS-15			
wo=2	1	2						
ko=	NS-16			
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=0
wa=0
wb=0
il=87.36

[RMS 1165]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 1152]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 1439]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 1440]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1296

[RMS 1441]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[RMS 1277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 1169]
nz=0.11	0	0.11
np=0
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=2861
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=8.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=8.04	1	2.01*4						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=13.0248

[RMS 1150]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=64.32

[RMS 1151]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6472

[RMS 1152]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1447

[RMS 1443]
nz=14.55	0	14.55
np=1
wa=0
wb=0
il=116.982

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2412

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5628

[POZYCJA]
id=2871
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 100 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=30.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-2			
wo=4.56	1	1,14*4						
ko=	NS-3			
wo=4.56	1	1,14*4						
ko=	NS-4			
wo=3.68	1	0.92*4						
ko=	NS-5			
wo=3.56	1	0,89*4						
ko=	NS-10			
wo=3.8	1	0,95*4						
ko=	NS-14			
wo=2.88	1	0,72*4						
ko=	NS-15			
wo=3.28	1	0,82*4						
ko=	NS-16			
wo=4.08	1	1,02*4						
ko=				

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=49.248

[RMS 1150]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=243.2

[RMS 1151]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=157.472

[RMS 1152]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5472

[RMS 1444]
nz=8.41	0	8.41
np=1
wa=0
wb=0
il=255.664

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.912

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=2.128

[POZYCJA]
id=2881
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=19.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-7			
wo=11.2	1	1,40*2*4						
ko=	NS-8			
wo=5.48	1	1,37*2*2						
ko=	NS-9			
wo=3	1	1.50*2						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=31.8816

[RMS 1150]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=157.44

[RMS 1151]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=101.9424

[RMS 1152]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3542

[RMS 1445]
nz=13.54	0	13.54
np=1
wa=0
wb=0
il=266.4672

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5904

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3776

[POZYCJA]
id=2903
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątowników 60x60x6mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=10.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-6			
wo=2.82	1	1,41*2						
ko=	NS-11			
wo=1.98	1	0,99*2						
ko=	NS-12			
wo=1.84	1	0,92*2						
ko=	NS-13			
wo=4.28	1	1,07*2*2						
ko=				

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=17.6904

[RMS 1150]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=87.36

[RMS 1151]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=56.5656

[RMS 1152]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1966

[RMS 1157]
nz=5.5	0	5.50
np=1
wa=0
wb=0
il=60.06

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3276

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7644

[POZYCJA]
id=2891
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1017-14	4-03	1017-14		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wiercenie otworów o śr. 12 mm i głębokości 6 mm w metalu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=58
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=16	1	4*4						
ko=	NS-7			
wo=24	1	3*2*4						
ko=	NS-8			
wo=12	1	3*2*2						
ko=	NS-9			
wo=6	1	3*2						

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3142

[POZYCJA]
id=2897
pd=	KNR	4-01 1304-03 analogia	4-01	1304-03 analogia		1
mpn=1211
na=Przyspawanie płaskowników 100*6mm dl.37 i 57 cm do półek belek stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=79.16
jm=m spoiny	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=7.4	1	0,37*5*2*2						
ko=	NS-2			
wo=6.84	1	0,57*3*2*2						
ko=	NS-5			
wo=6.84	1	0,57*3*2*2						
ko=	NS-3			
wo=4.44	1	0,37*3*2*2						
ko=	NS-4			
wo=2.96	1	0,37*2*2*2						
ko=	NS-7			
wo=17.76	1	0,37*3*2*2*4						
ko=	NS-8			
wo=8.88	1	0,37*12*2						
ko=	NS-9			
wo=4.44	1	0,37*3*2*2						
ko=	NS-10			
wo=2.96	1	0,37*2*2*2						
ko=	NS-14			
wo=2.96	1	0,37*2*2*2						
ko=	NS-15			
wo=6.84	1	0,57*3*2*2						
ko=	Ns-16			
wo=6.84	1	0,57*3*2*2						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0
il=33.2472

[RMS 1447]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=76.7852

[RMS 1450]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0
il=248.5624

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1178]
nz=0.422	0	0.422
np=0
wa=0
wb=0
il=33.4055

[POZYCJA]
id=2893
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Skręcenie belek stalowych prętami stalowymi śr.12mm z nagwintowanymi końcami na śruby M12 z nakrętkami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=4	1	4						
ko=	NS-7			
wo=12	1	3*4						
ko=	NS-8			
wo=6	1	3*2						
ko=	NS-9			
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 1161]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 1446]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=2933
pd=	KNR	2-02 0123-05 analogia	2-02	0123-05 analogia		1
mpn=_1211
na=Ułożeni między belkami stalowymi warstwy cegły grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=0.464
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-2			
wo=0.1368	1	1,14*0,12						
ko=	NS-5			
wo=0.1068	1	0,89*0,12						
ko=	NS-15			
wo=0.0984	1	0,82*0,12						
ko=	NS-16			
wo=0.1224	1	1,02*0,12						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5522

[RMS 1150]
nz=31.5	0	31.5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.616

[RMS 1471]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0139

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0
il=0.065

[POZYCJA]
id=2912
pd=	KNR	4-01 0206-01 analogia	4-01	0206-01 analogia		1
mpn=1211
na=Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	13*2+2*4+2*2						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=0
wa=0
wb=0
il=59.66

[RMS 1165]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[RMS 1152]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1439]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[RMS 1440]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[RMS 1441]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[RMS 1277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1169]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[POZYCJA]
id=2954
pd=	KNR	4-01 0207-01 analogia	4-01	0207-01 analogia		1
mpn=1211
na=Wypełnienie przestrzeni między belkami zaprawą cementową do 0.015m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=7.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-8			
wo=2	1	1,0*2						
ko=	NS-9			
wo=1.1	1	1,10						
ko=	NS-7			
wo=4	1	1,0*4						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=0
wa=0
wb=0
il=1.207

[RMS 1170]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1065

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.142

[RMS 1169]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=0.639

[POZYCJA]
id=2972
pd=	KNR	4-01 0207-02 analogia	4-01	0207-02 analogia		1
mpn=1211
na=Wypełnienie przestrzeni między belkami zaprawą cementową do 0.03m3
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=21.42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS-1			
wo=3.22	1	1.61*2						
ko=	NS-3			
wo=1.68	1	0,84*2						
ko=	NS-4			
wo=0.64	1	0,32*2						
ko=	NS-10			
wo=0.68	1	0,34*2						
ko=	NS-14			
wo=0.68	1	0,34*2						
ko=	Ns5			
wo=2.34	1	1.17*2						
ko=	Ns3			
wo=2.34	1	1.17*2						
ko=	Ns4			
wo=1.84	1	0.92*2						
ko=	Ns7			
wo=8	1	1.00*8						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=0
wa=0
wb=0
il=6.8544

[RMS 1170]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6426

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8568

[RMS 1169]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4272

[POZYCJA]
id=3885
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Owinięcie belek stalowych siatką
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=22.912
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	NS1			
wo=4.704	1	(0.14*2+0.07*4)*2.10*4						
ko=	Ns2			
wo=1.952	1	(0.10*2+0.05*4)*1.22*4						
ko=	Ns5			
wo=1.872	1	(0.10*2+0.05*4)*1.17*4						
ko=	Ns3			
wo=1.872	1	(0.10*2+0.05*4)*1.17*4						
ko=	Ns4			
wo=1.472	1	(0.10*2+0.05*4)*0.92*4						
ko=	Ns7			
wo=5.376	1	(0.12*2+0.06*4)*1.40*8						
ko=	Ns8			
wo=2.6304	1	(0.12*2+0.06*4)*1.37*4						
ko=	Ns9			
wo=1.056	1	(0.12*2+0.06*4)*1.10*2						
ko=	Ns6			
wo=1.3536	1	0.06*4*1.41*4						
ko=	Ns10			
wo=0.624	1	0.06*4*1.30*2						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=0
wa=0
wb=0
il=8.2483

[RMS 1162]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2032

[RMS 1163]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2912

[RMS 1164]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5824

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45262400-5    WZNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ - KONSTRUKCJE STALOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=2981
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=3121
pd=	KNR	4-01 0211-10 analogia	4-01	0211-10 analogia		1
mpn=1211
na=Wywiercenie otworów i wklejnie na żywicę kotew M12
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW2			
wo=8	1	8						
ko=	Pomost			
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=0
wa=0
wb=0
il=16.24

[RMS 1453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 1211]
nz=0.1	0	0.10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6088
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0211-10	4-01	0211-10		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów i wklejenie kotew M10x190
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	barierka			
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=0
wa=0
wb=0
il=2.32

[RMS 1557]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1558]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3126
pd=	KNR	4-01 0211-10 analogia	4-01	0211-10 analogia		1
mpn=1211
na=Wywiercenie otworów i wklejnie na żywicę kotew M8
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	RS1			
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=0
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 1455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1211]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6096
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	Pomost			
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=0
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=3131
pd=	KNR	4-01 0322-01 analogia	4-01	0322-01 analogia		1
mpn=_1211
na=Osadzenie marek stalowych M1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW1			
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1458]
nz=7.1	0	7.10
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3135
pd=	KNR	2-02 0613-03 analogia	2-02	0613-03 analogia		1
mpn=_1211
na=Podkladka pod belkę stalową z wełny mineralnej gr.4cm układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=0.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=0.5652	1	4.71*0.12						

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0512

[RMS 1461]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5932

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 1215]
nz=0.0089	0	0.0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=3141
pd=	KNR	4-01 0206-01 analogia	4-01	0206-01 analogia		1
mpn=1211
na=Poduszki betonowe pod belki stalowe z betonu C20/25
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW1			
wo=4	1	4						
ko=	KW2			
wo=2	1	2						
ko=	KWK1			
wo=8	1	8						
ko=	KWK2			
wo=8	1	8						
ko=	pomost, barierka			
wo=5	1	4+1						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=0
wa=0
wb=0
il=42.39

[RMS 1165]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 1152]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 1439]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 1440]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0729

[RMS 1441]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0486

[RMS 1277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1169]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=3152
pd=	KNR	4-01 0206-01 analogia	4-01	0206-01 analogia		1
mpn=1211
na=Poduszki pod belki z zaprawy montażowej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=0
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 1165]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 1152]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1439]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 1440]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 1441]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[RMS 1277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1169]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3163
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Podkładki elastomerowe gr.20mm i szer.200mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW1			
wo=4	1	4						

[RMS 1462]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3165
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Podkładki elastomerowe gr.20mm i szer.100mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW2			
wo=6	1	6						
ko=	pomost			
wo=6	1	2*3						

[RMS 1463]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=3167
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż konstrukcji stalowych wsporczych,belek,ram, pomostu i barierki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=3.222
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW1			
wo=0.299878368	1	288,8*1,02*1,018*0,001						
ko=	KW2			
wo=0.387931296	1	373,6*1,02*1,018*0,001						
ko=	KWK1,KWK2			
wo=1.313110056	1	1264,6*1,02*1,018*0,001						
ko=	RS1			
wo=0.078416947	1	75,52*1,02*1,018*0,001						
ko=	pomost			
wo=0.531474182	1	511,84*1,02*1,018*0,001						
ko=	barierka			
wo=0.611168312	1	(643,29-25,3-9,45-19,95)*1,02*1,018*0,001						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=71.04	0	71.04
np=0
wa=0
wb=0
il=218.5908

[RMS 1643]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.222

[RMS 1173]
nz=1.8	0	1.8
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7996

[RMS 1172]
nz=25	0	25
np=0
wa=0
wb=0
il=80.55

[RMS 1174]
nz=0.6	0	0.6
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9332

[RMS 1175]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5442

[RMS 1294]
nz=1.9	0	1.9
np=0
wa=0
wb=0
il=6.1218

[RMS 1177]
nz=1.9	0	1.9
np=0
wa=0
wb=0
il=6.1218

[RMS 1178]
nz=19.1	0	19.1
np=0
wa=0
wb=0
il=61.5402

[POZYCJA]
id=7008
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż konstrukcji stalowych BS1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=0.139
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=0.138745663	1	133,62*1,02*1,018*0,001						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=71.04	0	71.04
np=0
wa=0
wb=0
il=9.4302

[RMS 1735]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 1173]
nz=1.8	0	1.8
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2502

[RMS 1172]
nz=25	0	25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.475

[RMS 1174]
nz=0.6	0	0.6
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0834

[RMS 1175]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1529

[RMS 1294]
nz=1.9	0	1.9
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2641

[RMS 1177]
nz=1.9	0	1.9
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2641

[RMS 1178]
nz=19.1	0	19.1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6549

[POZYCJA]
id=6186
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0702-09	2-02	0702-09		1
mpn=1211
na=Przekrycie pomostu kratami w ramie ocynkowanej KOZ/34X38x/30 X3 L=120
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=8.196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.196	1	1,2*(0,75*2+1,0*5+0,33)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0
il=8.114

[RMS 1638]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=8.196

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1579]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5737

[POZYCJA]
id=3178
pd=	KNR	4-01 0206-01 analogia	4-01	0206-01 analogia		1
mpn=1211
na=Obetonowanie belek stalowych w gniazdach betonem C15/20
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=2	1	2						
ko=	pomost			
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=0
wa=0
wb=0
il=7.85

[RMS 1165]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 1152]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 1439]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1440]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0135

[RMS 1441]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 1277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1169]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=3190
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3 	4-01	0519-01	 z.sz.2.3. 9909-01/3 	1
mpn=28:0:0934,101211
na=Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW2			
ko=	przyjęto			
wo=1	1	1.00						
ko=	Pomost i barierka			
wo=2	1	2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=0
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 1464]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.45

[RMS 1329]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1367]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1369]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1048]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1370]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3199
pd=	KNR	2-02 0617-01 analogia	2-02	0617-01 analogia		1
mpn=_1211
na=Uszczelnienie taśmą dekarską bitumiczną
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=13.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	KW2			
ko=	przyjęto			
wo=2	1	2.00						
ko=	pomost i barierka			
wo=11.6	1	0,6*4*4+0,5*4						

[RMS 1]
nz=0.2357	0	0.2357
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2055

[RMS 1469]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 1468]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.352

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0042	0	0.0042
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0571

[RMS 1215]
nz=0.0027	0	0.0027
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0367

[POZYCJA]
id=3206
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Owinięcie belek stalowych siatką
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=4.609
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=4.6092	1	(0.22*2+0.12*4)*5.01						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6592

[RMS 1162]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0699

[RMS 1163]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4609

[RMS 1164]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9218

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3212
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=4.609
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.609	1	4.609						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2584

[RMS 1165]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0189

[RMS 1166]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 1152]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0548

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 1233]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0922

[POZYCJA]
id=3221
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-07	2-02	0123-07		1
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=2.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	BS1			
wo=2.0724	1	0.22*4.71*2						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4918

[RMS 1470]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=18.648

[RMS 1471]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0477

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=0.145

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45262522-6    ROBOTY MURARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=3584
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=3679
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0127-03	2-02	0127-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=99.793
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.24			
wo=10.62	1	(1.85+1.75)*2.95						
ko=	p.2a,2b,2d			
wo=37.052	1	(1.14+3.80+0.89+3.69+1.44+0.60+1.00)*2.95						
ko=	minus			
wo=-5.2	1	-2.00*(0.80+0.90*2)						
ko=	p.10,11			
wo=8.3485	1	2.83*2.95						
ko=	p.12,14			
wo=12.744	1	2.16*2.95*2						
ko=	minus			
wo=-4	1	-2.00*1.00*2						
ko=	p.13			
wo=12.717	1	4.71*(2.95-0.25)						
ko=	p.16			
wo=8.555	1	2.90*2.95						
ko=	p.19-21			
wo=21.6825	1	(3.38+1.43+2.54)*2.95						
ko=	minus			
wo=-5	1	-2.00*(0.80*2+0.90)						
ko=	p.23			
wo=5.074	1	1.72*2.95						
ko=	minus			
wo=-2.8	1	-2.00*1.40						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=0
wa=0
wb=0
il=78.8365

[RMS 1495]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=818.3026

[RMS 1471]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9979

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9855

[POZYCJA]
id=3685
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0127-01	2-02	0127-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=8.777
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.2b			
wo=11.977	0	(1.13+0.90)*2*2.95						
ko=	minus			
wo=-3.2	0	-2,00*0,80*2						
scn=8.777	0	Wczytane					
wo=8.777	1	8,777						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7928

[RMS 1470]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=71.9714

[RMS 1471]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0439

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4388

[POZYCJA]
id=3644
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
mpn=_1211
na=Nadproża prefabrykowane systemowe z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=15.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.1	1	1.90+1.20*11						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=3.775

[RMS 1209]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=15.402

[RMS 1233]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.302

[POZYCJA]
id=3691
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-01	2-02	0123-01		1
mpn=_1211
na=Okładanie ścian cegłami grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=4.425
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.11,15			
wo=4.425	1	(0.60+0.5+0.40)*2.95						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=0
wa=0
wb=0
il=6.2392

[RMS 1150]
nz=31.5	0	31.5
np=1
wa=0
wb=0
il=139.3875

[RMS 1471]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1327

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6195

[POZYCJA]
id=3697
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=0.945
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.945	1	0.45*2.10						

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3436

[RMS 1150]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[RMS 1151]
nz=7.98	0	7.98
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5411

[RMS 1200]
nz=4.45	0	4.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2053

[RMS 1152]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0387

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0567

[RMS 1233]
nz=0.32	0	0.32
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3024

[POZYCJA]
id=3707
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-03	4-01	0306-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=3.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	(0.45+0.65+0.40)*2.10						

[RMS 1]
nz=3.46	0	3.46
np=0
wa=0
wb=0
il=10.899

[RMS 1150]
nz=98	0	98
np=1
wa=0
wb=0
il=308.7

[RMS 1151]
nz=15.9	0	15.9
np=1
wa=0
wb=0
il=50.085

[RMS 1200]
nz=8.9	0	8.9
np=1
wa=0
wb=0
il=28.035

[RMS 1152]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2615

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 1233]
nz=0.56	0	0.56
np=0
wa=0
wb=0
il=1.764

[POZYCJA]
id=3727
pd=	KNR	4-01 0306-03 analogia	4-01	0306-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie wnęk z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=7.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.86	1	(0.69+0.72+0.98+0.69+0.85)*2.00						

[RMS 1]
nz=3.46	0	3.46
np=0
wa=0
wb=0
il=27.1956

[RMS 1150]
nz=98	0	98
np=1
wa=0
wb=0
il=770.28

[RMS 1151]
nz=15.9	0	15.9
np=1
wa=0
wb=0
il=124.974

[RMS 1200]
nz=8.9	0	8.9
np=1
wa=0
wb=0
il=69.954

[RMS 1152]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6524

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.12	0	0.12
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9432

[RMS 1233]
nz=0.56	0	0.56
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4016

[POZYCJA]
id=3657
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=13.692
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.24			
wo=2.1	1	2.10*1.00						
ko=	p.2d			
wo=2.1	1	2.10*1.00						
ko=	p.2a			
wo=2.31	1	2.10*1.10						
ko=	p.13			
wo=3.486	1	2.10*1.66						
ko=	p.15			
wo=3.696	1	2.10*1.76						

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=0
wa=0
wb=0
il=35.4623

[RMS 1150]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=665.4312

[RMS 1151]
nz=6.38	0	6.38
np=1
wa=0
wb=0
il=87.355

[RMS 1200]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0
il=48.7435

[RMS 1152]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4381

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6846

[RMS 1233]
nz=0.26	0	0.26
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5599

[POZYCJA]
id=3717
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=1.514
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.11			
wo=0.58968	1	1.17*1.12*0.45						
ko=	p.13			
wo=0.924	1	0.80*0.70*1.65						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=0
wa=0
wb=0
il=23.2702

[RMS 1150]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=563.208

[RMS 1151]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0
il=93.5652

[RMS 1200]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=52.233

[RMS 1152]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4875

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1155]
nz=0.45	0	0.45
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6813

[RMS 1233]
nz=2.11	0	2.11
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1945

[POZYCJA]
id=3633
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1016-06	4-03	1016-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie otworów w ścianie i osadzenie prętów stalowych o śr. 8 mm na żywicę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=336
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	zamurowania i domurowania			
wo=336	1	336						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.10
np=0
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 1210]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 1211]
nz=10	0	10
np=0
wa=0
wb=0
il=3360

[POZYCJA]
id=3637
pd=	KNR	0-23 2612-06 analogia	0-23	2612-06 analogia		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki na styku ścianek projektowanych z istniejącymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=28.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	zamurowania i domurowania			
wo=28.32	1	0.20*2*2.95*24						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=0
wa=0
wb=0
il=17.3092

[RMS 1216]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=113.28

[RMS 1213]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1432

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1169]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1982

[RMS 1215]
nz=0.0052	0	0.0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1473

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45421131-1    INSTALOWANIE DRZWI - DRZWI PŁYTOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3348
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=6192
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003 z podcięciem na wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała  D0* 80 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1584]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=6194
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003 z podcięciem na wys. 5 cm, zamek z blokadą Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D0b*80 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1588]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=6196
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D1 90 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1589]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6198
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, z podcięciem wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D1* 90 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1590]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6200
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D1z 90 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=6202
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, z podcięciem wys. 5 cm, samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D1z* 90 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1592]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=6204
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych RAL 9003, zamek na klucz, samozamykacz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała D2z 100 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1594]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6206
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych pełnych, przesuwnych  RAL 9003, zamek na klucz,. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała P1 90 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1595]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6208
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych łamanych, pełnych RAL 9003, z podcięciem wys. 5 cm, zamek na klucz. Ościeżnica stalowa malowana na kolor RAL7004 stała L1b* 85 x 200 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1598]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45421130-4    INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN
wa=0
kn=0	0	0
id=3387
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=6910
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż okna pcv - rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, otwierane wyłączne do mycia. Wsp. przenikania ciepła  ok. 0,9 W/m2 K   z otworem w górnym rogu 52 x 52 cm. Kolor biały. O1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1616]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9945
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 122 x 168 cm Os1
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1720]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1721]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9948
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 61 x 168 + 61 x100 cm Os1'
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1722]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1721]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9951
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż okna ze stali kwasoodpornej- rozwierne dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ścian, otwierane wyłączne do mycia. 145 x 168 cm Os2
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1723]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1724]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=3393
pd=	KNR	2-02 2103-02 analogia	2-02	2103-02 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie parapetów z konglomeratu
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=19.03
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.03	1	19.03						

[RMS 1]
nz=2.37	0	2.37
np=0
wa=0
wb=0
il=45.1011

[RMS 1727]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1332

[RMS 1354]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1359]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=19.4106

[RMS 1358]
nz=0.27	0	0.27
np=0
wa=0
wb=0
il=5.1381

[POZYCJA]
id=6210
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowane, wyposażone w zamek na klucz i samozamykacz, bulaj.  Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała S2 100 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1736]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6212
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w zamek na klucz i samozamykacz. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała S2e 100 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1737]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6214
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z1a 90 x 200. Montaż drzwi z uruchomieniem automatyki
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1725]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1728]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=6216
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z6a 140 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1604]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1731]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=6218
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych, drzwi w wykończeniu naturalnym ze stali kwasoodpornej szczotkowanej, wyposażone w automatykę wpiętą do SSP, bulaj. Ościeżnica ze stali kwasoodpornej, stała Z6as 140 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1605]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1730]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=6220
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych stalowych p.poż EI60 , wyposażone w samozamykacz i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F0x 80 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1663]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6906
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi dwu skrzydłowych wewnętrznych stalowych p.poż EI30, o podwyższonej  izolacyjności  akustycznej wyposażone w samozamykacz dwustopniowy zwłoczny z regulacją kolejności  zamykania RKZ  z i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F16 140 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1733]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6908
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi dwu skrzydłowych wewnętrznych stalowych p.poż EI30, wyposażone w samozamykacz dwustopniowy zwłoczny z regulacją kolejności  zamykania RKZ  z i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. F36 140 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1734]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6912
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych aluminiowych technicznych, wyposażone w płaski uchwyt i zamek na klucz.. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor szary RAL 7004. At 60 x 200
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1617]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=9957
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych aluminiowych z naświetlem górnym , szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w automatykę z regulatorem kolejności zamykania RKZ wpiętą do systemu. Ościeżnica ze stalowa stała. Ościeżnica i skrzydło malowane na kolor biały, ościeżnica na  kolor szary RAL 7004. A20as  195 x 240
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1732]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=CPV – 45421146-9    INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH ZABUDOWA SUFITÓW
wa=0
kn=0	0	0
id=3227
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=3228
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszane modułowe 15 x 600 x 600mm A
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=54.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.1,4,5,12			
wo=54.67	1	11.13+33.22+4.66+5.66						

[RMS 1]
nz=2.09	0	2.09
np=0
wa=0
wb=0
il=114.2603

[RMS 1712]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=156.3562

[RMS 1229]
nz=3.46	0	3.46
np=1
wa=0
wb=0
il=189.1582

[RMS 1230]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=49.203

[RMS 1231]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6289

[RMS 1232]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0
il=138.8618

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6401

[RMS 1215]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1868

[POZYCJA]
id=3238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszane modułowe 15 x 600 x 600mm w wykonaniu higienicznym, biały, krawędź prosta na konstrukcji T24 białej do sufitów higienicznych szczelnych. WSP. 1,5 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=96.741
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.10,11,14,15,16,23			
wo=115.038	1	8.03+34.81+9.11+36.36+8.39+5.30*3.46						
ko=	minus obniżenie z płyt gipsowych			
wo=-0.99	1	-1.65*0.60						
wo=-7.2124	1	-4.94*1.46						
wo=-1.224	1	-1.80*0.68						
wo=-6.6101	1	-4.97*1.33						
wo=-1.5888	1	-3.31*0.48						
wo=-0.672	1	-1.92*0.35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.09	0	2.09
np=0
wa=0
wb=0
il=303.283

[RMS 1713]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=276.6793

[RMS 1229]
nz=3.46	0	3.46
np=1
wa=0
wb=0
il=334.7239

[RMS 1230]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=87.0669

[RMS 1231]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8165

[RMS 1710]
nz=1.08	0	1.08
np=0
wa=0
wb=0
il=104.4803

[RMS 1711]
nz=0.67	0	0.67
np=0
wa=0
wb=0
il=64.8165

[RMS 1232]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0
il=245.7221

[RMS 1705]
nz=22.8	0	22.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2205.6948

[RMS 1706]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=159.6226

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=2.9022

[RMS 1215]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8696

[POZYCJA]
id=3248
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-03	2-02	2005-03		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=170.782
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.2a,2c,2d,3,6,7,8,9,17,18,19,22,13			
wo=114.91	1	11.59+6.89+3.62+2.88+3.99+8.59+14.24+14.10+13.63+13.37+4.61+3.90+13.50						
ko=	plus obniżenia sufitów			
wo=0.99	1	1.65*0.60						
wo=7.2124	1	4.94*1.46						
wo=1.224	1	1.80*0.68						
wo=6.6101	1	4.97*1.33						
wo=1.5888	1	3.31*0.48						
wo=0.672	1	1.92*0.35						
wo=26.742	1	45.08-5.30*3.46						
wo=10.833	1	(1.65+4.94+1.80+4.97+3.31+1.92+5.30*2+3.46*2)*0.30						

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=0
wa=0
wb=0
il=408.169

[RMS 1248]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=179.3211

[RMS 1237]
nz=2.6	0	0.7+1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=444.0332

[RMS 1239]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=68.3128

[RMS 1240]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=88.8066

[RMS 1241]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=227.1401

[RMS 1242]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=155.4116

[RMS 1243]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=155.4116

[RMS 1244]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3159.467

[RMS 1245]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0512

[RMS 1223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=170.782

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.058	0	0.058
np=0
wa=0
wb=0
il=9.9054

[RMS 1215]
nz=0.0289	0	0.0289
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9356

[POZYCJA]
id=3264
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-04	2-02	2005-04		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=170.782
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=170.782	1	170.782						

[RMS 1]
nz=0.494	0	0.494
np=0
wa=0
wb=0
il=84.3663

[RMS 1248]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=179.3211

[RMS 1244]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=2732.512

[RMS 1245]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7344

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2809

[RMS 1215]
nz=0.0124	0	0.0124
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1177

[POZYCJA]
id=3272
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-03	2-02	2005-03		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodporne na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=19.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.2b,20,21,24			
wo=19.31	1	12.61+1.75+2.00+2.95						

[RMS 1]
nz=2.39	0	2.39
np=0
wa=0
wb=0
il=46.1509

[RMS 1227]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2755

[RMS 1237]
nz=2.6	0	0.7+1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=50.206

[RMS 1239]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.724

[RMS 1240]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0412

[RMS 1241]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=25.6823

[RMS 1242]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5721

[RMS 1243]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5721

[RMS 1244]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=357.235

[RMS 1245]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0058

[RMS 1223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19.31

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.058	0	0.058
np=0
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 1215]
nz=0.0289	0	0.0289
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5581

[POZYCJA]
id=3288
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2005-04	2-02	2005-04		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr.12.5mm wodoodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=19.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19.31	1	19.31						

[RMS 1]
nz=0.494	0	0.494
np=0
wa=0
wb=0
il=9.5391

[RMS 1227]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2755

[RMS 1244]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0
il=308.96

[RMS 1245]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.083

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0075	0	0.0075
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1448

[RMS 1215]
nz=0.0124	0	0.0124
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2394

[ELEMENT 1]
na=CPV– 45421152-4    INSTALOWANIE  ŚCIANEK DZIEŁOWYCH,
wa=0
kn=0	0	0
id=5350
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=6914
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=46.138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.3,5,6,7			
wo=46.138	1	(2,1+3,64+2,46+2,4+0,12+2,46*2)*2,95						

[RMS 1]
nz=2.91	0	2.91
np=0
wa=0
wb=0
il=134.2616

[RMS 1227]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=95.0443

[RMS 1656]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=95.0443

[RMS 1623]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=35.0649

[RMS 1624]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=94.5829

[RMS 1536]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=187.3203

[RMS 1244]
nz=44.42	0	44.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2049.45

[RMS 1245]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1301

[RMS 1503]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=47.5221

[RMS 1540]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=167.2964

[RMS 1531]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0844

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.07	0	0.07
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2297

[RMS 1542]
nz=0.0523	0	0.0523
np=0
wa=0
wb=0
il=2.413

[POZYCJA]
id=5321
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-10	2-02	2003-10		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=35.551
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35.55065	1	2,995*(2,8*2+6,27)						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=0
wa=0
wb=0
il=66.1249

[RMS 1622]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=73.2351

[RMS 1534]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=27.0188

[RMS 1535]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8795

[RMS 1536]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=144.3371

[RMS 1244]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=782.4775

[RMS 1245]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0498

[RMS 1626]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6175

[RMS 1540]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=64.454

[RMS 1531]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0327

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1541]
nz=0.0345	0	0.0345
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2265

[RMS 1542]
nz=0.0268	0	0.0268
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9528

[POZYCJA]
id=3779
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=41.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.13			
wo=44.25	1	(4.72+2.78)*2*2.95						
ko=	minus			
wo=-2.8	1	-2.00*1.40						

[RMS 1]
nz=0.156	0	0.156
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4662

[RMS 1504]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=43.5225

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0059	0	0.0059
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2446

[RMS 1215]
nz=0.0089	0	0.0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3689

[POZYCJA]
id=3785
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.13			
wo=12.5	1	12.50						

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1338

[RMS 1504]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.125

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0963

[RMS 1215]
nz=0.0089	0	0.0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1113

[POZYCJA]
id=8439
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-12 z.sz.5.1. 9929-03 	2-02	2003-12	 z.sz.5.1. 9929-03 	1
mpn=63:0:09101211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 - zabudowa elementów podtynkowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=6.726
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.02b, 20			
wo=6.726	1	(1,23+1,05)*2,95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=0
wa=0
wb=0
il=15.833

[RMS 1625]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5282

[RMS 1623]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1118

[RMS 1624]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7883

[RMS 1624]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7883

[RMS 1536]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3076

[RMS 1244]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=148.0393

[RMS 1245]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 1621]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9278

[RMS 1540]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1942

[RMS 1661]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.269

[RMS 1542]
nz=0.0282	0	0.0282
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1897

[POZYCJA]
id=6977
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-06	2-02	2004-06		1
mpn=1211
na=Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=48.235
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.15			
wo=6.785	1	(0,89+0,49+0,62+0,30)*2,95						
ko=	p 13			
wo=41.45	1	(4,72+2,78)*2*2,95-2,0*1,4						

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=0
wa=0
wb=0
il=123.964

[RMS 1622]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=101.2935

[RMS 1623]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=36.6586

[RMS 1624]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8817

[RMS 1536]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=195.8341

[RMS 1244]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1061.6524

[RMS 1627]
nz=2.09	0	2.09
np=1
wa=0
wb=0
il=100.8112

[RMS 1621]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=49.6821

[RMS 1540]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=109.204

[RMS 1531]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0656

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9294

[RMS 1542]
nz=0.0303	0	0.0303
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4615

[POZYCJA]
id=6167
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-05 z.sz.5.2. 9930-02 	2-02	2008-05	 z.sz.5.2. 9930-02 	1
mpn=121,1:1,0911
na=Okładzina nadproży z płyt ognioochronnych silikonowo-cementowych gr. 25 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=3.814
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.814	1	0,66*1,16+0,12*1,1+4*0,46*1,1+2*0,46*0,97						

[RMS 1]
nz=0.9647	0	0.877*1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6794

[RMS 1569]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0047

[RMS 1245]
nz=0.000577	0	0.000577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1540]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6349

[RMS 1531]
nz=0.00375	0	0.00375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1571]
nz=0.0082	0	0.0082
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0313

[RMS 1233]
nz=0.0218	0	0.0218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0831

[RMS 1542]
nz=0.0143	0	0.0143
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0545

[POZYCJA]
id=6146
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-05 z.sz.5.2. 9930-02 	2-02	2008-05	 z.sz.5.2. 9930-02 	1
mpn=65:0:0910121,1:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 - obróbka ościeży otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=18.228
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18.228	1	0,66*2,1*2+0,46*2,1*2*4+2,1*0,46*2*2+0,46*2,1*2+0,46*2,1*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=0
wa=0
wb=0
il=17.5846

[RMS 1622]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1394

[RMS 1245]
nz=0.000577	0	0.000577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 1540]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2682

[RMS 1531]
nz=0.00375	0	0.00375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1571]
nz=0.0082	0	0.0082
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1495

[RMS 1233]
nz=0.0218	0	0.0218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3974

[RMS 1542]
nz=0.0143	0	0.0143
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2607

[POZYCJA]
id=6997
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - obróbka ościeży
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=99.55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=99.55	1	(2,05*2+0,9)*(2+2)+(2,05*2+1,0)*(1+1+4)+(2,05*2+1,0)*7+2,05+1,1+2,05*2+1,0+2,05*2+0,9						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=0
wa=0
wb=0
il=21.901

[RMS 1634]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.955

[RMS 1632]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0
il=117.0708

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1633]
nz=0.0007	0	0.0007
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0697

[RMS 1215]
nz=0.0005	0	0.0005
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0498

[POZYCJA]
id=6157
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0830-02	2-02	0830-02		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe naościażach z płyt gipsowych na ościeżach WSP. do R 1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=22.042
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.042	1	#p113+#p114						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=0
wa=0
wb=0
il=18.5483

[RMS 1574]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=33.063

[RMS 1341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22.042

[RMS 1531]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0018	0	0.0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0397

[RMS 1542]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0639

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45410000-4    TYNKOWE - TYNKI I OBLICOWANIA, GŁADZIE GIPSOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=3791
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=3820
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=602.839
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=602.839	1	602.839						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=0
wa=0
wb=0
il=223.0504

[RMS 1271]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6631

[RMS 1272]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.844

[RMS 1152]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0142

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=6.0284

[POZYCJA]
id=3902
pd=	KNR	0-23 2612-06 analogia	0-23	2612-06 analogia		1
mpn=1211
na=Zatopienie warstwy siatki na nierównościach przy stykach istniejących tynków z nowymi
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto			
wo=40	1	40.00						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=0
wa=0
wb=0
il=24.448

[RMS 1216]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=160

[RMS 1213]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=45.4

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1169]
nz=0.007	0	0.007
np=0
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 1215]
nz=0.0052	0	0.0052
np=0
wa=0
wb=0
il=0.208

[POZYCJA]
id=3835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-02	4-01	0705-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=141.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	na pasach z siatką			
wo=141.6	1	2.95*24*2						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=0
wa=0
wb=0
il=62.304

[RMS 1165]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2266

[RMS 1271]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2832

[RMS 1152]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1328

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=2.832

[RMS 1155]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=2.832

[POZYCJA]
id=3843
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=236.191
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	z poz.odbicia			
wo=200.947	1	200.947						
ko=	z uzupełnienia i zamurowania			
wo=35.244	1	7.86+13.692*2						

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=0
wa=0
wb=0
il=276.3435

[RMS 1165]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2282

[RMS 1271]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5589

[RMS 1152]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2827

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=11.8096

[RMS 1155]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=9.4476

[POZYCJA]
id=3893
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=18.585
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	z okladania,przymurowania,zamurowania			
wo=18.585	1	4.425+3.15*2+7.86						

[RMS 1]
nz=1.29	0	1.29
np=0
wa=0
wb=0
il=23.9747

[RMS 1165]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0966

[RMS 1271]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1227

[RMS 1152]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4944

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9293

[RMS 1155]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7434

[POZYCJA]
id=3851
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=4.918
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	przymurowanie ścianek			
ko=	z przymurowania i zamurowania			
wo=4.918	1	0.945*2+1.514*2						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=0
wa=0
wb=0
il=7.4262

[RMS 1165]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0256

[RMS 1271]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 1152]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1308

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2459

[RMS 1155]
nz=0.04	0	0.04
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1967

[POZYCJA]
id=3924
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wypełnienie stykow istniejących tynków z nowymi masą akrylową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto			
wo=80	1	80.00						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1514]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=3859
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2008-01	2-02	2008-01		1
mpn=_1211
na=Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym WSP 1,5 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=217.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	z poz.ścianek murowanych			
wo=217.5	1	(99.973+8.777)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3534	0	0.3534
np=0
wa=0
wb=0
il=115.2968

[RMS 1287]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7188

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1289]
nz=0.042	0	0.042
np=0
wa=0
wb=0
il=9.135

[RMS 1215]
nz=0.0122	0	0.0122
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6535

[POZYCJA]
id=3946
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z płynnej folii - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=97.862
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pod glazurę			
wo=97.862	1	97.862						

[RMS 1]
nz=0.1682	0	0.1682
np=0
wa=0
wb=0
il=16.4604

[RMS 1329]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=34.2517

[RMS 1331]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=161.4723

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1215]
nz=0.0042	0	0.0042
np=0
wa=0
wb=0
il=0.411

[POZYCJA]
id=7711
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=1043.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1043.43	1	#p127+#p128						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=62.6058

[RMS 1648]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=219.1203

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2087

[RMS 1579]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.313

[POZYCJA]
id=3865
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach WSP. 1,5 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=190.092
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	z poz.sufitów z płyt gipsowych			
wo=190.092	1	170.782+19.31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5417	0	0.5417
np=0
wa=0
wb=0
il=154.4593

[RMS 1340]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=475.23

[RMS 1341]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=285.138

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5513

[RMS 1215]
nz=0.0039	0	0.0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7414

[POZYCJA]
id=3872
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach WSP. 1,5 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=853.338
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.1			
wo=34.937	0	(4.81+2.32)*2*2.45						
ko=	minus			
wo=-8.2	0	-2.00*(1.40+0.90+1.80)						
ko=	p.2a-2d,3			
wo=189.74	0	(5,28+2,66+1,14+3,25+1,48+2,56+1,84+1,13*2+0,90*2+1,24+1,05+0,75+1,44+3,35+2,14+1,42+2,14)*2*2,65						
ko=	minus			
wo=-39.84	0	-2.00*(0.95*2+0.90*11+0.80*6+1.66*2)						
ko=	p.4			
wo=89.25	0	(1.46+1.00+2.48+1.00+1.84+1.00+1.94+1.40+3.22+2.16)*2*2.55						
ko=	minus			
wo=-8.4	0	-2.00*(1.00+1.40+0.90*2)						
ko=	p.5,6,7			
wo=76.267	0	(2.46*2+1.63+1.90+3.64+2.30)*2*2.65						
ko=	minus			
wo=-7.2	0	-2.00*0.90*4						
ko=	p.8,9			
wo=87.808	0	(4.96*2+2.88*2)*2*2.80						
ko=	p.10			
wo=28.964	0	(2.83+2.74)*2*2.60						
ko=	minus			
wo=-5.6	0	-2.00*1.40*2						
ko=	p.11			
wo=88.495	0	(1.94+2.94+6.27+4.94)*2*2.75						
ko=	minus			
wo=-1.9	0	-2.00*0.95						
ko=	p.12,14			
wo=52.64	0	(2.66+2.16+4.22+2.16)*2*2.35						
ko=	minus			
wo=-6	0	-2.00*1.00*3						
ko=	p.15			
wo=88.88	0	(6.44+4.97+2.83+1.92)*2*2.75						
ko=	minus			
wo=-6.6	0	-2.00*(0.95*2+1.40)						
ko=	p.16			
wo=30.368	0	(2.94+2.90)*2*2.60						
ko=	minus			
wo=-2.8	0	-2.00*1.40						
ko=	p.17,18			
wo=89.6	0	(4.97*2+2.82+2.84+0.40)*2*2.80						
ko=	p.19-22			
wo=76.85	0	(3.38+1.38+1.23*2+1.43+1.63+2.73+1.49)*2*2.65						
ko=	minus			
wo=-10	0	-2.00*(0.80*4+0.90*2)						
ko=	p.23			
wo=90.035	0	(7.85+7.72+0.40*2)*2*2.75						
ko=	minus			
wo=-4.4	0	-2.00*(1.40+0.80)						
ko=	p.24			
wo=20.532	0	(1.73+1.75)*2*2.95						
wo=10.974	0	(1.85+1.87)*2.95						
ko=	minus			
wo=-3.2	0	-2.00*0.80*2						
ko=	minus glazura			
wo=-97.862	0	-97.862						
scn=853.338	0	Wczytane					
wo=853.338	1	853,338						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5093	0	0.5093
np=0
wa=0
wb=0
il=651.9076

[RMS 1340]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2133.345

[RMS 1341]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1280.007

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0029	0	0.0029
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4747

[RMS 1215]
nz=0.0043	0	0.0043
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6694

[POZYCJA]
id=6177
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Wypełnienie stykow ościeżnic ze ścianą akrylem
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=161.405
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=144.655	1	(2,05*2+0,9)*(4+2)+(2,05*2+1,0)*(6+7+1)+2,05*21,1						
wo=16.75	1	2,105*2+0,9+(1,61+2,105*2)*2						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.1405

[RMS 1577]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=24.2108

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45432210-9    WYKŁADANIE ŚCIAN
wa=0
kn=0	0	0
id=5368
nu=10
wn=			

[POZYCJA]
id=9219
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=316.984
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=316.984	1	#p131+#p132						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=19.019

[RMS 1648]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=66.5666

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0634

[RMS 1579]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0951

[POZYCJA]
id=5360
pd=				 		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dostawa i montaż okładziny winylowej ściennej jednorodna barwiona w masie produkowana w płytach. przeznaczonej do wykonywania okładzin w salach operacyjnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=222.934
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.10,11,14,15,16			
wo=28.407	1	(2.83+2.74)*2*2.55						
wo=86.94	1	(1.94+2.94+4.95+6.27)*2*2.70						
wo=29.348	1	(4.22+2.16)*2*2.30						
wo=87.264	1	(1.92+2.83+6.44+4.97)*2*2.70						
wo=29.784	1	(2.94+2.90)*2*2.55						
ko=	minuss			
wo=-35.6	1	-2.00*(1.40*6+0.95*4+0.90*4+1.00*2)						
wo=-11.9625	1	-1.65*1.45*5						
wo=-4.026	1	-1.65*1.22*2						
ko=	plus			
wo=1.188	1	(2.00*2+0.95)*0.12*2						
wo=7.182	1	(2.00*2+1.40)*(0.23+0.45*2+0.20)						
wo=4.41	1	(2.00*2+0.90)*0.45*2						

[RMS 1666]
nz=1.15	0	1.15
np=0
wa=0
wb=0
il=256.3741

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5377
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Dostawa i montaż okładziny winylowej ściennej jednorodna barwiona w masie produkowana w płytach. przeznaczonej do wykonywania okładzin w salach operacyjnych- fartuchy, pasy między szafkami
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=94.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	fartuchy przy zlewozmywakach i umywalkach 1, 			
wo=16.8	1	2,0*1,2*7						
ko=	pasy między szafkami			
wo=4.188	1	(4,98+0,6*2+0,4*2)*0,6						
ko=	p.2b,20,21,24			
wo=63.468	1	(1,24+1,05+2,56+1,84+1,13*2+0,90*2+3,25+1,48)*2*2,05						
wo=36.9	1	(1,43+1,23+1,63+1,23+1,75+1,73)*2*2,05						
ko=	minus			
wo=-27.306	1	-2,05*(0,80*8+0,90*4+1,66*2)						

[RMS 1666]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=108.1575

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7696
pd=		analiza własnna		analiza własnna		0
na=Dostawa i montaż odbojów ściennych z płyt winylowych wys. 220 mm w dwóch pasach na korytarzay i na drzwiach plycinowych od strony korytarza
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112,00						

[RMS 1667]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=123.2

[POZYCJA]
id=7700
pd=		analiza własnna		analiza własnna		0
na=Dostawa i montaż narożników winylowych wys. do 2 m 50 x 50 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70.00						

[RMS 1714]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=70

[ELEMENT 1]
na=CPV – 45432100-5    KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG,
wa=0
kn=0	0	0
id=1725
nu=11
wn=			

[POZYCJA]
id=1782
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0209-01	0-40	0209-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie podłoża betonowego - warstwa sczepna
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pod nowe warstwy			
wo=75.93	1	75.93						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=4.5558

[RMS 1308]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=379.65

[POZYCJA]
id=1792
pd=	KNR	2-02 1102-02 1102-03 analogia	2-02	1102-02 1102-03 analogia		1
mpn=135:0:1009171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu C20/25 grubości 10 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.93	1	75.93						

[RMS 1]
nz=0.5872	0	0.5872
np=0
wa=0
wb=0
il=44.5861

[RMS 1279]
nz=0.0101	0	0.0206-1*0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7669

[RMS 1165]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0228

[RMS 1314]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3151

[RMS 1315]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1116

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0155	0	0.0313-1*0.0158
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1769

[RMS 1215]
nz=0.0006	0	0.0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0456

[POZYCJA]
id=3933
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr.5cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12.50						

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1338

[RMS 1515]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.125

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0077	0	0.0077
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0963

[RMS 1215]
nz=0.0089	0	0.0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1113

[POZYCJA]
id=1821
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.3cm  twardych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=67.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67.03	1	79.53-12.50						

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=0
wa=0
wb=0
il=5.9724

[RMS 1326]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=70.3815

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0032	0	0.0032
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2145

[RMS 1215]
nz=0.0047	0	0.0047
np=0
wa=0
wb=0
il=0.315

[POZYCJA]
id=1813
pd=	KNR	2-02 0616-01 analogia	2-02	0616-01 analogia		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.93	1	75.93						

[RMS 1]
nz=0.0832	0	0.0832
np=0
wa=0
wb=0
il=6.3174

[RMS 1323]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=90.3567

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0045	0	0.0045
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3417

[RMS 1215]
nz=0.0012	0	0.0012
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0911

[POZYCJA]
id=1827
pd=	KNR	2-02 1102-02 1102-03 analogia	2-02	1102-02 1102-03 analogia		1
mpn=135:0:5009171,101211
na=Warstwy pod posadzki z betonu C20/25 grubości 5 cm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.93	1	75.93						

[RMS 1]
nz=0.8736	0	0.8736
np=0
wa=0
wb=0
il=66.3324

[RMS 1279]
nz=0.0521	0	0.0206+3*0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.956

[RMS 1165]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0228

[RMS 1314]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3151

[RMS 1315]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1116

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0787	0	0.0313+3*0.0158
np=0
wa=0
wb=0
il=5.9757

[RMS 1215]
nz=0.0006	0	0.0006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0456

[POZYCJA]
id=1836
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Dopłata za zbrojenie siatką z prętów stalowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=75.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=75.93	1	75.93						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6188

[RMS 1715]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=83.523

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0011	0	0.0011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0835

[RMS 1215]
nz=0.0017	0	0.0017
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1291

[POZYCJA]
id=1842
pd=	KNR	2-02 0602-07 analogia	2-02	0602-07 analogia		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome z wywinięciem na ściany - wykonywane na zimno z płynnej folii
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=25.103
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pomieszczenia mokre			
ko=	p.2b,20,21,24			
wo=25.103	1	(12.61+1.75+2.00+2.95)*1.30						

[RMS 1]
nz=0.118	0	0.118
np=0
wa=0
wb=0
il=2.9622

[RMS 1329]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5309

[RMS 1331]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=40.1648

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0046	0	0.0046
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1155

[RMS 1215]
nz=0.0039	0	0.0039
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0979

[POZYCJA]
id=3953
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=317.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pod wykładziny pcv			
wo=317.15	1	329.65-12.50						

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=0
wa=0
wb=0
il=44.401

[RMS 1518]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2584.7725

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1715

[RMS 1215]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1715

[POZYCJA]
id=7717
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=354.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=354.492	1	#p145+#p146+#p147						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=21.2695

[RMS 1648]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4433

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0709

[RMS 1579]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1063

[POZYCJA]
id=1745
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładziny pcw homogenicznej,antyelektrostatycznej gr.2mm na kleju przewodzącym z wywinięciem na ściany 10cm Wsp. 1,8 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=141.957
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.10,11,15,16,23			
wo=141.9569	1	(8.03+34.81+36.36+8.39+45.08)*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.8		1.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=0
wa=0
wb=0
il=109.5425

[RMS 1300]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=154.7331

[RMS 1299]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=85.1742

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0058	0	0.0058
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8234

[RMS 1215]
nz=0.0063	0	0.0063
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8943

[POZYCJA]
id=1769
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładziny pcw antypoślizgowej gr.2mm na podkładzie z kleju wodoszczelnego z wywinięciem na ściany. Wsp do R 1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=25.103
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pomieszczenia mokre			
ko=	p.2b,20,21,24			
wo=25.103	1	(12.61+1.75+2.00+2.95)*1.30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=0
wa=0
wb=0
il=16.1425

[RMS 1304]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3623

[RMS 1670]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.786

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0058	0	0.0058
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1456

[RMS 1215]
nz=0.0063	0	0.0063
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1581

[POZYCJA]
id=1761
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-01	2-02	1112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładziny pcw gr.2mm z wywinięciem na ściny 10cm WSP do R 1,5
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=187.432
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	pomieszczenia suche			
ko=	powierzchnia posadzek			
ko=	329.65-141.957/1.07-25.103/1.30-1.50=176.17m2			
wo=187.4319	1	175.17*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4287	0	0.4287
np=0
wa=0
wb=0
il=120.5281

[RMS 1519]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=204.3009

[RMS 1670]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=65.6012

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0058	0	0.0058
np=0
wa=0
wb=0
il=1.0871

[RMS 1215]
nz=0.0063	0	0.0063
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1808

[POZYCJA]
id=7723
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=354.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=354.492	1	#p144						

[RMS 1]
nz=0.1261	0	0.1261
np=0
wa=0
wb=0
il=44.7014

[RMS 1652]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6348

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3960
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z gresu technicznego, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	p.13			
wo=12.5	1	12.50						

[RMS 1]
nz=2.4792	0	2.4792
np=0
wa=0
wb=0
il=30.99

[RMS 1520]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.75

[RMS 1260]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=59.375

[RMS 1261]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.875

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.058	0	0.058
np=0
wa=0
wb=0
il=0.725

[RMS 1215]
nz=0.0391	0	0.0391
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4888

[POZYCJA]
id=3968
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-01	0-12	1119-01		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z gresu technicznego i wysokości cokolika równej 10 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=6.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.16	1	(1.75+1.73)*2-0.80						

[RMS 1]
nz=0.599	0	0.599
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6898

[RMS 1520]
nz=0.1035	0	0.1035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6376

[RMS 1260]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2032

[RMS 1261]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3388

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0035	0	0.0035
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0216

[RMS 1215]
nz=0.0019	0	0.0019
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0117

[ELEMENT 1]
na=CPV - 45442100-8   ROBOTY MALARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1903
nu=12
wn=			

[POZYCJA]
id=8459
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=190.092
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	sufity			
wo=190.092	1	#p152						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=11.4055

[RMS 1648]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9193

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.038

[RMS 1579]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.057

[POZYCJA]
id=1898
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami do pomieszczeń szpitalnych powierzchni tynków wewnętrznych sufitów WSP. 2,8 do R
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=190.092
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	sufity			
wo=190.092	1	190.092						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.8		2.8
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=0
wa=0
wb=0
il=74.037

[RMS 1344]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=54.9556

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1215]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.057

[POZYCJA]
id=9232
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Podkład głęboko penetrujący pod specjalistyczne warstwy malarskie - wysokoodporny system samo-sterylny
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=630.403
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	ściany			
wo=630.403	1	853,338-222,935						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=0
wa=0
wb=0
il=37.8242

[RMS 1719]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7363

[RMS 1048]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.0002	0	0.0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1261

[RMS 1579]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1891

[POZYCJA]
id=1904
pd=		anaiza własna		anaiza własna		0
na=Wykonanie wielowarstwowych powłok malarskich na ścianach
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=630.403
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=630.403	1	630.403						

[RMS 1345]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=630.403

[SUMA KONTROLNA]
6f1776831923e2f0a0e786a3b14331f6