**Przedmiar robót**

„Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Ogrodowej w Sromowcach Wyżnych”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Koryta wykonane na całej szer. chodników, mechanicznie, grunt kat I-IV, na gł. 20 cm | m2 | 176\*1,4**246,4** |  |  |
| 2 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne grunt kat. I-IV | m2 | **246,4** |  |  |
| 3 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń, warstwa dolna grub. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 176\*1,1**193,6** |  |  |
| 4 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | **193,6** |  |  |
| 5 | Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem | m3 | 0,4\*0,1\*176+0,2\*0,1\*30 + 2,0=**10,00** |  |  |
| 6 | Krawężniki betonowe wystające 30x15 na ławie betonowej | m | **176** |  |  |
| 7 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej | m | **30** |  |  |
| 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej, kostka szara  | m2 | **246,4** |  |  |
| 9 | Studzienki ściekowe | szt | **2** |  |  |
| 10 | Kanał ściekowy fi 160 mm | m | **70** |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

**Razem netto: zł**

 **VAT 23%: zł**

**Ogółem brutto: zł**

słownie:…………………………………………………….