**Ogólny zakres dostawy**

* dostawę na obiekt,
* demontaż istniejącego układu, utylizacja
* przyłączenie do istniejącej elektrycznej instalacji zasilającej, odbiorczej i sygnałowej wraz z wykonaniem niezbędnych modyfikacji i przeróbek wymaganych przez producenta
* uruchomienie,
* szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji (w dniu uruchomienia),
* przekazanie instrukcja obsługi w języku polskim
* dostęp do części zamiennych i dokumentacji technicznej przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakupu
* minimalne wymagania (parametry/funkcjonalność) proponowanych przez Wykonawcę urządzeń musi odpowiadać opisowi zawartemu w postępowaniu oraz istniejącym urządzeniom.

**Warunki gwarancji**

Wykonawca musi posiadać zestaw części zamiennych niezbędnych do sprawnego dokonania naprawy. Maksymalny czas reakcji serwisu drobnych usterek to max 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia awarii. W przypadku awarii skutkującej całkowitym brakiem zasilania gwarantowanego do 2 dni. Usterki sprzętu lub awarie w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie (nie dotyczy usterek spowodowanych przyczynami zewnętrznymi lub niewłaściwą obsługą). Urządzenia w okresie gwarancji podlega obowiązkowi płatnych przeglądów okresowych raz do roku w cenie ustalonej w postępowaniu (cena wskazana w postępowaniu dotyczy obu urządzeń)

**Opis stanu istniejącego**

1. BLOK OPERACYJNY:

* LANPRO 31T 8 kVA 6,4Kw
* trzy fazowe wejście i jedno fazowe wyjście
* POMIESZCZENIE WENTYLOWANE MECHANICZNIE W PIWNICY

1. OIOM/SOR/CHIRURGIA:

* Rok montażu 2012
* UPS ST33DSP15 nr seryjny 1104PO173015 ( SBL 7,2/12 szt 62 200115WR HHS12CG02)
* trzy fazowe wejście i trzy fazowe wyjście