**Wykaz urządzeń objętych stałą obsługą serwisową.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Lokalizacja i typ urządzenia** | **Ilość** |
| 1 | **REKTORAT, ul. Banacha 11**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 3 szt. |
| 2 | **BIBLIOTEKA GŁÓWNA**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 6 szt. |
| 3 | **DS. SPARTAKUS**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWKlimatyzator typu Split podstropowy ~10kW | 6 szt. 1 szt. |
| 4 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-1**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWKlimatyzator typu Split ścienny ~5kWKlimatyzator typu Split podstropowy ~10kW | 2 szt.2 szt.2 szt. |
| 5 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-2**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWKlimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~10kWKlimatyzator typu Multisplit ścienny ~10kW | 4 szt.2 szt.1 komp. |
| 6 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-3**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWKlimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~5kW | 1 szt.1 szt. |
| 7 | **ŁĄCZNIK P-2,P-3**Klimatyzator typu Split ścienny ~5kWKlimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 3 szt.1 szt. |
| 8 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-4**Klimatyzator typu Split ścienny ~5kWKlimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~8kWKlimatyzator typu Multisplit ścienny ~8kWSystem VRF Fujitsu:- agregat skraplający AO90TPCMF~30kW- jednostka wewnętrzna podstropowa- jednostka wewnętrzna wstropowa (kaseta)- jednostka wewnętrzna kanałowaAgregat wody lodowej Thermocold ~235kWSkraplacz (oddzielny) XChance | 6 szt.1 szt.6 komp.6 szt.8 szt.11 szt.8 szt.1 szt.1 szt. |
| 9 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-5**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWAgregat wody lodowej Clivent ~210kWKlimakonwektor kanałowy i kasetonowy Clivent | 1 szt.1 szt.48 szt. |
| 10 | **PAWILON DYDAKTYCZNY P-6**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kW | 2 szt. |
| 11 | **HALA WIELOFUNKCYJNA**Klimatyzator typu Split ścienny ~3kWKlimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~5kWSkraplacz centrali wentylacyjnej ~30kW | 20 szt.5 szt.1 szt. |
| 12 | **KRYTA PŁYWALNIA**Klimatyzator typu Split wstropowy (kasetonowy) ~6kW | 2 szt. |