***Załącznik nr 2 do SWZ***

**Przedmiotowy środek dowodowy – potwierdzający, że oferowana dostawa spełniają określone rzez zamawiającego wymagania, cechy - parametry techniczne**

Marka pojazdu i typ pojazdu (podać markę i model pojazdu) …………………………………….

Rok produkcji 2024 lub 2025 …………………………………….

Rodzaj paliwa (wpisać) ……………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagane minimalne parametry przez Zamawiającego** | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | | **Oferowane przez**  **Wykonawcę** |
| I | **Silnik** | **TAK** | **NIE** |  |
| 1. | Zapłon samoczynny wysokoprężny |  |  |  |
| 2. | Moc: min 100 KM |  |  |  |
| 3. | Pojemność min. 1900 cm3 |  |  |  |
| 4. | Czystość spalin - wymagana norma min. Euro 6 |  |  |  |
| 5. | **Skrzynia biegów** |  | |  |
| 6. | Manualna min. 5-biegowa |  |  |  |
| 7. | Napęd na przednie koła |  |  |  |
| II | **Układ hamulcowy** |  | |  |
| 1. | Tarczowy przód i tył |  |  |  |
| 2. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |  |  |
| 3. | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca poślizgowi jednego z napędzanych kół (EDS) |  |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego |  |  |  |
| 5. | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem |  |  |  |
| III | **Układ kierowniczy** |  | |  |
| 1. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
| 2. | Kolumna kierownicy z regulacją min. w jednej płaszczyźnie |  |  |  |
| 3. | Rozstaw osi min. 3300 |  |  |  |
| IV | **Ogumienie** |  | |  |
| 1. | Samochód wyposażony w komplet opon letnich i zimowych (opony fabrycznie nowe 2024 lub 2025) |  |  |  |
| V | **Stanowisko kierowcy i przedział pasażerski** |  | |  |
| 1. | Kabina kierowcy – siedzenia 1+2 |  |  |  |
| 2. | Przedział pasażerski – dwa rzędy siedzeń |  |  |  |
| 3. | Rząd pasażerski pierwszy: 3 fotele lub siedzenia 2+1, łatwo demontowane |  |  |  |
| 4. | Rząd pasażerski drugi: 3 fotele, łatwo demontowane |  |  |  |
| 5. | Wszystkie siedzenia (9 sztuk) wyposażone w pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
| 6. | Fotele w przedziale kierowcy i pasażerskim z zagłówkami z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
| 7. | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia plus podłokietniki, regulacja wysokości, podparcie odcinka lędźwiowego |  |  |  |
| 8. | Tekstylne obicia foteli w ciemnej tonacji |  |  |  |
| 9. | Wykładziny: wyłożenie ścian wewnątrz samochodu i podsufitki – wykładzina welurowa z osłoną krawędzi bocznych, wykładzina podłogowa łatwo zmywalna, antypoślizgowa gumowa na całej podłodze z osłoną krawędzi bocznych |  |  |  |
| 10. | Gniazdo elektryczne 12V w przedziale kierowcy |  |  |  |
| 11. | Lampki oświetlenia wewnętrznego w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 12. | Klimatyzacja fabryczna oraz ogrzewanie w przedziale kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 13. | Radioodtwarzacz z USB plus zestaw głośnomówiący |  |  |  |
| 14. | Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, elektrycznie regulowane, podgrzewane |  |  |  |
| 15. | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| VI | **Szyby** |  |  |  |
| 1. | Pojazd całkowicie przeszklony, wszystkie szyby termoizolacyjne |  |  |  |
| 2. | Szyba przednia klejona |  |  |  |
| 3. | Szyby elektrycznie sterowane |  |  |  |
| 4. | Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej szyby przyciemniane lub oryginalne rolety przeciwsłoneczne |  |  |  |
| 5. | Ogrzewana tylna szyba plus wycieraczki |  |  |  |
| VII | **Drzwi** |  |  |  |
| 1. | Odsuwane drzwi boczne załadunkowe min. z jednej strony, częściowo oszklone |  |  |  |
| 2. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki lub do góry |  |  |  |
| 3. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |  |  |  |
| VIII | **Wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa** |  |  |  |
| 1. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przedziale kierowcy |  |  |  |
| 2. | Czujnik cofania |  |  |  |
| 3. | Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów bezwładnościowe |  |  |  |
| 4. | Pasy bezpieczeństwa mocujące wózki do szyn w pojeździe |  |  |  |
| 5. | Pas biodrowy zabezpieczający osobę na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 6. | Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach |  |  |  |
| 7. | Światło przeciwmgielne tylne plus reflektory przeciwmgielne z przodu |  |  |  |
| 8. | Immobiliser |  |  |  |
| IX | **Gwarancja dodatkowa** |  |  |  |
| 1. | na perforację korozyjną min. 36 miesięcy (podać ile w miesiącach) |  |  |  |
| 2. | na lakier min. 24 miesiące (podać ile w miesiącach) |  |  |  |
| 3. | Serwis auta (zapewnienie oryginalnych części zamiennym) – max. 70 km od siedziby Zamawiającego |  |  |  |
| X | **Dalsze wymagania** |  |  |  |
| 1. | Tablice z materiału odblaskowego, nakładane na nadwozie samochodu z symbolami o przewozie osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2024.1251) |  |  |  |
| 2. | Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (1 wózek) w podłodze pojazdu oraz pasy zabezpieczające osobę w wózku inwalidzkim. Pojazd przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim (1 wózek) |  |  |  |
| 3. | Atestowany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu lub z boku pojazdu – składane do wnętrza pojazdu. |  |  |  |
| 4. | Podest (przy wejściu dla pasażerów) – elektrycznie wysuwany stopień boczny przy drzwiach przesuwnych, podświetlony |  |  |  |
| 5. | Kotwiczenie wózka przez drzwi tylne lub boczne po demontażu 1 fotela |  |  |  |
| 6. | Pojazd fabrycznie nowy |  |  |  |
| XI | **Wyposażenie dodatkowe** |  | |  |
| 1. | Apteczka pierwszej pomocy |  |  |  |
| 2. | Gaśnica |  |  |  |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 4. | Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza |  |  |  |
| 5. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |  |
| 6. | Komplet dywaników gumowych (w przedziale kierowcy) |  |  |  |
| 7. | Pokrowce na wszystkie fotele |  |  |  |
| 8. | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła, zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |  |  |  |
| XII | **Pozostałe** |  | |  |
| 1. | Kolor nadwozia na etapie zamówienia, preferowany grafit lub szary | (Inny, podać jaki  …………………………….…….…) | | |

UWAGI: (1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia/nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania Zamawiającego.

Podane parametry są parametrami minimalnymi i Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub lepszych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie kraju.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. D.U.2024.1251) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wykonawca wraz z pojazdem zobowiązuje się przekazać komplet dokumentów wymaganych prawem do rejestracji pojazdu, w szczególności:

* kartę pojazdu,
* aktualne świadectwo homologacji – **homologacja pojazdu bazowego plus dokumenty niezbędne do rejestracji jako pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych**,
* deklarację zgodności CE,
* dokumenty w języku polskim potwierdzające spełnienie norm emisji spalin,
* książkę gwarancyjną,
* książkę przeglądów serwisowych,
* instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub na nośniku CD,
* wszystkie dostarczone przez producenta komplety kluczy, nie mniej niż dwa,
* **komplet opon letnich lub zimowych.**

***Integralna część oferty winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***