**„Zakup i dostawa plomb do wodomierzy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.**

Plomby linkowe Typ TWIST z wmontowaną linką: długość linki 60 cm.

Wymiary całkowite korpusu: min. 25 x 10 x 25mm, wielkość flagi 25 x 10mm.

Mechanizm rotacyjny powodujący nawinięcie linki na bębenek obracający się tylko w jednym kierunku.

Wytrzymałość na zgniatanie: około 30 kg (300N).

Odporność na warunki klimatyczne: -40oC do +100oC.

Linka stalowa w otulinie PCV.

Zamknięcie: usunięcie plomby jest możliwe jedynie przez jej zniszczenie.

Kolor: niebieski.

Numeracja: 6 cyfrowa naniesiona laserem.

Materiał: przeźroczysty polipropylen o niskim zanieczyszczeniu charakteryzujący się wysoką gęstością, twardością i odpornością chemiczną.

Opakowanie zbiorcze: 100 szt.

Personalizacja: nazwa MPWiK P. Śl. naniesiona laserem nad numerem w kolorze czarnym.

Plomby winny zawierać deklarację producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).