[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.46
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=101010KOSZTORYS INWESTORSKI 101010	1010PRZEDMIAR ROBÓT10101010
nfn=EDAN USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
afn=51-137 Wrocław, al. Kasprowicza 56/1
nb=ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ( BLOK "D") SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GÓRZE1010
ab=Wojewódzkie Centrum Szpitalne w Jeleniej Górze - budynek  blok "D" ; ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
ni=Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ai=ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra
br=SANITARNA
nk=mgr inż. Wojciech Kuśnierkiewicz	
dt=Maj 2020 r.
kln=1310131013101310
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
pcn=1 kw. 20

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU131013101. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA13101310ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB UTWORZENIA NOWEJ PRACOWNI LEKU CYTOSTATYCZNEGO W NOWEJ LOKALIZACJI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ( BLOK "D") SZPITALA WCSKJ W JELENIEJ GÓRZE131013102. DANE OGÓLNE1310W ramach prac zostaną wykonane następujące instalacje sanitarne:13101310Zakres : 131013101) instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej; 13102) instalacja kanalizacji sanitarnej 13103) instalacja grzewcza, wodna13104) instalacja wentylacji 13105) instalacja klimatyzacji131013101310II. ZAŁOŻENIE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101. PODSTAWA WYLICZENIA ILOŚCI ROBÓT1310Podstawą wyliczenie ilości robót jest projekt wykonawczy c.o. / w.z + c.w.u / kanalizacji / wentylacji / klimatyzacji13102. PODSTAWA USTALENIA NAKŁADÓW1310Podstawą ustalenia nakładów rzeczowych są Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz ceny z katalogów producentów1310131013103. PODSTAWA USTALENIE CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI13103.1. Cennik - Sekocenbud - I kwartał 202013103.2. Ceny nie ujęte w informatorze przyjęto wg informacji producentów i dystrybutorów131013104. UWAGI13104.1. Kosztorys przeliczono metodą szczegółową z wydrukiem skróconym przytaczającym wyliczone ceny jednostkowe.1310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 441]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.11	1590325520
cw=19.11	PLN
il=0

[RMS ZEST 973]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 307]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 566]
ty=R
na=elektronicy lub elektromonterzy gr.III	0
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 205]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 206]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 380]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 381]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 652]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 565]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 798]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 812]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 208]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1060]
ty=R
na=pomiary skuteczności działania	0
id=999	1
jm=pomiary	000
ce=1500	1580236434
cw=1500	PLN
il=0

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21
cw=21	PLN
il=0

[RMS ZEST 616]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5	1465231892
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 799]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 296]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 308]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1146]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.09	1568715693
cw=18.09	PLN
il=0

[RMS ZEST 827]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.5	1576176844
cw=19.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji sanitarnych (LB)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.09	1449594538
cw=18.09	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=Rozruch zestawu hydroforowego	0
id=wg_nakładów	1
jm=kpl	090
ce=1500
cw=1500	PLN
il=0

[RMS ZEST 1102]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=DEMONTAŻ - INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=2301
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2311
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-03	4-02	0232-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-04	4-02	0232-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2315
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-06	4-02	0234-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2606
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2610
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		0
na=Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2612
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2611
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2614
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0520-06	4-02	0520-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=2613
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=2603
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-02	4-04	1107-02		0
na=Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.6
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,6					

[POZYCJA]
id=2604
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-04	4-04	1107-04		0
na=Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.6
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=19
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	#p10					

[POZYCJA]
id=2609
pd=		kalk.własna 		kalk.własna 		0
na=Dopłata - składowanie gruzu i ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=0.6
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	#p10					

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1628
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ST-01 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1645
nu=2.1
cpv=45332000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=2628
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.432
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=0.432	1	1,2*1,2*0,3					

[POZYCJA]
id=1009
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-02	4-01	0106-02		0
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,2*1,2*1					

[POZYCJA]
id=2620
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - uzupełnienia po wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2					

[POZYCJA]
id=2615
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0225-05	2-15	0225-05		0
na=Studnia bezdopływowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2622
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		0
na=Obsypka / Zasypywanie karuszywem dowiezionym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=0.94	1	0,94*1					

[POZYCJA]
id=2616
pd=ORGBUD wyd.VI 1993 biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0107-01 p.analogię	7-07	0107-01 p.analogię		1
na=Dostawa i montaż. Pompy odśrodkowe,zatapiane i glębinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0.1 t - montaż pompy zatapialnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2618
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0701-10	2-02	0701-10		0
na=Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud. - przykrycie studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4*1.0					

[POZYCJA]
id=2629
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-02	4-04	1107-02		0
na=Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.37
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.37	1	(#p13+#p14)*1,8					

[POZYCJA]
id=2630
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1107-04	4-04	1107-04		0
na=Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.37
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=19
nsn=S-03

[PRZEDMIAR]
wo=3.37	1	#p20					

[POZYCJA]
id=2631
pd=		kalk.własna 		kalk.własna 		0
na=Dopłata - składowanie gruzu i ziemi
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=22
ob=3.37
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=3.37	1	#p20					

[POZYCJA]
id=2619
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0702-09 p.analogię	2-02	0702-09 p.analogię		0
na=Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej - przykrycie przykrycie studni kratą ażurową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0*1.0					

[POZYCJA]
id=2632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		0
mpn=_
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=2237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-02	4	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2238
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		0
mpn=_
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2688
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN10 o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - od pompy odwadniającej do włączenia do inst. instalacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S05

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2055
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2240
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-04+S-06

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		0
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z kratką nierdzewną o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=ST-02 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1633
nu=2.2
cpv=45300000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=2553
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2555
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0211-01	7-28	0211-01		0
mpn=1211
na=Osadzenie w gotowych otworach ściennych tulei ochronnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p32					

[POZYCJA]
id=2559
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-02	2-15	0106-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=2562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (woda zimna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=2567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (c.w.u.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[POZYCJA]
id=2574
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		0
na=Izolacja rurociągów wody zimnej DN20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p34					

[POZYCJA]
id=2573
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów wody zimnej dz=16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p35					

[POZYCJA]
id=2578
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów wody ciepłej śr. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p36					

[POZYCJA]
id=2581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2582
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		0
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p38+#p39					

[POZYCJA]
id=2583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-04	4	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p34					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000

[POZYCJA]
id=2584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	#p41+#p42					

[POZYCJA]
id=2585
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2593
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
mpn=1211
na=Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe HA DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
mpn=1211
na=zawory do baterii kątowe  śr.15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=2598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
mpn=1211
na=Zawór kulowy do pisuarów i płuczki ustępowej fi 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2692
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-03	2-15/GEBERIT	0317-03		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe EI
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=ST-03 INSTALACJA GRZEWCZA
wa=0
kn=0	0	0
id=2275
nu=2.3
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=2418
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		0
mpn=1211
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=2419
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-03	4-01	0326-03		0
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg.  z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	#p52					

[POZYCJA]
id=2479
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0505-01	4-02	0505-01		1
mpn=_1211
na=Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=2421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (c.o.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[POZYCJA]
id=2472
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	#p55					

[POZYCJA]
id=2473
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	#p55					

[POZYCJA]
id=2501
pd=	KNR	2-15 0415-05	2-15	0415-05		0
mpn=_1211
na=Odpowietrzniki samoczynne z zaworami odcinającymi o śr. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2412
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe  typu V z zaworem zaworem i głowicą termostatyczną i kpl. zawiesi o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2414
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - wykonanie higieniczne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-01	2-15	0425-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2633
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2634
pd=	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		0
na=Zawory odcinające, powrotne grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2416
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych  do grzejników wraz blokiem kątowym z zaworami odcinającymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-07

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	2*(#p60+#p61+#p62+#p63)					

[POZYCJA]
id=2436
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji C.O.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	#p55					

[POZYCJA]
id=2437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S.T S04

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2438
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji - nastawy na zaworach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=S-05

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ST-04 INSTALACJA WENTYLACJI 
wa=0
kn=0	0	0
id=2278
nu=2.4
cpv=45331210-1
wn=		

[POZYCJA]
id=2425
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż centrali nawiewno - wywiewnej N1W1 z kompletną automatyką wraz z uruchomieniami
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2640
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0321-01	2-17	0321-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż nawilżacza parowego m=20 kg/h wraz z instalacją lanc parowych w kanale oraz spięcie z automatyką centrali N1W1
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2427
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż. Wentylatory dachowe stalowe z pionowym wyrzutem o średnicy otworu ssącego do 200 mm  - . Komplet akcesoriów , klapa zwrotna, regulator obrotów, podstawa dachowa tłumiąca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2637
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż - Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) z regulatorami obrotów i akcesoriami montażowymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2641
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=15.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	15,2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2642
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=63.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.4	1	63,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2643
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=59.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.7	1	59,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2644
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-06	2-17	0102-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-01	2-17	0123-01		0
mpn=121:1,09
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=17.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.7	1	17,7					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2440
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
mpn=121:1,09
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=45.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	45,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2646
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-01	2-17	0123-01		0
mpn=121:1,09
na=Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane FLEX o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2645
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0123-02	2-17	0123-02		0
mpn=121:1,09
na=Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane FLEX o śr. do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2655
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2443
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2647
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2651
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Regulator okrągły CAV bez siłownika o średnicy do d=160 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2652
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Regulator okrągły VAV z szybkim siłownikiem do regulacji różnicy ciśnienia w pomieszczeniu o średnicy do d=125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2653
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Regulator okrągły VAV z siłownikiem regulacji stałego przepływu w pomieszczeniu o średnicy do d=125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2654
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Regulator prostokątny VAV z siłownikiem do regulacji zmiennego przepływu o obwodzie do 2000 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2445
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2661
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Klapa przciwpożarowa okrągła z siłownikiem i wyzwalaczem topikowym, sprężyną i krańcówkami położenia o śr. do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2662
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Klapa przciwpożarowa prostokątna z siłownikiem i wyzwalaczem topikowym, sprężyną i krańcówkami położenia o obwodzie do 1800 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2650
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnice elektryczne do przewodów SPIRO do d=160mm ze zintegrowaną automatyką, kompletem zabezpieczeń przegrzaniowych + zadajnik z termostatem pomieszczeniowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2656
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Nawiewnik / Wywiewnik ze skrzynką rozprężną izolowany - obwód do 1600 mm - z filtrem absolutnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2657
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		0
mpn=_1211
na=Nawiewnik / Wywiewnik ze skrzynką rozprężną izolowany - obwód do 3600 mm - z filtrem absolutnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2450
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-02	2-17	0139-02		1
mpn=_1211
na=Anemostat 4-ro stronny ze skrzynką rozprężną izolowany - obwód do 1200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2659
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat 4-ro stronny ze skrzynką rozprężną izolowany - obwód do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2448
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawory wentylacyjne o śr. do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=ST- S 07

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2664
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2665
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicami typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2663
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-04	2-17	0146-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2689
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1760 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2690
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-01	2-17	0145-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2691
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0148-05	2-17	0148-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm, w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2454
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0214-01	9-16	0214-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=63.3
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.3	1	63,3					

[POZYCJA]
id=2666
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0209-02	9-16	0209-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1000 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=8.2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	8,2					

[POZYCJA]
id=2672
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0209-03	9-16	0209-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=49.7
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.7	1	49,7					

[POZYCJA]
id=2673
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0209-04	9-16	0209-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 2000 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=11.7
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,7					

[POZYCJA]
id=2674
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0209-05	9-16	0209-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 3000 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=8.4
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4					

[POZYCJA]
id=2675
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0209-06	9-16	0209-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 4500 mm , gr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=15.6
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	15,6					

[POZYCJA]
id=2671
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-03	9-16	0208-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matami EI60 - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm / gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=34.1
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.1	1	34,1					

[POZYCJA]
id=2667
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-05	9-16	0208-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  o przekroju prostokątnym matami EI60 - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000 mm / gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=2.5
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5					

[POZYCJA]
id=2458
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-03	9-16	0208-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm,  , gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=34.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.9	1	34,9					

[POZYCJA]
id=2670
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-04	9-16	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm,  , gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=4.2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2					

[POZYCJA]
id=2668
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-05	9-16	0208-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000 mm,  , gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=10.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.9	1	10,9					

[POZYCJA]
id=2669
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0208-06	9-16	0208-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm,  , gr. 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=6.4
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	6,4					

[POZYCJA]
id=2453
pd=						0
na=Pomiary skuteczności działania instalacji wentylacji wraz z protokołami wraz z próba ciśnieniową szczelności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2682
pd=						0
na=Dostawa i montaż automatyki VAV, integracji z centralą wentylacyjną, pełnym opomiarowaniem i czujnikami temperatur, wilgotności i ciśnienia w pomieszczeniach wraz niezbędną dokumentacją i przeszkoleniem personelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=ST-05 INSTALACJA KLIMATYZACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=2636
nu=2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=2639
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-03	7-24	0153-03		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż agregatu skraplającego CU-01 wraz z automatyką
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2638
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0148-04	7-24	0148-04		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji wsporczej systemowej do zamocowania agregatu skraplającego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny CU-02		
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2648
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-03	7-24	0153-03		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż jednostek split SPL-1,2,3+SPL-1z,2z,3z
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2649
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-03	7-24	0153-03		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż jednostek split SPL-4+SPL-4z
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2687
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0148-04	7-24	0148-04		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji wsporczej systemowej do zamocowania klimatyzatorów SPLIT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny CU-02		
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2678
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - śr. 1/4 " w izolacji termicznej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[POZYCJA]
id=2679
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-02	INSTAL	0202-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - śr. 1/2" w izolacji termicznej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=2681
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-05	INSTAL	0202-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) - śr. 7/8 " w izolacji termicznej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=2677
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0126-02 z.sz.3.4. 9903-02 	0-13	0126-02	 z.sz.3.4. 9903-02 	1
mpn=6:0:0910,101211
na=Rurociągi z rur PVC (skropliny) o śr. zewn. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2686
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-09	7-24	0514-09		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 20.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny VRF-01		
wo=1	1	1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2683
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-03	7-24	0514-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 2.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny VRF-01		
wo=4	1	4					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2684
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-09	7-24	0516-09		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 20.0 tys.kcal/h
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny VRF-01		
wo=1	1	1					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2685
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-03	7-24	0516-03		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 2.5 tys.kcal/h
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SANIT. ST 05 

[PRZEDMIAR]
ko=	INSTALACJA KLIMATYZACJI 		
ko=	Agregat zewnętrzny VRF-01		
wo=4	1	4					
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

