Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.58.DAOiK.2021

**FORMULARZ OFERTY**

z wykazem asortymentowo – ilościowym

**Przegląd okresowy – roczny instalacji elektrycznej w 2021 roku w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.**

***I. Wykonawca:***

1 Nazwa i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) NIP.................................................................................

b) REGON...........................................................................

c) Telefon...........................................................................

d) E-mail.............................................................................

e) nr KRS lub innego dokumentu:......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na przeprowadzeniu przeglądu okresowego – rocznego instalacji elektrycznej w 2021 roku w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) Wartość ofertowa netto zamówienia ( POZ. 1-8 ) – ogółem ……………………….………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

2) Wartość ofertowa brutto zamówienia ( POZ. 1-8 ) – ogółem …………………………………………..…. zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

3) Stawka podatku VAT .......….. % kwota ………………………… zł

4) Deklaruję 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

***II. Przedmiot zamówienia:***

**Opis techniczny instalacji w budynkach i oferty cenowe (do wypełnienia)**

**POZ.1**

1. Budynek „A” DPS Słoneczko rok bud.1997r pow. użytkowa 2831 m2, 2 kondygnacje, częściowo:

* DPS „Słoneczko” w pomieszczeniach wilgotnych – obwody 3 fazowe dedykowane centralom wentylacyjnym i 1 fazowe ogólnego przeznaczenia, wraz z podłączonymi urządzeniami (sprawdzenie ochrony od porażeń i izolacji obwodów oraz uziemień instalacji i urządzeń oraz wył. oporności różnicoprądowych), w n/w pomieszczeniach,
* pokoje dzieci mieszkających- 15 pomieszczeń w których wykonano dodatkowe instalacje gniazd 230 V w 03/2020 r ( parter i I piętro )+ 17 pomieszczeń podopiecznych - łazienki oraz inne wilgotne pomieszczenia w DPS: pralnia, piwnica, kuchnia, parter i piwnica, hydromasaż, piwnica.

1. Przegląd i sprawdzenie SZR- rozdzielnica zasilanie podstawowe i zasilanie rezerwowe -zabezpieczenia przed licznikowego wg tabeli określonej przez sprzedawcę energii elektrycznej -określiła ENEA (umowa z dostawcą energii do wglądu).
2. Zewnętrzne wyłączniki p/poż. prądu na zewnątrz budynku- 3 szt.
3. Oświetlenie ewakuacyjne w budynku- wymiana na nowe oprawy wewnątrz w 2019r,.

* Instalacja przyzywowa - wymiana włączników stacji odbioru sygnału itp. dla osób niepełnosprawnych- 18 pkt. kontrolnych

**Oferta cenowa**

**POZ.1.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..)

**POZ.2**

1. Budynek „B„- Ośrodek Wsparcia rok bud.2012 r. pow. użytkowa 1210,9 m2-2 kondygnacje, w pomieszczeniach wilgotnych- wraz z podłączonymi urządzeniami (sprawdzenie ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów oraz uziemień instalacji i urządzeń oraz wył. różnicowoprądowych) w n/w pomieszczeniach.

W sumie 10 pkt. kontrolnych -gniazda wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym hermetycznym (parter i I piętro):

- wydawanie posiłków- kuchnia,

- parter, w-c i łazienki, hydromasaż + gabinet fizjoterapii,

- oświetlenie awaryjne 22 pkt. kontrolne (parter i I piętro),

- oświetlenie ewakuacyjne 53 pkt. kontrolne (parter i I piętro

- zew. wyłączniki p/poż. prądu w całym obiekcie -na zewnątrz budynku– 3 szt.,

- Instalacja przyzywowa produkcji GORKE. (12V/433,94Mhz) centrala IDO 04(przycisk FAP 3002- niskoprądowa lampka z buczkiem FIM 1200), w łazienkach dla osób niepełnosprawnych 8 pkt. kontrolnych.

**Oferta cenowa**

**POZ.2.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.3**

1. Budynek garaż „C” - rok bud.1997, pow. użytkowa 38.4 m2 parterowy 3pkt. kontrolne.

**Oferta cenowa**

**POZ.3.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.4**

1. DPS „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 Budynek główny ABCD, rok budowy – 1976. Budynek mieszkalny ABCD o 3 kondygnacjach naziemnych, ściany prefabrykowane z betonu komórkowego + cegła+ gazobeton (dach płaski – kryty papą termozgrzewalną). Stropodach wentylowany z pogrążaniem połaci dachowej do środka, kubatura : 2292,0m3, pow. zabudowy: 2073,50m, pow. użytkowa budynku: 4.623,88m2, sprawdzenie ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów oraz uziemień instalacji i urządzeń wraz z podłączonymi urządzeniami oraz wył. różnicowoprądowych w n/w pomieszczeniach:

- pomieszczenia wilgotne, wydawanie posiłków: kuchnia, parter, w-c i łazienki, hydromasaż + gabinet fizjoterapii, itp. )- 149 pkt. kontrolnych,

- oświetlenie awaryjne 69 pkt. kontrolnych (parter i I piętro),

- oświetlenie ewakuacyjne 12 pkt. kontrolnych (parter i I piętro),

- zew. wyłącznik p/poż. prądu w całym obiekcie - na zewnątrz budynku- 1 szt.,

1. Instalacja przyzywowa (przycisk- lampka na pilocie oraz monitoring w komputerze) w łazienkach i pokojach dla osób niepełnosprawnych/starszych ilość pkt. kontrolnych- 306 . Części składowe radiowego systemu przyzywowego (12V/433,94Mhz) zainstalowanego w budynku głównym ABCD produkcji GORKE, nadajniki przyciskowe ) – 306szt., zasilanie- 1 bateria typu: Duracell MN21.

* Odbiorniki identyfikacyjne IDO – 04/99 (zainstalowane w dyżurkach na 5 sekcjach każdy odbiornik „zbiera” przywołania swojej sekcji) – 5 szt.
* Odbiornik „zbiorczy” IDO 500 (zainstalowany w bud B p. 47 „środek” budynku, zbiera sygnał z całego budynku i wyświetla dane na komputerze, wraz z zapisem na dysku twardym) – 1 szt.
* Odbiornik pager OBI 3SH (na 5 sekcjach, każdy pager „zbiera” przywołania swojej sekcji oraz dodatkowy 1 zbiorczy zbiera sygnał z całego budynku) – 6 szt.
* Retransmiter RTS – 100 – 3szt + wzmacniacz WLC – 201 – 1 szt.
* Sprawdzenie instalacji niskoprądowej –rezystencja izolacji brama –budynek wraz ze sprawnością domofonu do otwierania bramy.
* oświetlenie placu manewrowego 16pkt. kontrolnych – m.in. sprawdzenie działania programatora astronomicznego dzień-noc (słupy oświetleniowe wraz z lampami ).

1. Budynek garaż - 6 stanowiskowy, ul. Łomżyńska 54 parterowy, murowany, rok budowy – 1976 (dach płaski – kryty papą termozgrzewalną) 12 pkt kontrolnych

**Oferta cenowa**

**POZ.4.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.5**

1. Lokal ŚDS „Sami Swoi” ul. Szpitalna 25 ( lokal 301 + 302(52), rok budowy 2007/2008. Właścicielem budynku jest ADM Sp. z o.o. Bydgoszcz. W budynku tym znajdują się dwa lokale, połączone ze sobą(umowa użyczenia lokali).Łączna powierzchnia lokali: ok. 250m2. wg umowy przeglądy wykonuje DPS.

* sprawdzenie ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów oraz uziemień instalacji wraz z podłączonymi urządzeniami oraz wył. różnicoprądowych w pomieszczeniach, 71 pkt. kontrolnych.

**Oferta cenowa**

**POZ.5.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.6**

1. DPS „Jesień Życia” ul. Mińska 15a, budynek główny rok budowy –1959.

Budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, 3 kondygnacje, dach dwuspadowy, kryty stropodachem, konstrukcję stanowią belki i pustaki DMS, belki oparte na murach i podciągu środkowym żelbetowym wykonanym na mokro. Dach kryty dachówką ,ocieplony wełną i płytami kartonowo- gipsowymi. Powierzchnia zabudowy 652 m2. Powierzchnia użytkowa 1908,78 m2

* sprawdzenie ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów oraz uziemień instalacji wraz z podłączonymi urządzeniami, oraz wył. różnicoprądowych w n/w pomieszczeniach,
* pomieszczenia wilgotne: piwnica cała i jadalnia na parterze po remoncie – pomiary instalacji elektrycznej są wykonane 29.01.2019 r., do wykonania pomiary:
* parter częściowo+ I p., w-c i łazienki osobne i w pokojach mieszkańców,
* hydromasaż + gabinet fizjoterapii, itp ), 71 pkt. kontrolnych,
* oświetlenie awaryjne 23pkt. kontrolne (parter i I piętro),
* oświetlenie ewakuacyjne 23 pkt. kontrolne (parter i I piętro),
* zew. wyłączniki p/poż. prądu w całym obiekcie - na zewnątrz budynku- 1 szt.,
* Instalacja przyzywowa – bezprzewodowa- monitor SRA 330,wzmacniacz sygnałuSRT8200 -1 Pager-zegarek 2 szt. oraz nadajniki przyciskowe SHS 100-26 szt. łazienki, w-c nadajniki ST500- 68 szt. pokoje podopiecznych- wykonana w 11.2019 r.
* instalacja niskoprądowa wideo- domofonu- otwieranie bramy i furki- wykonać przegląd samej instalacji (rezystencja izolacji przewodów i kabli )- monitory wraz z panelami sterowania –dotykowymi na pin kod – są zdemontowane do oceny technicznej po awarii. Ocenić możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia tej instalacji przed przepięciami.

**Oferta cenowa**

**POZ.6.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.7**

1. Budynek Portierni ul. Mińska 15 A, parterowy murowany, rok budowy- 1959, (dach płaski- kryty papą termozgrzewalną), pow. zabudowy 30,87m2, pow. użytkowa 20,52 m2.

4 pkt. kontrolne.

1. Garaż- 2 stanowiskowy ul. Mińska 15 A, parterowy, rok budowy- 1959, (dach płaski – kryty blachą), pow. zabudowy 69,88 m2, 2 pkt kontrolne.

**Oferta cenowa**

**POZ.7.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

**POZ.8**

1. ŚDS „Stokrotka” ul. Mińska 15a. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, rok budowy- 2006, niepodpiwniczony. Ściany murowane z gazobetonu. Strop żelbetowy typu DMS. Dach nad poddaszem konstrukcji stalowej ,ocieplony wełną mineralną i osłonięty płytami gipsowymi, pokrycie dachu -blachodachówka.

Powierzchnia zabudowy 191,94m2, pow. użytkowa 294,5 m2.

* sprawdzenie ochrony od porażeń i oporności izolacji obwodów oraz uziemień instalacji wraz z podłączonymi urządzeniami oraz wył. różnicoprądowych w n/w pomieszczeniach (8. pkt. kontrolnych):
* pomieszczenia wilgotne, wydawanie posiłków: kuchnia, parter, w-c i łazienki,
* hydromasaż + gabinet fizjoterapii, itp.
* oświetlenie ewakuacyjne, 7 pkt. kontrolnych (parter i I piętro),
* instalacja niskoprądowa wideo- domofonu- otwieranie bramy i furki.

Wykonać przegląd samej instalacji (rezystencja izolacji przewodów i kabli ), monitory wraz z panelami sterowania dotykowymi na pin kod – są zdemontowane do oceny technicznej po awarii.

Ocenić możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia tej instalacji przed przepięciami jej.

**Oferta cenowa**

**POZ.8.**

Wartość ofertowa brutto zamówienia …………………….zł, w tym VAT ………………......%

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………..………………..

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do składania ofert