Żyrardów, 13.07.2023 r.

ZP.271.2.36.2023.AR

 Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ul. Henryka hr. Łubieńskiego w Żyrardowie oraz przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.”**

I. Pytania do części 2 postępowania: Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz
z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie którą konstrukcję nawierzchni jezdni należy przyjąć do wyceny? W części opisowej wyszczególniono warstwę ścieralną z AC11S PMB gr. 4 cm, warstwę wiążącą z AC16W PMB gr. 4 cm, zbrojenie z siatki stalowej zatapianej w warstwie Slurry Seal gr. do 2 cm oraz warstwę wyrównawczą z AC22P gr. 3 cm. Na rysunku W-2 PRZEKROJE zaprojektowano natomiast warstwę ścieralną z SMA0/12 gr. 3 cm, warstwę wiążącą z AC16W 35/50 gr. 5 cm, zbrojenie z siatki stalowej oraz warstwę wyrównawczą z AC16W 35/50 gr. 3 cm.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć warstwy opisane w części opisowej tj.:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
* Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
* Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm
* Zbrojenie z siatki stalowej zatapianej w warstwie Surry Seal gr. do 2 cm
* Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22P gr. 3 cm – 75kg/m2
* Istniejąca podbudowa z trylinki betonowej do uzupełnienia w ilości do 5%

Zamawiający dołącza do wyjaśnień poprawiony rysunek W-2 Przekroje.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zbrojenia z siatki stalowej zatapianej
w warstwie Slurry Seal, siatką z włókien węglowych bez warstwy Slurry Seal wraz
z ewentualnym zwiększeniem grubości warstwy wyrównawczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie siatki stalowej zatapianej w warstwie Slurry Seal na siatkę z włókien węglowych bez warstwy Slurry Seal.

II. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Rozdział 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 18.07.2023 r. do godz. 12:00”**

Rozdział 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert **tj. 18.07.2023 r. godz. 12:30.”**

Rozdział 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **16.08.2023 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

 (-) W zastępstwie Prezydenta Miasta Żyrardowa

Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa