Bydgoszcz, dnia 22.06.2021 r.

L. Dz. GZ/KAN/1646/21

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie 3 sztuk przenośników taśmowych.

**Nazwa zadania:** Wykonanie 3 sztuk przenośników taśmowych.

**Opis zadania:**

Zapytanie dotyczy wykonania 3 sztuk przenośników taśmowych o niżej wymienionych parametrach:

1. Przenośnik Typu Z – o szerokości min 500 mm. łamany, długość dolnej części przenośnika dopasowana do szerokości separatora wirowoprądowego, wysokość podnoszenia ok 3m, kąt wzniosu ok.17o . Odległość przenoszenia w poziomie ok 6,5 m. Wykonanie z blachy min S235. Taśma PCV z progami i bocznym fartuchem, napęd NORD min 2,2 kW, wyposażony w konstrukcję wsporczą. Przenośnik przeznaczony do odbioru frakcji ferromagnetycznej z pod separatora i przenoszący tą frakcję na przenośnik poprzeczny (pkt 2 ).

2. Przenośnik poprzeczny o szerokości min 500 mm płaski, o długości ok 3m, wykonanie konstrukcji wsporczej, wyposażony w skrobak, taśma PCV z fartuchami bocznymi. Wykonanie z blachy min S235, napęd NORD min 1,1 kW. Przeznaczony do odbioru frakcji ferromagnetycznej z przenośnika typu Z do kontenera (patrz załącznik).

3. Przenośnik skośny , kąt wznosu ok 6o, szerokość taśmy min 500 mm, długość przenośnika ok 6m. Wykonanie stal min S235, wyposażony w skrobak. Wyposażony w konstrukcję wsporczą, Taśma PCV z fartuchem bocznym, napęd Nord min 1,5 kW. Przeznaczony do odbioru żużla z pod taśmociągu żużla po separatorze wirowoprądowym do kontenera (patrz załącznik).

Ponadto konieczne jest wykonanie niezbędnych wysypów wraz z przeniesieniem drabiny, wykonanie skrzynki sterowniczej oraz montażu mechanicznego i elektrycznego w tym wyłączników bezpieczeństwa.

Cena musi zawierać wykonanie dokumentacji projektowej zarówno mechanicznej jak i elektrycznej, DTR urządzeń, opracowanie instrukcji ruchowych wg wzoru zamawiającego, szkolenie załogi. Załoga pracuje w systemie zmianowym w związku z tym, konieczne będzie przeprowadzenie kilku szkoleń w zależności od dostępności pracowników ZTPOK.

Po zakończeniu montażu konieczne jest wykonanie testu 24 godzinnego oraz sporządzenie sprawozdana z testu.

Do odbioru wymagane są wszystkie dokumenty, projekty, certyfikaty materiałów, DTR, instrukcje podpisane przez autorów w formie papierowej w dwóch egzemplarzach plus wersja elektroniczna na pendrivie.

Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

Czas przyjazdu serwisu w czasie okresu gwarancyjnego w przypadku awarii – max 24 godziny.

**Obowiązkowa wizja lokalna. Brak odbycia wizji spowoduje odrzucenie oferty.**

**Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji jest p. Wojciech Chrupała tel. 502 851 005**

Czas realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

**Forma płatności:** przelew 30 dni.

**Kryterium oceny**: cena 100 %

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej dedykowanej temu zamówieniu.

Oferty prosimy złożyć do 02.07.2021r. do godz. 10:00 na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo\_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego zapytania oraz załączyć formularz cenowy

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA**

**W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y ofertę w postępowaniu pn.:**

***Wykonanie 3 sztuk przenośników taśmowych.***

**dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na warunkach przewidzianych w projekcie umowy i zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową**

**Netto……………………………………………………**

**Brutto…………………………………………………………………….**

………………….………………………………..

Data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy