|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ZP.271.12.2025 Załącznik Nr 1.1 do SWZ**  **Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia minimalnych parametrów technicznych** |  |  |
|  | **Koparko – ładowarka, wymagania techniczne.** | TAK**\*** | NIE**\*** |
| 1. | Moc silnika 90 - 110 KM |  |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę STAGE 5 |  |  |
| 3. | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie), z możliwością awaryjnego sterowania maszyną |  |  |
| 4. | Minimum 4 biegi w przód, 3 w tył. Półautomat Powerschift |  |  |
| 5. | Napęd na przednią i tylną oś z możliwością napędu na jedną oś |  |  |
| 6. | Kabina operatora spełniająca wymogi konstrukcji ochronnej |  |  |
| 7. | W pełni regulowany, obrotowy fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa |  |  |
| 8. | Lusterka zewnętrzne, oświetlenie robocze przednie i tylne, oświetlenie ostrzegawcze |  |  |
| 10. | Klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 14. | Przednie i tylne koła równe minimum 28 cali |  |  |
|  | **Parametry robocze łyżki przedniej** | TAK**\*** | NIE**\*** |
| 1. | Łyżka przednia wielofunkcyjna, dzielona (otwierana)- zapewniająca możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki |  |  |
| 2. | Łyżka przednia o pojemności minimum 1,00 m3 |  |  |
| 3. | Wysokość załadunku z łyżki min. 3,00 m |  |  |
| 4. | Zintegrowane widły do ładowania palet |  |  |
|  | **Parametry robocze ramienia podsiębiernego koparko- ładowarki** | TAK**\*** | NIE**\*** |
| 1. | Ramię robocze podsiębierne z możliwością przesuwu bocznego |  |  |
| 2. | Łyżka kopiąca o szerokości min. 550 mm i pojemność 0,20 - 0,40 m3 |  |  |
| 3. | Głębokość kopania minimum 5,00 m |  |  |
| 4. | Łyżka skarpowa minimum 1300 mm |  |  |
| 5. | Szybkozłącze tylnego ramienia umożliwiające przyłączenie młota hydraulicznego |  |  |
| 6. | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie |  |  |
|  | Opis wyposażenia | TAK**\*** | NIE**\*** |
| 1. | Skrzynka narzędziowa z podstawowym zestawem narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, trójkątna tablica wyróżniająca dla pojazdu wolno poruszającego się |  |  |
| 2. | Instalacja radiowa z radiem |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi operatora w języku polskim |  |  |
| 4. | Katalog części zamiennych |  |  |
| 5. | Certyfikat CE |  |  |
|  | **Inne wymogi** | TAK**\*** | NIE**\*** |
| 1. | Sprzęt pochodzi z produkcji seryjnej, a jego parametry nie zostały zmienione na potrzeby spełniania wymogów niniejszego postępowania |  |  |
| 2. | Nowa koparko-ładowarka, spełniająca wymogi pojazdu dopuszczonego do poruszania się do drogach publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |  |
| 3. | Posiada co najmniej 24 - miesięczną gwarancję |  |  |
| 4. | Autoryzowany stacjonarny serwis na terenie Polski |  |  |

**Legenda:**

**\* właściwe zaznaczyć**

miejscowość, dnia

Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę