Załącznik nr 9 do SWZ

**Harmonogram dostaw miału węglowego dla Ciepłowni Ś.C.O.,**

 **na sezon grzewczy 2022/2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miesiąc | Harmonogram dostaw | Uwagi: |
| Ilościplanowane[Mg] | Ilościnarastająco[Mg] |  |
|  |  Sierpień 2022 | 300 | 300 |  |
|  |  Wrzesień 2022  | 700 | 1000 |  |
|  |  Październik 2022 | 700 | 1700 |  |
|  |  Listopad 2022 | 800 | 2500 |  |
|  |  Grudzień 2022 | 900 | 3400 |  |
|  |  Styczeń 2023 | 800 | 4200 |  |
|  |  Luty 2023 | 500 | 4700 |  |
|  |  Marzec 2023 | 300 | 5000 |  |
|  | Kwiecień 2023 | 250 | 5250 |  |
|  | Maj 2023 | 250 | 5500 |  |
|  |  **Razem** | **5500** |  |

Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania zapasów miału węglowego o parametrach zgodnych z zawartą umową, na własnym placu składowym, w ilości minimum dostaw kolejnego miesiąca.

1. Miał węglowy w ilości – 5500,00 [Mg]
2. Wartość opałowa min. – 23.000 [kJ/kg]
3. Zawartość popiołu – do 18 [%]
4. Zawartość siarki – do 0,6 [%]
5. Wilgotność – do 10 [%]

 Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat jakości węgla oraz dane o pochodzeniu miału węglowego ze wskazaniem kopalń.

Dostawy na plac składowy Ciepłowni wyłącznie transportem samochodowym.

Rozliczenie ilości dostarczonego miału węglowego będzie dokonywane wg legalizowanej wagi samochodowej o nośności 60t. zamontowanej na terenie Ciepłowni.

Parametry opałowe każdej zakupionej partii miału węglowego (zgodne z opisem powyżej) kontrolowane będą przez laboratorium Ciepłowni.

W przypadku dostawy miału węglowego o niewłaściwych parametrach wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia tej partii opału na własny koszt w terminie 7dni od daty zgłoszenia wadliwej dostawy.