Dodatek nr 4 do SWZ

**Postępowanie nr** ZP/PN/04/2021

**Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu".

**Kody CPV:**

39000000-2

39132100-7

39181000-4

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii wydatku)** | **Wymagane minimalne** **parametry techniczne:**  | **Cena netto (PLN)** | **Podatek VAT** **(PLN)** | **Cena brutto** **(PLN)** |
| **Szafy do składowania dokumentacji** **– 9 sztuk (wyposażenie dla strefy B+R)** **Kod CPV:** 39132100-7  | 1. Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: min. szerokość 800 mm, min. głębokość 400 mm, min. wysokość 1850 mm.
 |  |  |  |
| Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. |
| Korpus, front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy będą wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. |
| Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek. |
| Szafa wyposażona w zawiasy– min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110 st. |
| Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. |
| 1. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm.
 |
|  | Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. |
| 1. Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm.
 |
| 1. Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm.
 |
| Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. |
| Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:  - system klucza matki. |
| Wymagane dokumenty: - certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2  - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). |
| **Biurko laboratoryjne - 1 sztuka (wyposażenie dla strefy B+R)** **Kod CPV:** 39181000-4 | Biurko prostokątne, na nogach w kształcie litery „T”, o wymiarach: min. szerokość: 1400 m, min. głębokość 750 mm, wysokość regulowana elektrycznie w zakresie min. 630 mm do max-1290 mm. |  |  |  |
| Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm, w kolorze blatu . |
| Biurko wyposażone w ramę, do której mocowane są nogi w kształcie litery „T”. |
| Noga powinna składać się ze stopy i kolumny pionowej. |
| Stopa (element poziomy dolny) wykonana z profilu o przekroju min. 80x30 mm i długości 730-780mm. Na końcach ma być zaślepiona zaślepkami z tworzywa sztucznego, w dolnej ściance musi posiadać gniazda do montażu stopek poziomujących. Stopki mają umożliwiać poziomowanie biurka w zakresie min. 10mm. |
| Kolumna pionowa nogi z elektryczną regulacją wysokości wykonana z sekcji min. 3 profili o przekroju kwadratowym, zmniejszającym się ku górze, z których zewnętrzny ma mieć wymiar min. 70x70mm. Kolumna wewnątrz ma być wyposażona w elektryczny mechanizm regulacji wysokości, który ma zapewnić płynną regulację w zakresie min. 640mm. |
| Wymagane dopuszczalne obciążenie biurka min. 90 kg. |
| Przycisk regulacji wysokości ma być łatwo dostępny – zamontowany pod blatem. |
| Biurko posiadające funkcję antykolizji, pozwalające na zatrzymanie funkcji opuszczania blatu, gdy ten napotka przeszkodę. |
| Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta w tym buk.  |
| Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta w tym alu i czarna . |
| Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:- zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu na okablowanie. Przelotka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium. |
| **Szafy biurowe – 54 sztuki****(wyposażenie dla biur)****Kod CPV:**39132100-7  | Szafa aktowa częściowo otwarta z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość min. 800 mm, głębokość min. 400, min. wysokość 1850 mm. |  |  |  |
| Szafa zamykana drzwiami uchylnymi do wysokości 2OH, powyżej część otwarta 3 OH. |
| Szafa ma być wykonana jako 1 bryła – nie dopuszcza się łączenia szafy z nadstawką. |
| Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS dobranym pod kolor płyty. |
| Korpus, front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min.12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. |
| Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 4 półki. |
| Wymagana możliwość ustawienia 5 rzędów segregatorów. |
| Szafa wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. |
| Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. |
| Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. |
| Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. |
| Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-65 mm.  |
| Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. |
| Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. |
| Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - system klucza matki. |
| Wymagane dokumenty które wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty:- certyfikat zgodności wg normy EN 14073-2 - atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla). |

***Dodatkowe wymagania:***

1.Gwarancja liczona od daty odbioru, nie krótsza niż 12 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia.

***Planowany termin realizacji zamówienia:***

Całość zamówienia zostanie zrealizowana w przeciągu 6 tygodni od dnia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.