Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 444/2, obręb Łozowo w gminie Dąbrowa Białostocka

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka |  |  |  | Ilość |
|  | Roboty pomiarowe | km |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 2 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 3 | Wycinka drzew i krzewów – jeśli dotyczy |  |  |  |  |  |
| 4 | Zdjęcie humusu gr. 15cm | M2 | 2 | 900 | 1 | 1800 |
| 5 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykop rowy (odtworzenie) | mb | 2 | 900 |  | 1800 |
| 7 | Nasyp z wykopu (uzupełnienie korpusu pod pobocza) | M3 | 0,1 | 900 | 0,75 | 67,5 |
| 8 | Profilowanie istniejącej nawierzchni | M2 |  | 900 | 5 | 4500 |
| 9 | Koryto gł. 30cm (poszerzenie istniejącej nawierzchni) | M2 |  | 900 | 1 | 900 |
| 10 | Wykonanie podbudowy gr. 30cm na poszerzeniach z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego | M2 |  | 900 | 1 | 900 |
| 11 | Wykonanie podbudowy na całej szerokości gr. 20cm kruszwo naturalne z dodatkiem 30% łamanego | M2 |  | 900 | 5,4 | 4860 |
| 12 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4cm | M2 |  | 900 | 5,12 | 4608 |
| 13 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm | M2 |  | 900 | 5 | 4500 |
| 14 | Przepusty pod zjazdami fi 40cm | Mb |  | 6 | 3 | 18 |
| 15 | Nawierzchnie zjazdów z pospółki gr 15cm | M2 | 12 | 5 | 2,5 | 150 |
| 16 | Obrukowanie przepustów | M2 |  |  |  | 12 |
| 17 | Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego | M2 | 2 | 900 | 0,75 | 1350 |