**System kontroli dostępu do pomieszczenia US zlokalizowanego w budynku Rektoratu.**

Dostawa i montaż zestawu rejestracji i kontroli dostępu do istniejącego pomieszczenia (wyposażonego w drzwi). Wymagane funkcjonalności systemu:

1. Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą. Możliwość stosowania kart zbliżeniowych i kodów wpisywanych z klawiatury
2. Przycisk wyjścia awaryjnego
3. Elektrozaczep niskoprądowy
4. Akumulator umożliwiający podtrzymywanie systemu kontroli wejścia
5. Kontroler z oprogramowaniem współpracujący z serwerem poprzez protokół TCP/IP
6. Stacja operatorska z dedykowanym oprogramowaniem.
7. Możliwość rozbudowy systemu o kontrolę dostępu i rejestracji wejścia o dodatkowe pomieszczenia.

Wymagane prace montażowe.

1. Wykonanie instalacji sieciowej od miejsca instalacji systemu kontroli dostępu do węzła sieciowego, w którym zainstalowana będzie stacja operatorska.
2. Wykonanie wymaganych połączeń elektrycznych, w tym montaż niezbędnych zasilaczy i zabezpieczeń elektrycznych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem zamawiającego.
3. Montaż, instalacja i uruchomienie systemu.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
5. Test systemu

Dodatkowa informacja.

1. Oferent może dokonać wizji lokalnej w celu szczegółowego przeglądu wymaganych prac
2. Oferta musi zawierać wykaz dostarczonego sprzętu, wykaz niezbędnych prac i wykaz dodatkowych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia