GKiOŚ.271.19.2023 – Dostawa ciągnika rolniczego

Załącznik nr 1 do SWZ

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia**

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry inne” w przypadku zaoferowania sprzętu o wyższych lub równoważnych parametrach.   
 W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni tej kolumny Zamawiający uzna, że oferuje on sprzęt o wskazanych w tabeli min. parametrach.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ/model ……………………………………………………** | | | |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Parametry inne  (wyższe lub równoważne)** |
| 1 | Rok produkcji | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. |  |
| 2 | Czas pracy | Nie więcej niż 50 m-g. |  |
| 3 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany, 4 cylindrowy. |  |
| 4 | Chłodzenie silnika | Cieczą. |  |
| 5 | Moc silnika | 120 - 140 KM |  |
| 6 | Pojemność skokowa silnika | 3250 - 4500 cm3 |  |
| 7 | Aktywacja rewersu | Mechaniczna |  |
| 8 | Układ napędowy | - napęd na cztery koła,  - przedni napęd załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie,  - blokada mechanizmu różnicowego,  - oś przednia ze zwornicami planetarnymi. |  |
| 9 | Układ kierowniczy | - hydrauliczny,  - regulowana kolumna kierownicy. |  |
| 10 | Konstrukcja i wyposażenie | - waga – min. 4,8 t,  - homologacja na 2 osoby (dwa siedzenia w kabinie),  - pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,  - ogrzewanie,  - klimatyzacja,  - lusterka boczne,  - błotniki skrętne,  - przednie światła główne,  - przednie przeciwmgielne,  - reflektory robocze przednie i tylne,  - lampa sygnalizacyjna pomarańczowa. |  |
| 11 | Wskaźniki | Licznik motogodzin, obrotów, poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej i ciśnienia oleju. |  |
| 12 | WOM | - tylny, min. 540/540E obr./min,  - typ niezależny i zależny,  - średnica końcówki / liczba wpustów – min. 35 mm / 6  - sprzęgło wielotarczowe mokre |  |
| 13 | TUZ | - tylny min. 4,0 t  - końcówki hakowe kat. II |  |
| 14 | Układ hydrauliczny | - wydatek pompy:  łącznie – min. 100 l/min,  do wykorzystania przez osprzęt – min. 70 l/min,  - min. 2 pary wyjść,  - dolne ramiona z szybkosprzęgami. |  |
| 15 | Hamulce przednie | Mokre, sterowane hydraulicznie. |  |
| 16 | Hamulce przyczepy | Hydrauliczne/pneumatyczne. |  |
| 17 | Koła przód/tył | 440/65 R28 / 600/65 R38 |  |
| 18 | Wyposażenie | - apteczka,  - trójkąt ostrzegawczy,  - gaśnica. |  |
| 19 | Dokumentacja | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:   * książki gwarancyjnej, * instrukcji obsługi pojazdu, urządzeń i wyposażenia, * dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu. |  |