[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	2	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa "ATA"
afn=59 800 LUBAŃ ul. CMENTARNA 1
nb=REMONT BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ
ab=Lwówek Sląski, ul. Warsztatowa, dz. nr 447
ni=GMINA i MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI
ai=59-600 Lwówek Śląski, Aleja WP 25a
br=BUDOWLANA, SANITARNA ,ELEKTRYCZNA
nk=mgr inż. Mirosław Soczyński	BUDOWLANA	mgr inż. Mariusz Smreczyński	INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Przemysław Kuchmistrz	ELEKTRYCZNA
dt= luty 2017	0
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45262522-6	Roboty murarskie
cpv=45262321-7	Wyrównywanie podłóg
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45432110-8	Kładzenie podłóg
cpv=45431200-9	Kładzenie glazury
cpv=45431100-8	Kładzenie terakoty
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne
cpv=45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	W ramach inwestycji planuje się wykonać następujący zakres prac, podzielony na 3 etapy umożliwiające wykonywanie robót niezależnie:1310131010.1.09Remont dachu13101)09ewentualna wymiana elementów konstrukcji dachu drewnianego,13102)09przemurowanie kominów z cegły pełnej od poziomu 0,5m poniżej połaci dachu,13103)09wykonanie wentylacji projektowanego sanitariatu,13104)09wymiana drewnianego ołacenia dachu,13105)09wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,13106)09wymiana / montaż wyłazów dachowych,13107)09wymiana ewentualnie występujących termoizolacji ponad stropem i w połaci dachu w części poddasza użytkowego,13108)09wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego,13109)09montaż stopni i ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych,131010)09remont lukarn (facjat) w dachu - wymiana gontów, czyszczenie i zabezpieczenie elementów drewnianych,131011)09czyszczenie i malowanie farbami okien lukarn,131012)09wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów instalacji odgromowej dachu o średnicy ?8mm,1310131010.2.09Remont elewacji13101)09demontaż zbędnych elementów na elewacji,13102)09rozbiórka istniejącej wiaty drewnianej,13103)09uporządkowanie występujących na elewacji kabli i przewodów,13104)09wymiana kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej,13105)09odbicie tynku w miejscach, gdzie stracił przyczepność, uzupełnienia tynków elewacji,13106)09uzupełnienia ubytków w istniejących ostrołucznych obramień otworów okiennych i portali wejściowych,13107)09wymiana instalacji odgromowej - montaż nowych przewodów pionowych instalacji odgromowej o średnicy ?8mm,13108)09malowanie gotowych tynków mineralnych farbami mineralnymi  w zaprojektowanej kolorystyce,13109)09montaż nowych sterczyn na ścianach szczytowych i ścianach ryzalitu,131010)09wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej,131011)09renowacja stolarki okiennej z profili metalowych i ze szkleniem witrażowym,131012)09wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6cm,131013)09otynkowanie zamurowanych okien piwnicznych w elewacji tylnej,131014)09oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki i przewodu gazowego,1310131010.3.09Lokalizacja ustępu ogólnodostępnego13101)09wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie,13102)09wymurowanie nowych ścianek działowych,13103)09wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej,13104)09wykonanie okładzin podłogowych i ściennych,13105)09montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,13106)09montaż wyposażenia i urządzeń sanitarnych,1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.3	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6.1	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 990]
ty=R
na=4	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1448]
ty=S
na=agregat do natrysku pneumatycznego	0
id=76100	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 1140]
ty=S
na=Agregat wodny ciśnieniowy	0
id=14900	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=59.49

[RMS ZEST 1525]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.32
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 1379]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	0
id=2600221	2
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.19

[RMS ZEST 1568]
ty=M
na=baterie umywalkowe Bu	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1569]
ty=M
na=baterie umywalkowe Bu1	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=114.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=Belki nadprożowe L19	0
id=1900005	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 706]
ty=M
na=Beton zwykły B-10 (C8/10)	0
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1.13

[RMS ZEST 1051]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2.27

[RMS ZEST 665]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=5.34

[RMS ZEST 649]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1352]
ty=M
na=blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,60mm	0
id=1210620	0
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=438.1

[RMS ZEST 362]
ty=R
na=blacharz kat.10	0
id=x84	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 368]
ty=R
na=blacharz kat.11	0
id=x86	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=blacharz kat.13	0
id=x83	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 363]
ty=R
na=blacharz kat.7	0
id=x85	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 321]
ty=R
na=blacharz kat.8	0
id=x82	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1401]
ty=M
na=Boramon C30	0
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=460

[RMS ZEST 694]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 702]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=cegła klinkierowa pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=846.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 1168]
ty=M
na=Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.62

[RMS ZEST 668]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 1377]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 1169]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
il=0.53
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 1442]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2.5

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 275]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 453]
ty=R
na=dekarze gr.III	0
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1506]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0
id=2600611	0
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.35

[RMS ZEST 1519]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.28
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 1511]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.26

[RMS ZEST 1378]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1.98

[RMS ZEST 1521]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm	0
id=1120604	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.4
pr=	0	0	0	1122223

[RMS ZEST 1432]
ty=M
na=drzwi C	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 1431]
ty=M
na=drzwi D	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1592]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.16
pr=	0	0	0	1525599

[RMS ZEST 1069]
ty=M
na=Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt	0
id=1481505	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.62

[RMS ZEST 1368]
ty=M
na=farba dyfuzyjna, krzemianowa Tagosil Profi biała	0
id=bc02210	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1503199

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=farba dyfuzyjna, krzemianowa Tagosil Profi kolor	0
id=bc02210	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1503199

[RMS ZEST 1502]
ty=M
na=farba elewacyjna mineralna kolor	0
id=bc02210	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=99.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1503199

[RMS ZEST 1451]
ty=M
na=farba Historic Lasure	0
id=z_15009	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1501099

[RMS ZEST 1444]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	0
id=1560312	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=18.92

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=Folia z PE o gr. 0,3mm	0
id=1560413	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=220.8

[RMS ZEST 1425]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=34.6

[RMS ZEST 1468]
ty=M
na=gniazda podtynkowe 2-biegunowe	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=11.22

[RMS ZEST 1499]
ty=M
na=gniazda podtynkowe grzejnikowe	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 1500]
ty=M
na=gniazda podtynkowe podgrzewaczy	0
id=7530399	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 1366]
ty=M
na=grunt Tagosil-G	0
id=1552202	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1529]
ty=M
na=grzejnik GKE-S-44-100-5300	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1528]
ty=M
na=grzejnik GKE-S-44-60-300	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1530]
ty=M
na=grzejnik GKE-S-74-60-600	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1531]
ty=M
na=grzejnik GKE-S-74-80-800	0
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1489]
ty=M
na=gwoździe	0
id=z230003	3
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.96

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=33.68

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=Gwoździe miedziane	0
id=1330999	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=102.15

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=haki do mocowania płytek, miedziane	0
id=1214409	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=25048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1342439

[RMS ZEST 1520]
ty=M
na=haki do muru	0
id=1340399	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.2
pr=	0	0	0	1342199

[RMS ZEST 1412]
ty=M
na=klamka z blokadą	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 819]
ty=M
na=klamka z szyldem kl.II	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=69.54

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=klamry do łączenia płotków	0
id=1316740	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=17.68

[RMS ZEST 1576]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.19

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=174

[RMS ZEST 1485]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4
pr=	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1343]
ty=M
na=kołyska	0
id=1316736	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340099

[RMS ZEST 1513]
ty=S
na=konstrukcja rurowa daszków	0
id=48600	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	48100

[RMS ZEST 1422]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=81.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=kratka wentylacyjna 0,022m2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1400]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm kl.II	0
id=2641811	0
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.49

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=kruszywo sypkie	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.18

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=kształtki do pex o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.54

[RMS ZEST 1561]
ty=M
na=kształtki do pex o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.74

[RMS ZEST 1565]
ty=M
na=kształtki do pex o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.49

[RMS ZEST 1537]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8

[RMS ZEST 1539]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.85

[RMS ZEST 1533]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.32

[RMS ZEST 1535]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.94

[RMS ZEST 1563]
ty=M
na=kształtki z pex o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.64

[RMS ZEST 1407]
ty=M
na=lakierobejca Altax	0
id=1522499	2
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1522841;1523301

[RMS ZEST 1067]
ty=M
na=listwa połączeniowa Z-płaski	0
id=131700101	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.2

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=łaty iglaste 20x40 mm	0
id=2601300	0
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.86

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=łaty iglaste 40x60 mm	0
id=2601300	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.96

[RMS ZEST 1342]
ty=M
na=ławy kominiarskie dł. 100 cm	0
id=1316734	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2280502

[RMS ZEST 1389]
ty=M
na=ławy kominiarskie dł. 200 cm	0
id=1316734	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2280502

[RMS ZEST 1475]
ty=M
na=łączniki instalacyjne	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 802]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1526]
ty=M
na=maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	0
id=2791099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
il=4.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2790751

[RMS ZEST 1512]
ty=M
na=maty (płyty) trzcinowe grub.3.5 cm	0
id=2790751	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2790751

[RMS ZEST 1318]
ty=M
na=membrana dachowa 135 g/m2, 3-warstwowa	0
id=1560399	2
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=837

[RMS ZEST 1450]
ty=M
na=mikroemulsja Funcosil WS	0
id=z_15007	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551100

[RMS ZEST 1426]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=62.24

[RMS ZEST 1524]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 667]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 751]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.86

[RMS ZEST 1437]
ty=M
na=okno O15	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 824]
ty=M
na=ościeżnica metalowa kątowa duża	0
id=1322499	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 1575]
ty=M
na=otuliny na rurę fi 16	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.3

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=otuliny na rurę fi 20	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.3

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=otuliny na rurę fi 25	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.4

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=otuliny na rurę fi 32'	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.9

[RMS ZEST 1406]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	0
jm=ark	116
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=19.2

[RMS ZEST 1423]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.62

[RMS ZEST 1162]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	0
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2.79

[RMS ZEST 1373]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.07

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.05

[RMS ZEST 1439]
ty=M
na=piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm	0
id=1640901	1
jm=t	034
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=7.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1604000

[RMS ZEST 1440]
ty=S
na=piaskarnia do czyszczenia metali	0
id=77161	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=30.29

[RMS ZEST 1546]
ty=M
na=pisuar Ps	0
id=6326199	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1469]
ty=M
na=Plexiform Uni nLED 1x41 W	0
id=7303399	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=płotki przeciwśniegowe	0
id=1316739	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=26.52

[RMS ZEST 1028]
ty=M
na=Płytki gresowe antypoślizgowe R10.45x45cm	0
id=2520621	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=22.44

[RMS ZEST 786]
ty=M
na=Płytki ścienne Color One .	0
id=2520621	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=20.4

[RMS ZEST 1392]
ty=M
na=płytki z łupka naturalnego 25x40 cm	0
id=1633513	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=15500
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1633513

[RMS ZEST 1394]
ty=M
na=płytki z łupka naturalnego 30x40 cm	0
id=1633513	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=620
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1633513

[RMS ZEST 1393]
ty=M
na=płytki z łupka naturalnego 35x25 cm	0
id=1633513	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=700
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1633513

[RMS ZEST 1427]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	0
id=1750801	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=13.65

[RMS ZEST 1515]
ty=M
na=płyty komunikacyjne długie	0
id=2791299	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.24

[RMS ZEST 1516]
ty=M
na=płyty komunikacyjne krótkie	0
id=2791299	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.12

[RMS ZEST 1514]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze	0
id=2791399	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.46

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)	0
id=1562605	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2.31

[RMS ZEST 1317]
ty=M
na=Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm	0
id=2311407	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=294

[RMS ZEST 1573]
ty=M
na=podgrzewacz PE	0
id=6105199	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=podkład tynkowy Historic Unterputz	0
id=2380050	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=392.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2386099;2380438

[RMS ZEST 1591]
ty=M
na=Poręcz stała  85cm	0
id=6356600	1
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1586]
ty=M
na=Poręcz uchylna 60cm	0
id=6356600	1
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1446]
ty=M
na=preparat biobójczy Imprragnierung BFA	0
id=1412399	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=81.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=Preparat gruntujący pod  powłoki malarskie BUDOGRUNT WG.	0
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.4

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=Preparat gruntujący pod wylewki samopoziomujące Uniplan Grund opak.	0
id=148151005	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4.62

[RMS ZEST 1447]
ty=M
na=preparat hydrofobizujący Funcosil SNL	0
id=AT26018	3
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=326.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412399100

[RMS ZEST 1493]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi8mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=145.6

[RMS ZEST 1460]
ty=M
na=przewody YDY 3x1,5	0
id=z_17014	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 1461]
ty=M
na=przewody YDY 3x2,5 mm2	0
id=z_17014	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 1495]
ty=M
na=Przewód typu: YDY  5x6  mm2	0
id=795080905	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=36.4

[RMS ZEST 1443]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2.38

[RMS ZEST 1123]
ty=M
na=Pustak ceramiczny ścienny typu Termoton P+W 11 o wym. 325x115x235 mm, kl. 15	0
id=180361302	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=187.55

[RMS ZEST 1181]
ty=R
na=R o b o c i z n a	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1540]
ty=M
na=rewizja R110	0
id=5613600	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=6130.04

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1372854913
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 504]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 623]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 681]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=	1
jm=r-g	149
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 263]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 763]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 259]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1593]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.02
pr=	0	0	0	1530000

[RMS ZEST 1496]
ty=M
na=Rozdzielnia T-R	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Rura spustowa 100	0
id=elpref9	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=23.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352747

[RMS ZEST 1567]
ty=M
na=rury cwu i cyrk. z pex o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.3

[RMS ZEST 1536]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.44

[RMS ZEST 1538]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.09

[RMS ZEST 1532]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12.48

[RMS ZEST 1534]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1550]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.5

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=rury zwu z pex o śr. zewnętrznej  16 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11

[RMS ZEST 1560]
ty=M
na=rury zwu z pex o śr. zewnętrznej  20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.3

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=rury zwu z pex o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.32

[RMS ZEST 1564]
ty=M
na=rury zwu z pex o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.72

[RMS ZEST 1527]
ty=S
na=rusztowanie rurowe	0
id=48100	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=93.6
pr=	0	0	0	48100

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=rynna tytan-cynk 150/100	0
id=elpref9	3
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=71.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352747

[RMS ZEST 1320]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=24.57

[RMS ZEST 130]
ty=S
na=samochód samowyład.do 5t	0
id=39811	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=9.08

[RMS ZEST 1173]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=22.44
pr=	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 1424]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 1408]
ty=M
na=skrzydło pełne Porta podwyższona odporność	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 1097]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1458]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=5.72

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=7.77

[RMS ZEST 785]
ty=S
na=sprężarka pow.ele.4-5m3/min	0
id=83121	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 1441]
ty=S
na=sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=30.29

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1391]
ty=M
na=stopnie kominiarskie	0
id=1316737	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2280475

[RMS ZEST 787]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	0
id=2380611	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 1365]
ty=M
na=szpachla Thermopal - FS 33	0
id=2350302	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2388099;2380421

[RMS ZEST 1419]
ty=M
na=ścianki z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego gr.13mm	0
id=2460899	2
jm=m2	050
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2760899

[RMS ZEST 1385]
ty=M
na=śruby kotwiące	0
id=1343399	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.57

[RMS ZEST 1497]
ty=M
na=Tablica T-L	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1577]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.77

[RMS ZEST 1455]
ty=M
na=tynk nawierzchniowy Historic Oberputz	0
id=2350301	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=453
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2387099

[RMS ZEST 743]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 345]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1342999	1
jm=kpl.	090
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=6.93
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.99

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1343099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=130
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353099

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=umywalka Um	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1542]
ty=M
na=umywalka Um1'	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1543]
ty=M
na=ustęp Us	0
id=6325299	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1544]
ty=M
na=ustęp Us1	0
id=6325299	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1548]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie	0
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1402]
ty=M
na=Vidaron Ogniochronny	0
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=150

[RMS ZEST 1374]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.17

[RMS ZEST 1487]
ty=M
na=Wentylator do kanałów okrągłych typ R 100	0
id=635040301	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1433]
ty=M
na=witraż prosty	0
id=	3
jm=	
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=17.64

[RMS ZEST 817]
ty=M
na=wkładka patentowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1045]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=1.43

[RMS ZEST 1549]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.43

[RMS ZEST 1553]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.06

[RMS ZEST 1545]
ty=M
na=wpust podłogowy Wp	0
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=wspornik ławy	0
id=1316732	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2280061

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=wspornik płotka	0
id=1316733	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=52

[RMS ZEST 1390]
ty=M
na=wspornik pod stopień	0
id=1316732	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2280061

[RMS ZEST 1491]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=50.5

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	0
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.2

[RMS ZEST 1340]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	0
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=158.94

[RMS ZEST 1386]
ty=M
na=Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.46x75 cm	0
id=2757201	1
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5

[RMS ZEST 1557]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna	0
id=12500	1
jm=m-g	148
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=8.93

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=zapr.klej.sucha do płytek ceramicznych.	0
id=1554202	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=104.04

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-4	0
id=2380804	1
jm=m3	060
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 1456]
ty=M
na=zaprawa Fugenmortel TK	0
id=2380899	1
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=80
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha uelastyczniona do układania płytek.	0
id=155420237	3
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=104.5

[RMS ZEST 1452]
ty=M
na=zaprawa Restauriermortel	0
id=k010032	3
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=270
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=zaprawa samopoziomująca	0
id=202x047	0
jm=kg	033
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=171.6

[RMS ZEST 816]
ty=M
na=zawias dodatkowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 1574]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1570]
ty=M
na=zawór czerpalny Zzw	0
id=5700999	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1572]
ty=M
na=zawór pisuarowy Zpi	0
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1571]
ty=M
na=zawór ustępowy Zu	0
id=5710299	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1459]
ty=M
na=złącza	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 1547]
ty=M
na=Znp110 - zawór napowietrzający	0
id=5613600	2
jm=szt	020
ce=0	1491936283
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 189]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=CZĘŚĆ BUDOWLANA
wa=0
kn=0	0	0
id=843
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=288
nu=1.1
cpv=45111000-8
wn=			

[POZYCJA]
id=3226
pd=						0
na=Rozbiórka wiaty drewnianej.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2359
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.32

[POZYCJA]
id=2361
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic okiennych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 125]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[POZYCJA]
id=3227
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-03	4-01	0545-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 125]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=14.95

[POZYCJA]
id=3229
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-05	4-01	0545-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 125]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[POZYCJA]
id=3231
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0545-07	4-01	0545-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	(4*7,50+10*2,40+5*2,20)*0,40 <dach>						

[RMS 125]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.14

[POZYCJA]
id=3649
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-01	4-01	0348-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						

[RMS 125]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[POZYCJA]
id=792
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-02	4-04	0301-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST.2.

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	22,00*0,10						

[RMS 125]
nz=6.22	0	6,22
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[POZYCJA]
id=2351
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0116-01	19-01	0116-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku. Pogłębienie o 15cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.3	1	22,00*0,15						

[RMS 125]
nz=3.47	0	3,47
np=1
wa=0
wb=0
il=11.45

[POZYCJA]
id=2356
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	30+20						

[RMS 125]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5

[POZYCJA]
id=3233
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0207-04	BC-02	0207-04		1
mpn=1211
na=Ręczne wykucie drobnych elementów stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 125]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[POZYCJA]
id=3235
pd=						0
na=Rozbiórka, oczyszczenie i ponowny montaż czap kominowych.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=3694
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-03	4-01	0508-03		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=620
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 125]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=291.4

[RMS 1340]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=80.6

[POZYCJA]
id=2353
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0116-04	19-01	0116-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p7*0,15+#p8+#p9+#p10*0,02						

[RMS 125]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MURARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=733
nu=1.2
cpv=45262522-6
wn=			

[POZYCJA]
id=2064
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0162-02	0-27	0162-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W kl.15.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=23.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.33	1	(2*2,37+4,88+1,15+0,41+0,60+1,55)*2,50						
wo=-10.29	1	-(2*0,90+2*1,00+1,10)*2,10						

[RMS 125]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=20.04

[RMS 1123]
nz=8.14	0	8,14
np=1
wa=0
wb=0
il=187.55

[RMS 584]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2996
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	4*1,20+1,50						

[RMS 125]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[ELEMENT 2]
na=KOMINY, WENTYLACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=542
nu=1.3
cpv=45453000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-05	4-01	0310-05		0
na=Sprawdzenie przewodów kominowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST.3.

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	12*10						

[RMS 125]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=545
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-06	4-01	0310-06		0
na=Odgruzowanie przewodów kominowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST.3.

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	#p17*30%						

[RMS 125]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=16.92

[RMS 1340]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[POZYCJA]
id=3199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-01	4-01	0310-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej pełnej kl. 350.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	2*0.80*0.80*1.50+0.40*0.40*1.50						

[RMS 125]
nz=20.12	0	20,12
np=1
wa=0
wb=0
il=43.46

[RMS 1371]
nz=392	0	392
np=1
wa=0
wb=0
il=846.72

[RMS 1168]
nz=0.0455	0	0,0455
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1373]
nz=0.238	0	0,238
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 1374]
nz=0.02559	0	0,02559
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1045]
nz=0.146	0	0,146
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 665]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.71

[RMS 1340]
nz=3.25	0	3,25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[POZYCJA]
id=3209
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0735-07	4-01	0735-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=9.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	2*2*0,80*2+4*0,4*2						

[RMS 125]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 1377]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1169]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1373]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1045]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 665]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=3651
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach pod wentylację.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=1.8711	0	1,8711
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[POZYCJA]
id=3653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0410-03	5	0410-03		1
mpn=_1211
na=Wentylatory ścienne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 1485]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1487]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=POSADZKI, PODŁOGI
wa=0
kn=0	0	0
id=788
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=664
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		0
na=Podkład betonowy gr.5cm na podł.gruntowym. Beton  B10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	22*0,05						

[RMS 125]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.79

[RMS 706]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.13

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.2mm .
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.3596	0	0,3596
np=1
wa=0
wb=0
il=7.91

[RMS 626]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 1320]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=822
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
na=Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.10cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.0891	0	0,0891
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 629]
nz=0.105	0	1,05*0,10
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1320]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=823
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje podposadzkowe przeciwwilgociowe z folii PE gr.0.3mm .
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.3596	0	0,3596
np=1
wa=0
wb=0
il=7.91

[RMS 626]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 1320]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=2333
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton C16/20 gr. 10cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	22*0,10						

[RMS 125]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.57

[RMS 1051]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.27

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2455
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=1.63

[RMS 1173]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1320]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod wylewki samopoziomujące .
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 791]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=657
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5 mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 615]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=171.6

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1320]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie posadzek preparatem gruntujący pod posadzki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p32						

[RMS 125]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 1069]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=665
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08	2-02	1118-08		0
na=Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R10.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 125]
nz=0.9521	0	0,9521
np=1
wa=0
wb=0
il=20.95

[RMS 1028]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[RMS 632]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=104.5

[RMS 633]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1320]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=671
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0218-02	AT-23	0218-02		1
mpn=1211
na=Listwy mosiężne zakończeniowe na połączeniu płytek.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 125]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1067]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 641]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=2216
nu=1.5
cpv=ST-B-06  45000000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=2380
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 125]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=117

[RMS 1168]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 1169]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1162]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=2.66

[RMS 1045]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 665]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2247
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Gruntowanie ścian preparatem gruntującym pod płytkowanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p36						

[RMS 125]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 792]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=2403
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-04	0-12	0829-04		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm - na klej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[RMS 125]
nz=1.512	0	1,512
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 786]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 641]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 787]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 1320]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY MALARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=2193
nu=1.6
cpv=ST-B-09  45000000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=3169
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	#p40+#p41						

[RMS 125]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=11.96

[RMS 1362]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 1374]
nz=0.00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1162]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami dyfuzyjnymo-krzemianowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	#p40+#p41						

[RMS 125]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=12.35

[RMS 1365]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=39

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3179
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0106-03	AT-40	0106-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne gruntowanie podłoża pod malowanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=130
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	#p40+#p41						

[RMS 125]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 1366]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 1045]
nz=0.00031	0	0,00031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3184
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0620-01	BC-02	0620-01		1
mpn=1211
na=Malowanie sufitów  farbą dyfuzyjną, krzemianową  kolor biały.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						

[RMS 125]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 1368]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3189
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0620-01	BC-02	0620-01		1
mpn=1211
na=Malowanie ścian farbą dyfuzyjną, krzemianową.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 125]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 1370]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3194
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0620-02	BC-02	0620-02		1
mpn=1211
na=Malowanie ścian farbą dyfuzyjną, krzemianową . - dopłata za drugie malowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p41						

[RMS 125]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 1370]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=4033
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-01	4-01	1213-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni metalowych gładkich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 125]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1592]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1593]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA OKENNA
wa=0
kn=0	0	0
id=834
nu=1.7
wn=			

[POZYCJA]
id=3432
pd=				 		1
mpn=1211
na=Renowacja okna 1 drewnianego. 1 szt.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=0.75		0,75
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=48.45	0	32,30*1,50
np=1
wa=0
wb=0
il=72.67

[POZYCJA]
id=3434
pd=				 		1
mpn=1211
na=Wymiana okna 2 PCV na drewniane i odtworzenie przeszkleń. 1 szt.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.56	1	1,60*1,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=0.75		0,75
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=58.14	0	32,30*1,80
np=1
wa=0
wb=0
il=111.63

[POZYCJA]
id=3436
pd=				 		1
mpn=1211
na=Renowacja okien 3 metalowych z odtworzeniem witraży. 5 szt.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5*3,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=48.45	0	32,30*1,50
np=1
wa=0
wb=0
il=545.06

[RMS 1433]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=3438
pd=				 		1
mpn=1211
na=Renowacja okna 4 drewnianego z odtworzeniem witraży. 2 szt.
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	2*2,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=1		1
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=48.45	0	32,30*1,50
np=1
wa=0
wb=0
il=159.89

[RMS 1433]
nz=0.6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=3446
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0930-09	0-19	0930-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana  stolarki okiennej drewnianej w kolorze białym szprosy wiedeńskie, uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K, 5 szt. <okno 5>
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	5*1,40*1,00						

[RMS 125]
nz=9.14	0	9,14
np=1
wa=0
wb=0
il=63.98

[RMS 1422]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 1423]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 1424]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1425]
nz=2.35	0	2,35
np=1
wa=0
wb=0
il=16.45

[RMS 1426]
nz=4.22	0	4,22
np=1
wa=0
wb=0
il=29.54

[RMS 1427]
nz=0.91	0	0,91
np=1
wa=0
wb=0
il=6.37

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1437]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 1320]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=3458
pd=						0
na=Likwidacja rolet okiennych.
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=STOLARKA DRZWIOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=806
nu=1.8
wn=			

[POZYCJA]
id=3339
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "100" - Dw1. Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z szyldem kl.II, wkładka patentowa, kratka wentylacyjna 0,022m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.846	0	0,47*2,00*0,90
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 1408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 816]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 817]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1340]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=3347
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "90" - Dw2. Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z szyldem kl.II, klamka z blokadą łazienkową.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.846	0	0,47*2,00*0,90
np=1
wa=0
wb=0
il=1.69

[RMS 1408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 816]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 817]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1340]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3356
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1017-01	2-02	1017-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych pełnych "80" - Dw3. Konstrukcja ramowo-płycinowa (płyta wiórowo otworowa), okleina CPL HQ, trzeci zawias, klamka z blokadą łazienkowa, kratka wentylacyjna 0,022m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.752	0	0,47*2,00*0,80
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 816]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1412]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1340]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 1320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=808
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-03	2-02	1025-03		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice metalowe kątowe duże pokryte drewnopodobnym materiałem PCV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p50+#p51+#p52						

[RMS 125]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=8.35

[RMS 824]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1320]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=3398
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-01	2-02	1029-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki sanitarne z drzwiami z zagęszczonego laminatu wysokociśnieniowego gr.13mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.9	1	(1,30+1,15)*2,00						

[RMS 125]
nz=4.76	0	4,76
np=1
wa=0
wb=0
il=23.32

[RMS 189]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1419]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 1320]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[POZYCJA]
id=3404
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0930-12	0-19	0930-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drzwi drewniane dębowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, przeszklenia, wyposażone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentrowe i uszczelki gumowo-silikonowe, powierzchnie przeszklone, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K. Detal odwzorowany z drzwi głównych B.<C>
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4,30						

[RMS 125]
nz=9.68	0	9,68
np=1
wa=0
wb=0
il=41.62

[RMS 1422]
nz=5.28	0	5,28
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7

[RMS 1423]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 1424]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1425]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.41

[RMS 1426]
nz=4.36	0	4,36
np=1
wa=0
wb=0
il=18.75

[RMS 1427]
nz=0.97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.17

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1432]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.3

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1320]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=3418
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0930-12	0-19	0930-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Drzwi drewniane dębowe frezowane w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, pełne, dwuskrzydłowe, wyposażone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentrowe i uszczelki gumowo-silikonowe. Detal odwzorowany z drzwi głównych  B.<D>
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 125]
nz=9.68	0	9,68
np=1
wa=0
wb=0
il=30.98

[RMS 1422]
nz=5.28	0	5,28
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9

[RMS 1423]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 1424]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 1425]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.74

[RMS 1426]
nz=4.36	0	4,36
np=1
wa=0
wb=0
il=13.95

[RMS 1427]
nz=0.97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1431]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1320]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=3416
pd=				 		1
mpn=1211
na=Renowacja drzwi głównych B
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	5,40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=0.75		0,75
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=48.45	0	32,30*1,50
np=1
wa=0
wb=0
il=196.22

[POZYCJA]
id=3430
pd=				 		1
mpn=1211
na=Renowacja drzwi bocznych A
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4,30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0,75
wm=0.75		0,75
ws=0.75		0,75

[RMS 125]
nz=32.3	0	32,30
np=1
wa=0
wb=0
il=104.17

[ELEMENT 2]
na=ELEWACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=628
nu=1.9
wn=			

[POZYCJA]
id=3473
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0832-04	19-01	0832-04		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=17.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	2+2,56+11*3,00+4,40+7,00 <okna>			
wo=17.2	1	4,30+3,20+5,40+4,30 <drzwi>						

[RMS 125]
nz=0.69	0	0,69
np=1
wa=0
wb=0
il=11.87

[RMS 1444]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[RMS 365]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 189]
nz=0.04	0	0,04
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3471
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0358-07	19-01	0358-07		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru wsporników, uchwytów i innych zbędnych elementów na elewacji.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 125]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=3497
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=30.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.2	1	#p64*10%						

[RMS 125]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.97

[POZYCJA]
id=3499
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0805-01	19-01	0805-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych mineralnych podkładowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=30.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.2	1	#p61						

[RMS 125]
nz=1.94	0	1,94
np=1
wa=0
wb=0
il=58.59

[RMS 1454]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0
il=392.6

[RMS 1045]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[POZYCJA]
id=3505
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0803-01	19-01	0803-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych mineralnych nawierzchniowych.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=30.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.2	1	#p61						

[RMS 125]
nz=2.48	0	2,48
np=1
wa=0
wb=0
il=74.9

[RMS 1455]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=453

[RMS 1045]
nz=0.0058	0	0,0058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[POZYCJA]
id=2131
pd=	KNR	K-08 0101-01	K-08	0101-01		0
na=Zmycie mechaniczne elewacji tynkowanej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=302
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	302						

[RMS 125]
nz=0.3375	0	0,3375
np=1
wa=0
wb=0
il=101.93

[RMS 1140]
nz=0.197	0	0,197
np=1
wa=0
wb=0
il=59.49

[POZYCJA]
id=3459
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0109-01	7-12	0109-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo ścierne elementów elewacji z piaskowca.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=204
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108 <elewacja>						
wo=60	1	60 <czapy, gzymsy>						
wo=36	1	36,00 <cokół>						

[RMS 125]
nz=0.3203	0	0,3203
np=1
wa=0
wb=0
il=65.34

[RMS 1439]
nz=0.0305	0	0,0305
np=1
wa=0
wb=0
il=6.22

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1440]
nz=0.1262	0	0,1262
np=1
wa=0
wb=0
il=25.74

[RMS 1441]
nz=0.1262	0	0,1262
np=1
wa=0
wb=0
il=25.74

[RMS 1442]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 1443]
nz=0.0099	0	0,0099
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[POZYCJA]
id=3515
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0109-01	7-12	0109-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie strumieniowo ścierne elementów cokołu granitowego.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 125]
nz=0.3203	0	0,3203
np=1
wa=0
wb=0
il=11.53

[RMS 1439]
nz=0.0305	0	0,0305
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1440]
nz=0.1262	0	0,1262
np=1
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 1441]
nz=0.1262	0	0,1262
np=1
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 1442]
nz=0.0104	0	0,0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 1443]
nz=0.0099	0	0,0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=3478
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0643-05	19-01	0643-05		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja powierzchni elewacji preparatem biobójczym.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=204
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=204	1	#p65						

[RMS 125]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 1446]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3467
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 3/2-a	N-K/VI	3/2-a		1
mpn=1211
na=Uzupełnianie ubytków za pomocą zaprawy konserwatorskiej.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=150
jm=dm2	057
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 125]
nz=2.13	0	2,13
np=1
wa=0
wb=0
il=319.5

[RMS 1452]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=270

[POZYCJA]
id=3469
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 3/8-a	N-K/VI	3/8-a		1
mpn=1211
na=Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) zaprawą trasową.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=200
jm=dm2	057
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[RMS 125]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 1456]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[POZYCJA]
id=3511
pd=PPKZ 1982	TZKNC	N-K/VI 4/7-a	N-K/VI	4/7-a		1
mpn=1211
na=Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi naprawianych elementów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=150
jm=dm2	057
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	#p68						

[RMS 125]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[POZYCJA]
id=3488
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 0106-01	XV	0106-01		1
mpn=1211
na=Laserunkowe scalanie kolorystyczne elewacji.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=40.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40.8	1	#p65*20%						

[RMS 125]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=17.14

[RMS 1450]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 1451]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[POZYCJA]
id=3482
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0304-04	AT-26	0304-04		1
mpn=1211
na=Hydrofobizacja powierzchni elewacji z piaskowca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=204
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=204	1	#p65						

[RMS 125]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 1447]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=326.4

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1448]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1320]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[POZYCJA]
id=3697
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0620-01	BC-02	0620-01		1
mpn=1211
na=Malowanie ścian elewacji farbą mineralną paroprzepuszczalną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=302
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	#p64						

[RMS 125]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=105.7

[RMS 1502]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=66.44

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=3702
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0620-02	BC-02	0620-02		1
mpn=1211
na=Malowanie ścian elewacji farbą mineralną paroprzepuszczalną - dopłata za drugie malowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=302
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=302	1	#p73						

[RMS 125]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=48.32

[RMS 1502]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=33.22

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE
wa=0
kn=0	0	0
id=2165
nu=1.10
cpv=ST-B-04  45000000-7
wn=			

[POZYCJA]
id=2183
pd=						1
mpn=1:1:092,10121,0:1,0911
na=Montaż sterczyny - krzyż
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3324
pd=						1
mpn=1:1:092,10121,0:1,0911
na=Montaż sterczyny - iglica
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY CIESIELSKIE 
wa=0
kn=0	0	0
id=3270
nu=1.11
cpv=45261100-5
wn=			

[POZYCJA]
id=3271
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-01 0416-02	4-01	0416-02		0
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 125]
nz=1.42	0	1,42
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4

[RMS 1378]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1525]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1519]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 365]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8

[RMS 1399]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3279
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-03	4-01	0416-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 125]
nz=2.66	0	2,66
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6

[RMS 1400]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1378]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1525]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 1519]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 365]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7

[RMS 1399]
nz=2.28	0	2,28
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3288
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0416-04	4-01	0416-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 125]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 1400]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 1378]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 1525]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1519]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 365]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 1399]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=17.1

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3297
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0613-07	4-01	0613-07		1
mpn=1211
na=Impregnacja więźby dachowej przez dwukrotne powlekanie preparatem chroniącym przed grzybami pleśniowymi, grzybami domowymi oraz owadami.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 125]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 1401]
nz=0.6	0	0,60
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3301
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0613-07	4-01	0613-07		1
mpn=1211
na=Impregnacja ogniochronna więźby dachowej przez dwukrotne powlekanie preparatem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[RMS 125]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 1402]
nz=0.6	0	0,60
np=1
wa=0
wb=0
il=150

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3325
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20203-03	2-02	20203-03		1
mpn=1211
na=Czyszczenie i malowanie lukarn drewnianych lakierobejcą . 2x
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 125]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 1406]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 1407]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 189]
nz=0.05	0	0,05
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=DACH
wa=0
kn=0	0	0
id=3011
nu=1.12
wn=			

[POZYCJA]
id=3012
pd=	KNR	2-02 0607-0100	2-02	0607-0100		0
na=Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=140
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2
nsn=SST.2.

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	#p84						

[RMS 125]
nz=0.359	0	0,359
np=1
wa=0
wb=0
il=50.26

[RMS 626]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=168

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 1340]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=3018
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		0
mpn=_1211
na=Izolacje dachu z wełny mineralnej gr.20cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=140
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST.2.

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140,00						

[RMS 125]
nz=0.0907	0	0,0907
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7

[RMS 1317]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=147

[RMS 1317]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=147

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.0077	0	0,0077
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1320]
nz=0.0089	0	0,0089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[POZYCJA]
id=3025
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0103-04	AT-09	0103-04		0
na=Membrana dachowa 135 g/m2, 3-warstwowa  układana na krokwiach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=620
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	#p87						

[RMS 125]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=192.2

[RMS 1318]
nz=1.35	0	1,35
np=1
wa=0
wb=0
il=837

[RMS 1319]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 365]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 1320]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=3033
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-02	0-15II	0517-02		1
mpn=1211
na=Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 2x4cm i łat 4x6cm co 16cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=620
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	#p87						

[RMS 125]
nz=0.2591	0	0,2591
np=1
wa=0
wb=0
il=160.64

[RMS 1321]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 1319]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 365]
nz=0.00128	0	0,00128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[RMS 1401]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=310

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1320]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[POZYCJA]
id=3107
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0502-03	AT-09	0502-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łupek naturalny; Krycie podwójne szablonem prostokątnym płytkami 25x40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=620
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=620	1	620						

[RMS 125]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=855.6

[RMS 1392]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=15500

[RMS 1348]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=93

[RMS 1349]
nz=40.4	0	40,4
np=1
wa=0
wb=0
il=25048

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[POZYCJA]
id=3120
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0502-08	AT-09	0502-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łupek naturalny; Krycie podwójne szablonem prostokątnym płytkami 35x25cm - dodatek za wykonanie rzędu kalenicowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 125]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 1393]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=700

[RMS 1348]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=3126
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0502-10	AT-09	0502-10		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Łupek naturalny; Krycie podwójne szablonem prostokątnym płytkami 30x40cm - dodatek za wykonanie brzegów. koszy.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=155
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[RMS 125]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=52.7

[RMS 1394]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=620

[RMS 1348]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[POZYCJA]
id=3132
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XXIII 0105-02	XXIII	0105-02		1
mpn=1211
na=Montaż pasów rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=32.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	65*(0,20+0,30) <pas podrynnowy i nadrynnowy>						

[RMS 125]
nz=2.16	0	2,16
np=1
wa=0
wb=0
il=70.2

[RMS 1352]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=172.25

[RMS 1353]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.79

[RMS 1489]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 189]
nz=0.3	0	0,3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[POZYCJA]
id=3657
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XXIII 0105-10	XXIII	0105-10		1
mpn=1211
na=Montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr.0.6mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=50.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	(4*7,50+10*2,40+5*2,20)*0,40 <dach>						
wo=24.16	1	(4*8,10+4*7,00)*0,40 <ogniomurki>						

[RMS 125]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=84.27

[RMS 1352]
nz=5.3	0	5,3
np=1
wa=0
wb=0
il=265.85

[RMS 1353]
nz=0.055	0	0,055
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1489]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.01

[RMS 189]
nz=0.3	0	0,3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1340]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.02

[POZYCJA]
id=3154
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0518-04	202	0518-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk półokrągłych o śr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65,00						

[RMS 125]
nz=0.4879	0	0,4879
np=1
wa=0
wb=0
il=31.71

[RMS 1361]
nz=1.1	0	1,10
np=1
wa=0
wb=0
il=71.5

[RMS 1353]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 1356]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=130

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 1340]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=3147
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0520-02	202	0520-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,00						

[RMS 125]
nz=0.5854	0	0,5854
np=1
wa=0
wb=0
il=12.29

[RMS 1357]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 1353]
nz=0.033	0	0,033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1358]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.93

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0023	0	0,0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=3236
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1016-01	2-02	1016-01		1
mpn=_1211
na=Montaż wyłazów dachowych z szybą zespoloną 4H-10-4H. Wymiar 46x75cm, szt.7.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.73	1	5*0,46*0,75						

[RMS 125]
nz=11.5	0	11,5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9

[RMS 1424]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 1384]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 1385]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=15.57

[RMS 189]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1386]
nz=5	1	5
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1340]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=3245
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-04	AT-09	0104-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo  dł.1.0m - czarne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 1341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3251
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-04	AT-09	0104-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy kominiarskie ocynkowana i malowana proszkowo  dł.2.0m - czarne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1341]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1343]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3257
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-05	AT-09	0104-05		1
mpn=1211
na=Stopnie kominiarskie ocynkowane i malowane proszkowo - czarne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 125]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 1390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3262
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-09 0104-06	AT-09	0104-06		0
na=Płotki przeciwśniegowy ocynkowane i malowane proszkowo - czarne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,00						

[RMS 125]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 1331]
nz=2	0	2,00
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 1332]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 1333]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
wa=0
kn=0	0	0
id=324
nu=1.13
cpv=45111220-6
wn=			

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1105-01 1105-02 	4-04	1105-01	 1105-02 	1
mpn=13:0:50913,101211
na=Załadunek i transport gruzu na wysypisko na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=19.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST.1.

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	#p13*0,01+#p14+5,00						

[RMS 125]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 130]
nz=0.473	0	0,325+4*0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=9.08

[POZYCJA]
id=541
pd=		Kal. ind.		Kal. ind.		0
na=Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=100
ob=38.4
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN
nsn=SST.1.

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	#p99*2,00						

[ELEMENT 2]
na=RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA
wa=0
kn=0	0	0
id=3707
nu=1.14
cpv=45262100-2
wn=			

[POZYCJA]
id=3770
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1604-01	2-02	1604-01		1
mpn=1211_
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[RMS 125]
nz=0.5482	0	0,5482
np=1
wa=0
wb=0
il=328.92

[RMS 1514]
nz=0.0141	0	0,0141
np=1
wa=0
wb=0
il=8.46

[RMS 1515]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1516]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 1525]
nz=0.00003	0	0,00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1506]
nz=0.00018	0	0,00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 1519]
nz=0.00002	0	0,00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1520]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 1521]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 1526]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1527]
nz=0.156	0	0,156
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[POZYCJA]
id=3721
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-05	4-04	0901-05		1
mpn=1211
na=Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 125]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 1379]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1511]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 365]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3727
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-06	4-04	0901-06		1
mpn=1211
na=Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p102						

[RMS 125]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[POZYCJA]
id=3729
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0901-07	4-04	0901-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p102						

[RMS 125]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[POZYCJA]
id=3731
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1610-09	2-02	1610-09		1
mpn=1211
na=Daszki ochronne nad wejściami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 125]
nz=0.89	0	0,89
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8

[RMS 1506]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 1512]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 365]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1513]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=3762
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0433-02	4-01	0433-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=7.64	0	7,64
np=1
wa=0
wb=0
il=22.92

[RMS 1378]
nz=0.075	0	0,075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1379]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 1519]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 365]
nz=0.94	0	0,94
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 1399]
nz=2.28	0	2,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 189]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=2471
nu=2
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3523
nu=2.1
wn=			

[POZYCJA]
id=3524
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0101	2-01	0317-0101		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod instalację uziemiającą w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 0,80 m, szerokość 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=33.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	105*0,40*0,80						

[RMS 125]
nz=1.232	0	1,232
np=1
wa=0
wb=0
il=41.4

[POZYCJA]
id=3526
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=_1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[RMS 125]
nz=0.104	0	0,104
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 1457]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1458]
nz=0.052	0	0,052
np=1
wa=0
wb=0
il=5.72

[POZYCJA]
id=3531
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 125]
nz=0.449	0	0,449
np=1
wa=0
wb=0
il=3.59

[RMS 1459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3535
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0105-01	4-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=33.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	#p107						

[RMS 125]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=34.94

[POZYCJA]
id=3664
pd=	KNR	4-03 0702-01	4-03	0702-01		1
mpn=2:0:098,101211
na=Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1,05
wm=1		1
ws=1.05		1,05

[RMS 125]
nz=0.1575	0	0,1575
np=1
wa=0
wb=0
il=8.27

[RMS 1491]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=50.5

[RMS 189]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3668
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0701-04	4-03	0701-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 125]
nz=0.2415	0	0,2415
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 1492]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 189]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3672
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0704-08	4-03	0704-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	8*5,0						

[RMS 125]
nz=0.4095	0	0,4095
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 1493]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 189]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3676
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0704-08	4-03	0704-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta fi8mm w ciągu pionowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	40+4*15						

[RMS 125]
nz=0.4095	0	0,4095
np=1
wa=0
wb=0
il=40.95

[RMS 1493]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 189]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3680
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		0
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=8
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 125]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczna wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=3537
nu=2.2
wn=			

[POZYCJA]
id=3538
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0337-01	4-01	0337-01		0
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 125]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[POZYCJA]
id=3592
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0324-02	4-01	0324-02		0
na=Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 125]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8

[RMS 668]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 1373]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=3542
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0344-01	4-01	0344-01		0
na=Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grub. 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 125]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[POZYCJA]
id=3544
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1202-01	4-03	1202-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=20
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 125]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=3548
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-05	4-03	1205-05		0
na=Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=3552
pd=(N.Z.) PPPKZ 1983	TZKNBK	XVII 06-01	XVII	06-01		0
na=Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x1,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 125]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1460]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[POZYCJA]
id=3555
pd=(N.Z.) PPPKZ 1983	TZKNBK	XVII 06-01	XVII	06-01		0
na=Przewody instalowane w tynku - typu YDY 3x2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 125]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 1461]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[POZYCJA]
id=3682
pd=(N.Z.) PPPKZ 1983	TZKNBK	XVII 06-01	XVII	06-01		0
na=Przewody instalowane w tynku - typu YDY 5x6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 125]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 1495]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[POZYCJA]
id=3558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01	5	0405-01		0
na=Tablica licznikowa kompletna T-L
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 1497]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01	5	0405-01		0
na=Tablica rozdzielcza wnękowa kompletna T-R
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.81	0	1,81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 1496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne grzejnikowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 125]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1499]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[POZYCJA]
id=3688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne podgrzewaczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 1500]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[POZYCJA]
id=3691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne z pokrywką podtynkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 125]
nz=0.179	0	0,179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[RMS 1468]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[POZYCJA]
id=3630
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Łączniki instalacyjne podtynkowe  hermetyczne.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 125]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 1475]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3634
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-01	5-08	0502-01		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 125]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
na=Oprawy oświetleniowe plafoniery 1x60W IP44.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 125]
nz=0.86	0	0,86
np=1
wa=0
wb=0
il=6.88

[RMS 1469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 2]
na=Grzejniki elektryczne1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3796
nu=2.3
wn=			

[POZYCJA]
id=3797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik elektryczny GKE-S-44-60-300 o mocy 300 W
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 1528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik elektryczny GKE-S-44-100-500 o mocy 500 W
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 1529]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik elektryczny GKE-S-74-60-600 o mocy 600 W
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 1530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik elektryczny GKE-S-74-80-800 o mocy 800 W
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 1531]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=CZĘŚĆ SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=2612
nu=3
cpv=45331110-0
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=3809
nu=3.1
wn=			

[POZYCJA]
id=3810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm w budynku o połączeniach wciskowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 125]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 1532]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1533]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3815
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-02	4	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm w budynku o połączeniach wciskowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1535]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm w budynku o połączeniach wciskowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 125]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 1536]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 1537]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w budynku o połączeniach wciskowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 125]
nz=0.322	0	0,322
np=1
wa=0
wb=0
il=4.19

[RMS 1538]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=12.09

[RMS 1539]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=R - rewizja kanalizacyjna fi 110
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1540]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Um - umywalka
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 1541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Um1 - umywalka dla niepełnosprawnych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.98	0	1,98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 1542]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-02	4	0233-02		1
mpn=1211
na=Us - ustęp
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-02	4	0233-02		1
mpn=1211
na=Us1 - ustęp dla niepełnosprawnych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Wp - wpust podłogowy
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1545]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0234-01	4	0234-01		1
mpn=1211
na=Ps - pisuar
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=2.81	0	2,81
np=1
wa=0
wb=0
il=2.81

[RMS 1546]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Znp110 - zawór napowietrzający kanalizacyjny fi 110
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 1547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-01	4	1610-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności instalacji kanalizacyjnej o śr.nominalnej do 160 mm włącznie
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1548]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1549]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1550]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 189]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=3869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach murowych i betonowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 125]
nz=2.36	0	2,36
np=1
wa=0
wb=0
il=16.52

[POZYCJA]
id=3871
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 125]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.44

[RMS 1552]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1553]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 665]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=3878
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł  na zaprawie cementowo-wapiennej lub betonowych i w posadzkach.Zamurowanie bruzd lub odtworznie posadzki
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 125]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=10.24

[POZYCJA]
id=3880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	2*1.0*0.8						

[RMS 125]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=3882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0303-02	1	0303-02		1
mpn=_1211
na=Przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokół budowy
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1,6						

[RMS 125]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=3884
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Podsypka dolna z materiałów sypkich bez zagęszczania grub.10 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	2*1.0*0.1						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1556]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=3889
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Podsypka góna z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie grub. do 10 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	2*1.0*0.1						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1556]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=3894
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Obsypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie grub. do 10 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	2*1.0*0.1						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1556]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=3899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Zasypka wstępna z materiałów sypkich zagęszczanan ręcznie grub. 20 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	2*1.0*0.1						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1556]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=3904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z materiałów sypkich zagęszczanan ręcznie grub. 20 cm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=3908
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
mpn=_1211
na=Wybranie gruzu z przestrzeni międzystropowej w pomieszczeniu 0-10 i 0-09
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 125]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5

[POZYCJA]
id=3910
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0303-02	1	0303-02		1
mpn=_1211
na=Przewóz gruzu taczkami na odl.do 10 m wraz z rozplantowaniem wokół budowy
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 125]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=3912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
mpn=1211
na=Wypełnienie przestrzeni międzystropowej w pomiesczeniu 0-10 i 0-09 pospółką w trakcie układnia przewodów fi160 z ręcznym zagęszczeniem
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 125]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 1556]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 189]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1557]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[POZYCJA]
id=4018
pd=				 		0
na=Montaż uchwytów poręcz stała
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 125]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 1591]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=4027
pd=				 		0
na=Montaż uchwytów poręcz uchylna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 125]
nz=0.87	0	0,87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 1586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.2	0	0,2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3917
nu=3.2
wn=			

[POZYCJA]
id=3918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 125]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 1558]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1559]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1560]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 1561]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 125]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 1562]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 1563]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 125]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1564]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=9.72

[RMS 1565]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=5.49

[RMS 1566]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=9.99

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi cwu z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej 16 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 1567]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 1559]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bu - bateria umywalkowa
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 1568]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bu1 - bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1569]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zzw - zawór czerpalny dn 15 ze złączką do węża
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 125]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 1570]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zu - zawór ustępowy
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 1571]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Zp - zawór pisuarowy
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3964
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-03	4	0143-03		1
mpn=1211
na=E5 - urządzenie elektryczne do podgrzewania wody
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=8.3	0	8,3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9

[RMS 1573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zk - zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 25 mm
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1574]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3972
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 125]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3975
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 125]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 1575]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1576]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1577]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 1578]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 189]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3983
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 125]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 1580]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 1576]
nz=0.0059	0	0,0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1577]
nz=0.0496	0	0,0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 1578]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 189]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.0006	0	0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3991
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 125]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1581]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 1576]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 1577]
nz=0.0751	0	0,0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1578]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 189]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.00115	0	0,00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3999
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 125]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[RMS 1582]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 1576]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 1577]
nz=0.0751	0	0,0751
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1578]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 189]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1320]
nz=0.00115	0	0,00115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4007
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach murowych i betonowych
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 125]
nz=2.36	0	2,36
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8

[POZYCJA]
id=4009
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 125]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 1583]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1553]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 189]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 665]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1340]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=4016
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł  na zaprawie cementowo-wapiennej lub betonowych. Wielkość bruzd dostosować do wielkości przewodów z izolacją. Wykucia i bruzdy liczone osobno dla zwu i cwu. Zamurowanie bruzd
uw= 
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 125]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[SUMA KONTROLNA]
524294512e1de1f3df831ad075cf6b4a