**Multiswitch MV-516 Terra – 1 szt.**

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Ilość wejść 5

Ilość wyjść 16

Pasmo pracy MHz: SAT 950-2400, DVB-T/radio 47-790

Wzmocnienie (prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu)MHz SAT wyj 1-4 5-14, wyj 5-8 4-12, wyj 9-12 4-12, wyj 13-16 3-10; DVB-T/Radio wyj 1-4 -1-5, wyj 5-8 -2-3, wyj 9-12 -3-1, wyj 13-16 -4- -1

Regulacja wzmocnienia dB: SAT 12 krok 4dB, DVB-T/Radio 15 krok 1dB

Maksymalny poziom sygnału SAT dBµV:105

Maksymalny poziom sygnału TV naziemnej dBµV: wyj 1-4 88, wyj 5-8 84, wyj 9-12 84, wyj 13-16 82

Separacja wejść SAT dB; >30

Separacja wyjść dB: pasmo SAT >30, pasmo DVB-T >35

Klasa ekranowania A

Pobór prądu mA <65

Maksymalny pobór prądu z linii H oraz zewnętrznego źródła zasilania 18V 100 mA

Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz

Zakres temperatur pracy 0C: -20/+50

Wymiary 267x135x30 mm

Masa 0,9 kg