Żnin, dnia 21.10.2024 r.

DT/ /2024

**ZAPROSZENIE**

**DO ZŁOŻENIA OFERTY**

W związku z wdrożeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej i powyżej 15.000,00 zł netto, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) oraz Zarządzenia Nr  1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o. o. w Żninie z dnia 28  stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn.:  **„Dostawa używanej zamiatarki HAKO CITYMASTER 1200 wraz z dodatkowym osprzętem”.**

W załączniku:

1. Wytyczne do zapytania ofertowego.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie wymagane od dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. Wzór umowy.

Prowadząca sprawę:

Agnieszka Marciniak

Tel. 52 302 04 07 wew. 27

adres e-mail: a.marciniak@pukznin.pl

Załącznik nr 1

Żnin, dn. 21.10.2024 r.

DT/ /2024

**Wytyczne do zapytania ofertowego**

**I.** Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PUK” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin, NIP  562- 000-28-75 REGON 090185720, na podstawie Zarządzenia nr 1/2021 Prezesa Zarządu „PUK” Sp. z o. o. w  Żninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w  „PUK” Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż 130.000,00 złotych, zwraca się z zapytaniem ofertowym na zadanie:  **„Dostawa używanej zamiatarki HAKO CITYMASTER 1200 wraz z dodatkowym osprzętem”.**

**II**. **Przedmiot zamówienia:**

**1**. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej zamiatarki HAKO CITYMASTER 1200 wraz z dodatkowym osprzętem (zimowym) dla „PUK” Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie – Dział oczyszczania miasta i utrzymania terenów zielonych.

Sposób dostawy: odbiór przez Zamawiającego bezpośrednio u Dostawcy.

Gwarancja: minimum 6 miesięcy bądź minimum 300 godzin pracy, w zależności co nastąpi wcześniej.

**2. Charakterystyka techniczna zamiatarki (minimalne parametry):**

- używana, nie starsza niż 2007 r. (rok produkcji),

- spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- stan licznika - motogodziny max do 2000 godzin pracy,

- rodzaj paliwa – olej napędowy,

- maszyna na oryginalnych częściach HAKO,

- długość maszyny: min. 3900 mm - max. 4000 mm,

- szerokość maszyny: min. 1100 mm - max. 1200 mm,

- wysokość maszyny (z lampą błyskową): min. 2100 - max. 2200 mm,

- rozstaw osi: min. 1400 mm - max.1450 mm,

- rozstaw kół: min. 980 mm – max. 990 mm,

- masa własna – maksymalnie 1800 kg,

- masa całkowita pojazdu – nie więcej niż 2500 kg,

- silnik DIESEL YANMAR, model 4 TNV 88 MHW,

- moc 33 KW,

- pojemność skokowa: min. 2190 KW,

- pojemość zbiornika paliwa – min. 60 l,

**-** prędkość jazdy:min 25 km/h,

- opony: 195 R 14 C,

**-** układ jezdny: przód/tył hydrostat,

- sprawna funkcjonująca klimatyzacja,

- kamera cofania,

- centralne smarowanie,

- dodatkowa hydraulika przód/tył (możliwość podłączenia posypywarki tył lub walca czołowego/ kosiarki czołowej przód),

- hydrauliczny mechanizm różnicowy,

- nowe opony zimowe,

- maszyna nie spawana, nie popękana,

- maszyna po pełnym serwisie (udokumentowane książką serwisową bądź innym potwierdzającym dokumentem)

3. Dodatkowy osprzęt (zima):

* **Walec czołowy firmy HAKO**

- model FKM CT – 4200

- regulowany hydraulicznie prawo / lewo,

- regulowane obroty szczotki,

- regulowana wysokość i docisk walca do powierzchni,

- nowe szczotki,

- wymagane jest, aby urządzenie było kompatybilne z zamiatarką,

* **Platforma na kruszywo firmy HAKO**

**-** służy do uzupełniania piasku / soli w posypywarce

- podnoszona hydraulicznie,

- dwie boczne otwierane burty,

- jedna tylna otwierana burta,

- długość: 145 cm,

- szerokość: 105 cm,

- wysokość: 40 cm,

- wymagane jest, aby urządzenie było kompatybilne z zamiatarką,

* **Posypywarka wiedenmann kombi walcowo / talerzowa**

- z możliwością korzystania tylko z opcji walcowej lub tylko z opcji talerzowej,

 \* walcowa: tzn., że kruszywo jest rozprowadzane na szerokość posypywarki

 \* talerzowa: tzn., że kruszywo jest rozprowadzane poza szerokość posypywarki, w zależności od regulowanych obrotów,

(w jednym urządzeniu są 2 opcje),

- wymagane jest, aby urządzenie było kompatybilne z zamiatarką,

* **Statyw (2 szt)**

- montaż / demontaż pojemnika na śmieci,

- aby móc zamontować platformę na kruszywo, to wcześniej za pomocą statywu demontowany jest pojemnik na śmieci,

- wymagane jest, aby urządzenie było kompatybilne z zamiatarką.

**III. Dodatkowe informacje:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin maszyny i sprzętu przed podpisaniem umowy, a w przypadku stwierdzenia, iż zamiatarka bądź osprzęt dodatkowy są niezgodne z opisem technicznym podanym w ofercie, może odstąpić od podpisania umowy.

2. Zamiatarka wraz z osprzętem zimowym będzie nabywana w ramach leasingu operacyjnego**.**

Umowa leasingu będzie zawarta na okres 36 miesięcy, z opcją wykupu przedmiotu leasingu przez Leasingobiorcę.

3. Dostawca otrzyma płatność za wystawioną fakturę z firmy finansującej (leasingodawca), natomiast rozliczenia leasingu operacyjnego będą wynikały z odrębnej umowy zawartej między Zamawiającym,

a  firmą finansującą (leasingodawcą) i nie dotyczą bezpośrednio Dostawcy.

4. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu zapytania ofertowego (zamiatarki wraz z  osprzętem) w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę określonego w zapytaniu ofertowym terminu wykonania przedmiotu oferty lub w sytuacji, gdy przedmiot oferty nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym,

5. Odbioru przedmiotu zapytania ofertowego (zamiatarki wraz z osprzętem) dokona przedstawiciel Zamawiającego, w terminie **do 3 dni** roboczych (w godzinach od 8:00 do 14:00) od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu zapytania ofertowego w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej przez Dostawcę.

6. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu zapytania ofertowego – (zamiatarki wraz z osprzętem) będzie podpisany przez Strony protokół odbioru.

7. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu zapytania ofertowego (zamiatarki wraz z osprzętem) z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Dostawcy, stanu technicznego i  sprawności urządzeń w nim zamontowanych.

8. W razie stwierdzenia w czasie odbioru złego stanu technicznego przedmiotu umowy lub, że jego parametry techniczne, czy wyposażenie są niezgodne z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie, Zamawiający odmówi podpisania umowy do czasu dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z  zapytaniem ofertowym i z ofertą złożoną przez Dostawcę w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od  daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego informacje o wszelkich wadach, brakach, czy usterkach, koniecznych do uzupełnienia.

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany termin wykonania zamówienia tj. przygotowania do odbioru zamiatarki wraz z osprzętem ustala się: do dnia 15.01.2025 r.

**V. Warunki udziału w postępowaniu,** **a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostawcy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków zamawiającego.**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentów, oprócz formularza ofertowego.

2. Oświadczenia i dokumenty składane w ramach oferty:

 - formularz oferty,

- oświadczenie wymagane od dostawcy, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- specyfikację techniczną zamiatarki (sporządzoną w języku polskim) bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

**VI.** **Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty:**

- ofertę należy złożyć wg załączonego formularzu oferty,

- cena oferowana jest wiążąca – ostateczna,

- dostawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i  ostateczną z  podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**VII. Kryterium oceny oferty:**

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium zaproponowanej ceny netto, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym przez Dostawcę.

**VIII. Miejsce i termin składania oferty:**

Ofertę należy złożyć do 31.10.2024 r. do godziny 10:00 na Platformie Zakupowej Open Nexus.

**Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

Osoba upoważniona do kontaktu:

Agnieszka Marciniak

tel. 52 30 20 407 wew. 27

adres e-mail: a.marciniak@pukznin.pl