**Wózek przeznaczony do transportu zwłok bez przechyłu bocznego- 1 szt.**

Specyfikacja techniczna:

• Konstrukcja ze stali kwasoodpornej 1.4301

• Górna rama wyposazona w system rolkowy pozwalająca na transport zwłok na tacach z komory chłodniczej.

• Wymiary zewnętrzne maksymalne: długość 215 cm x 70cm szerokość

• Podnoszenie i opuszczanie realizowane przez zintegrowany zespół pompy hydraulicznej i siłownika z podwójnym gniazdem na pedał po lewej i prawej stronie.

• Sterowanie szybkością opuszczania za pomocą nożnej dźwigni- możliwość regulacji tempa opuszczania bez manewrowania ręcznymi zaworami

• Podwójnie krzyżowany pantograf podnoszący gwarantujący dobry rozkład sił i długą żywotność

• Urządzenie musi być kompatybilne z dolnymi prowadnicami tac na zwłoki

• Urządzenie musi posiadać co najmniej 5 pełnych wałków nośnych na całej szerokości – nie dopuszcza się stosowania krótkich rolek

• Samoczynna blokada tac na zwłoki zapobiegająca zsunięciu się tacy z wózka – blokada uruchamiana niezależnie od operatora, blokująca automatycznie tace ze zwłokami po jej wprowadzeniu na wózek

• Pompa ze składanym pedałem generująca siłę min. 900 daN

• Sterowanie podnoszeniem i puszczaniem za pomocą dźwigni nożnych.

• Nośność wózka: min. 180 kg

• 4 skrętne kółka o średnicy min. 200mm z hamulcami. Opony z kauczuku termoplastycznego niebrudzącego, osłony chromowane.

• Osadzenie kół na precyzyjnych łożyskach kulkowych

• Waga: max. 70 kg

• Wózek wyposażony w uchwyty boczne

• Wózek powinien być w pełni kompatybilny i dostosowany do chłodni oraz tac dostarczonych przez firmę Pathomed. Użytkowanie wózka nie może powodować utraty gwarancji na chłodnię przez Zamawiającego.