**Opis przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie węzła komunikacyjno-sanitarnego na Oddziale Medycyny Paliatywnej

1. ŁAZIENKA

- demontaż umywalki oraz baterii

- demontaż miski sedesu

- demontaż starej instalacji hydraulicznej tj. woda ciepła i zimna następnie odpływu kanalizacji

- wyklucie otworu w stropie do podłączenia pionu kanalizacyjnego

- skucie płyty g/k zamontowanej na ścianie dziełowej 5m2

- wykucie otworu na drzwi w ścianie działowej murowanej z pełnej cegły

- wykonanie nadproża betonowego

- skucie glazury wyniesienie i utylizacja 5m2

- skucie gresu na podłodze 4 m2 wyniesienie i utylizacja

- przerobienie instalacji elektrycznej, demontaż lampy oraz włącznika

- skucie płytek oraz cokolika na posadzce, wyniesienie i utylizacja

- wykonanie nowego podłączenia wody , ciepła + zimna woda do prysznica

 - wykonanie nowego podłączenia wody , ciepła + zimna woda do umywalki

- zamontowanie nowych zaworów odcinających pomieszczenia remontowane od całości szpitala

- impregnacja gruntem CT 17 ścian oraz sufitu - 29,2m2

- reperacja ścian po wykutej nowej instalacji hydraulicznej

- wykonanie nowego oświetlenia 1pkt elektryczny

- wykonanie nowego pkt elektrycznego do zamontowania wentylatora

- prostowanie ściany pod nową glazurę

- wykonanie nowej posadzki betonowej

- wykonanie hydroizolacji Mapei Mapelastic – 12m2

- wklejenie taśmy do hydroizolacji Mapeband – 14mb

- ułożenie glazury 18m2

- ułożenie gresu 4m2

 - malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka – 7m2

 - dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral – 7m2

 - obsadzenie futryny oraz zamontowanie nowych drzwi

 - kupno i zamontowanie klamki z zamknięciem łazienkowym

- montaż zaworów oraz umywalki z baterią

 - kupno i montaż brodzika

 - kupno i montaż kabiny natryskowej 90cm

 - kupno i zamontowanie baterii oraz słuchawki do natrysku

 - kupno i zamontowanie miski sedesowej

 - podłączenie wody do sedesu

- zamontowanie wentylatora

 2. WEJŚCIE

- wykonanie zaprawek gipsowych w całym pomieszczeniu

 - malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka –43,7m2

 - dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral –24,7m2

 - dwukrotne malowanie ścian farbą olejną –19m2

- renowacja drzwi oraz futryny ( drzwi do szatni)

 - dwukrotne malowanie drzwi farbą olejną

 - czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników

3. SZATNIA

- wykucie otworu w stropie, w ścianie do podłączenia pionu kanalizacyjnego

 - zabetonowanie wykutego otworu 1m2 głębokość 50cm

- wykonanie zaprawek gipsowych w całym pomieszczeniu

 - malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka –66m2

 - dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral –40m2

 - dwukrotne malowanie ścian farbą olejną –26m2

 - dwukrotne malowanie drzwi farbą olejną

 - ułożenie gresu oraz cokolika

 - wykonanie ścian wraz z wytynkowaniem i pomalowaniem o wymiarach 3,10 mb x 5, grubość 12cm.