**Kosztorys ofertowy**

**ul. Poziomkowa**

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  | **Roboty ziemne, rozbiórkowe** | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | m | 190 |  |  |
| 2 d.1 | D-04.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę | m3 | 619.12 |  |  |
| 3 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie z wywozem | m2 | 30 |  |  |
| 4 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | m2 | 30 |  |  |
| 5 d.1 | D-08.01.01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę | m2 | 4 |  |  |
| 6 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych. Wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcęprzez Wykonawcę. | m | 14 |  |  |
| 7 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę przez Wykonawcę. | m3 | 0.70 |  |  |
| 8 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie obrzeży chodnikowych. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | m | 5 |  |  |
| **2** |  | **Krawężniki** | | | | |
| 9 d.2 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20 | m3 | 21.60 |  |  |
| 10 d.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 386.64 |  |  |
| 11 d.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6 |  |  |
| **3** |  | **Wpusty deszczowe** | | | | |
| 12 d.3 | D-02.00.01 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 25.46 |  |  |
| 13 d.3 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m2 | 17 |  |  |
| 14 d.3 | D-03.02.01 | Kanały z rur gładkościennych DN200 PVC-U klasy S lite | m | 17 |  |  |
| 15 d.3 | D - 03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8 |  |  |
| 16 d.3 | D-02.01.01 | Zasypywanie wykopów i zagęszczanie nasypów grunt kat. I-II | m3 | 25 |  |  |
| 17 d.3 | D-02.00.01 | Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki | m3 | 25 |  |  |
| **4** |  | **Jezdnia** | | | | |
| 18 d.4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1274.50 |  |  |
| 19 d.4 | D-04.05.00 | Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20 cm | m2 | 1274.50 |  |  |
| 20 d.4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 1155.50 |  |  |
| 21 d.4 | D-05.03.23a | Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm | m2 | 1155.50 |  |  |
| **5** |  | **Regulacja urządzeń** | | | | |
| 22 d.5 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5 |  |  |
| 23 d.5 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 8 |  |  |
| **6** |  | **Elementy BRD** | | | | |
| 24 d.6 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie | szt. | 4 |  |  |
| 25 d.6 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 6 |  |  |
| **7** |  | **Inwentaryzacja powykonawcza** | | | | |
| 26 d.7 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | m | 190 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

**Słownie:**