**Załącznik nr 2A do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – w zakresie części 2 – ciągnik rolniczy**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego samochodu w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ****WYKONAWCĘ - opis** |
| **2.** | **Ciągnik rolniczy**  |  |
|  | Rok produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022r. |  |
|  | Producent |  |
|  | Typ, model |  |
|  | a) moc homologowana w przedziale 49 – 57 KMb)pojemność silnika minimum 1,7 l do 2lc) norma emisji spalin STAGE V, lub nowszad)silnik chłodzony ciecząe)skrzynia SYNCHRONIZOWANA z rewersem 12/12f) maksymalna prędkość minimum 35 km/hg) napęd na 4 kołah) układ kierowniczy ze wspomaganiemi) blokada mechanizmu różnicowegoj)tylny WOM z dwoma zakresami obrotów -  540/1000 obr./mink) udźwig tylnego podnośnika na końcówkach minimum 2500 kgl) podnośnik kat. II, regulacja pozycyjna i siłował) pompy hydrauliczne o wydajności łącznej minimum 60 l/minm) minimum 2 pary wyjść hydr.n) fotel operatora MECHANICZNYo) dodatkowy składany fotel obok kierowcyu) ogumienie przód o rozmiarach 280/70/R20, lub większychp) ogumienie tył o rozmiarach 380/70/R28, lub większychr) obciążniki na tylne koła tylne minimum:  300kg (150kg/strona)s) zaczep górny t) zaczep dolnyw) reflektory robocze przód i tyłz) płaska podłogaż) klimatyzacja i ogrzewanieź) 4 słupkowa KABINAx) obciążniki przednie minimum 140 kg y) masa ciągnika z obciążnikami (przód, tył) minimalnie - 3200kgaa) rozstaw osi minimum - 1990mmbb) Wysokość maksymalna – 285 cmcc) Szerokość zewnętrzna maksymalnie - 1,80 mdd) gaśnica, trójkąt apteczkaee) dodatkowe siedzisko |  |

**Miejsce dostawy:**

**Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu** Golęcińska 9 60 – 626 Poznań

…………………dnia……………